Приложение №1 к запросу\_Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: поставка пароувлажнителя электродного.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Увлажнение воздуха участка «Химического фрезерования».

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Увлажнение воздуха участка «Химического фрезерования».

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предмета закупки | Характеристики: | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Пароувлажнитель электродный ПЭЭ-30УВ (или эквивалент) | Вариант размещения - напольноеПаропроизводительность – не менее 30 кг/час - не более 40 кг/часПотребляемая электрическая мощность – не мене 20 кВт - не более 30 кВт Плавное регулирование мощности - от 25% - до 100% Напряжение электропитания – не менее 380В – не более 400ВМатериал исполнения парового котла – нержавеющая сталь | шт. | 2 |
| Комплектность: |
| Контроллер управления – да;Датчик влажности – да;Паровой шланг - да (не менее 8 м - не более 9 м)Комплект запасных тэнов – да (2 комплекта)Система обратного осмоса - не менее 30 л/час не более 40 л/час (2шт)Накопительный бак системы обратного осмоса - не менее 12 л не более 20 л (2 шт)Комплект запасных картриджей для системы обратного осмоса – да (2 комплекта) |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): нет

6.Требования к качеству:

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых МТР в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, регламентами, утвержденными на данный вид МТР.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не бывшим эксплуатации, не должен иметь дефекты, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

Поставка должна быть осуществлена с предоставлением на весь объем поставляемых МТР сертификата соответствия (сертификат качества) /паспорта качества, подтверждающего соответствие требуемым характеристикам (Таблица №1).

7.Требования к безопасности:

Поставляемый Товар должен быть качественен и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.

8. Гарантийные обязательства:

Гарантийные обязательства Поставщика перед Заказчиком в отношении поставленного Товара действуют в течение срока, установленного изготовителем, но не менее двенадцати месяцев с момента передачи Товара Заказчику. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) Товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставленного Товара.

9. Количество МТР / объем работ / объем услуг: согласно п.4.

10. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

в течение 40 календарных дней с момента подписания договора.

11. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.