Технические характеристики стропа УСК 1-0.5-1500 (опрессовка):

Универсальный строп канатный, исполнение 1, заделка концов каната – опрессовка




Рис. 1. Универсальный строп, исполнение 1:

1 - канат грузовой, 2 - место заделки концов каната

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение стропа | Допускаемая нагрузка на ветвь кН | Расчетное разрывное усилие на ветвь | Размеры,  мм | | | Диаметр канатов маркировочной группы 1770 (180),  мм | | |
| кН | | L | l | l1 | ГОСТ 2688 | ГОСТ 3071 | ГОСТ 7669 |
| УСК 1-0,5 | 4,9 | 29,4 | 1500 | 240 | 60 | 7,6 | 8,5 | 7,2 |