**Приложение №10**

**Датчики и материалы контроля растяжения и обрыва ленты**

**гравитационных натяжных станций**

1. Конвейер BC-2:
	1. датчик обрыва ленты тип ДКПЛ-43P-2-У 24 В DC кол-во 1шт.
	2. датчик растяжения ленты тип ДКПГ-I7-43Р-2-У 24 В DC кол-во 1шт.
	3. распределительная коробка тип КМ-22П-6-2 кол-во 1шт.
	4. распределительная коробка тип КМ-11П-5-2 кол-во 2 шт.
	5. Кабель КГВВ 4х1,5 кол-во 20м.
	6. Кабель КГВВ 5х1,5 кол-во 25м.
	7. Жесткая труба промрукав ПВХ 2-х метровая легкая атмосферостойкая д25 PR.02425 общая длина 15м.
2. Конвейер BC-6:
	1. датчик обрыва ленты тип ДКПЛ-43P-2-У 24 В DC кол-во 1шт.
	2. датчик растяжения ленты тип ДКПГ-I7-43Р-2-У 24 В DC кол-во 1шт.
	3. распределительная коробка тип КМ-22П-6-2 кол-во 1шт.
	4. распределительная коробка тип КМ-11П-5-2 кол-во 2 шт.
	5. Кабель КГВВ 4х1,5 кол-во 20м.
	6. Кабель КГВВ 5х1,5 кол-во 35м.
	7. Жесткая труба промрукав ПВХ 2-х метровая легкая атмосферостойкая д25 PR.02425 общая длина 15м.
3. Конвейер BC-7:
	1. датчик обрыва ленты тип ДКПЛ-43P-2-У 24 В DC кол-во 1шт.
	2. датчик растяжения ленты тип ДКПГ-I7-43Р-2-У 24 В DC кол-во 1шт.
	3. распределительная коробка тип КМ-11П-5-2 кол-во 2 шт.
	4. Кабель КГВВ 4х1,5 кол-во 80м.
	5. Жесткая труба промрукав ПВХ 2-х метровая легкая атмосферостойкая д25 PR.02425 общая длина 15м.
4. Конвейер BC-8:
	1. датчик обрыва ленты тип ДКПЛ-43P-2-У 24 В DC кол-во 1шт.
	2. датчик растяжения ленты тип ДКПГ-I7-43Р-2-У 24 В DC кол-во 1шт.
	3. распределительная коробка тип КМ-11П-5-2 кол-во 2 шт.
	4. Кабель КГВВ 4х1,5 кол-во 50м.
	5. Жесткая труба промрукав ПВХ 2-х метровая легкая атмосферостойкая д25 PR.02425 общая длина 15м.

Примечание:

Допускается замена распределительных коробок на аналогичные материалы – степень защиты не менее IP65, материал ABS пластик, винтовое крепление крышки с нержавеющими метизами, герметичные кабельные вводы.