**Техническое задание**

**на закупку офисной мебели по адресу: г. Москва, Ленинский проспект дом 36 строение 41, 8-10 этажи**

1. **Предмет закупки:** производство,поставка, сборка и расстановка спецзаказной мебели мебели.

Примерный план расстановки содержится в Приложении к Техническому заданию, окончательный план расстановки определяется в каждом отдельном Заказе. По окончании сборки и расстановки в помещение должна быть проведена уборка, мусор и упаковочные материалы вывезены.

1. **Требования к качеству мебели:** мебель должна быть сертифицирована, изготовлена из экологически чистых материалов. Поставщику необходимо разработать детальные чертежи и согласовать их с Заказчиком.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленной продукции дефектов Поставщик обязан заменить такую продукцию, либо произвести ремонт в течение 30 рабочих дней с даты обнаружения дефектов. Расходы по возврату продукции, замене производятся за счет средств Поставщика.

1. **Адрес поставки мебели:** г. Москва, Ленинский пр-т, дом 36 строение 41, 8-10 этажи.
2. **Срок действия договора**, который будет заключен с Поставщиком – победителем закупочной процедуры, с даты заключения договора до 01.09.2024 г.
3. **Срок поставки товаров**, срок выполнения работ: максимальный срок производства мебели, поставки и сборки - не более 50 (пятидесяти) календарных дней с момента подписания Заказа. Максимальный срок по сборке и расстановке мебели не более 14 (календарных) рабочих дней с момента подписания сторонами товарной накладной/УПД, срок сборки и расстановки мебели включается в общий срок поставки.
4. **Цена договора, цена за единицу товара:** включает в себя цену Товара, доставку до офисного помещения, включая в соответствии с правилами БЦ (приложены к данному Техническому заданию) погрузо-разгрузочные работы, сборку и расстановку, уборку и вывоз мусора и упаковочных материалов, уплату необходимых налогов, сборов, таможенных пошлин и других платежей, являющихся обязательными в силу законодательства Российской Федерации. Необходимо предусмотреть монтаж мебели во внерабочее время (в выходные и после 19:00 в будние дни) по 9 и 10 этажам.
5. **Валюта договора:** российские рубли.
6. **Оплата:** Заказчик оплачивает аванс 5% при заключении Договора, 55% после согласования чертежей, оставшиеся 40% цены Заказа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами товарной накладной/УПД и акта выполненных работ.
7. **Упаковка Товара** должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.
8. **Гарантия на Товар:** должна составлять не менее 2 (двух) лет с момента подписания сторонами акта выполненных работ по сборке и расстановке мебели.
9. **Ассортимент**, описание и технические характеристики приведены в Приложении 1. Поставщик предоставляет декларацию на произведенную мебель.
10. **Прочие условия:** если при приемке Товара Заказчиком выявлена недостача, некачественный или не соответствующий сопроводительным документам Товар, отсутствие или ненадлежащим образом оформленные документы, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично. В случае обоснованности возражений Заказчика против подписания товарной накладной, акта выполненных работ по сборке мебели, Поставщик обязуется устранить все существующие недостатки за свой счет в срок, оговоренный Сторонами.
11. **Требования к производителю спецзаказной мебели:**

* производитель должен подтвердить наличие соответствующих ОКВЭД;
* производитель должен иметь собственное производство с профильным оборудованием полный цикл (распиловочный станок, ЧПУ станок, пресс станок, кромочный станок, присадочный станок и пр.);
* в штате производителя должны быть конструкторы и технологи;
* производитель должен обладать собственная лабораторно-технической базой;
* собственное производство лакокрасочных материалов рассматривается как преимущество.

1. **В коммерческом предложении обязательно указать планируемый срок производства и поставки мебели.**
2. **Срок производства и монтажа является существенным критерием для оценки предложения.**

**Приложение 1.**

**Ассортимент, количество, описание и технические характеристики**

| № на плане | Наименование мебели | Описание по ТЗ | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8 этаж |  |  |
| 1СМ | Гардеробный шкаф | Развертки гардеробных шкафов лист 23 Материалы: Корпус ЛДСП, отделка Egger, доп. согласовать с ГАП Полки ЛДСП, отделка Egger, доп. согласовать с ГАП Пом. 8.02 Гардеробный шкаф Штанга круглого сечения, 30 мм, шлифованная сталь (на высоте 1760 + цоколь 40) Общая высота 2400 x ширина 3660 x глубина 600 Цоколь 40, одна полка снизу на высоте 300 над цоколем (толщина 20), одна полка сверху (толщина 20) | 2 |
| 1СМ | Гардеробный шкаф | Пом. 8.18 Гардеробный шкаф  Штанга круглого сечения, 30 мм, шлифованная сталь (на высоте 1760 + цоколь 40) Общая высота 2400 x ширина 4125 x глубина 600 Цоколь 40, одна полка снизу на высоте 300 над цоколем (толщина 20), одна полка сверху (толщина 20) | 1 |
| 1СМ | Гардеробный шкаф | Пом. 8.18  Гардеробный шкаф  Штанга круглого сечения, 30 мм, шлифованная сталь (на высоте 1760 + цоколь 40) Общая высота 2400 x ширина 2140 x глубина 600 Цоколь 40, одна полка снизу на высоте 300 над цоколем (толщина 20), одна полка сверху (толщина 20) | 1 |
| 4СМ | Стол рабочий помещения 8.04 / 8.03 | столешница 1490 x 600 x 60 / высота 750 / МДФ шпонированная по выбранному образцу ; крепление к стене | 2 |
| 5СМ | Стол рабочий  помещение 8.08 | столешница 1325 x 600 x 60 / высота 750 / МДФ шпонированная по выбранному образцу  крепление к стене | 1 |
| 6СМ | Стол рабочий  помещения 8.09 / 8.10 / 8.11 / 8.24 / 8.26 | столешница 1825 x 600 x 60 / высота 750 / МДФ шпонированная по выбранному образцу  крепление к стене | 5 |
| 7СМ | Стол рабочий   помещение 8.25 | столешница 1335 x 600 x 60 / высота 750  МДФ шпонированная по выбранному образцу ;  крепление к стене | 1 |
| 8СМ | Стол рабочий  помещение 8.27 | столешница 1500 x 600 x 60 / высота 750 ;  МДФ шпонированная по выбранному образцу крепление к стене | 1 |
| *10СМ* | Шкаф встроенный  помещение 8.22 | Шкаф из МДФ панелей, эмаль матовая NCS S 3060-R90B общая ширина 1620 (два совмещённых деления с шириной 800) x высота 2700 x глубина600Левая часть шкафа-оснащена набором из 6 полок  Правая часть- оснащена набором из двух полок , нижняя часть (1950 мм) оборудована шлифованной штангой круглого сечения с диаметром 30 мм, изготовленной из нержавеющей стали (расположена на высоте 1800 мм)  Толщина внутренних каркаса 20мм, цоколь высотой 40мм. | *1* |
| *13СМ* | Тумба встроенная помещение 8.13 | Тумба встроенная. Каркас и фасады ЛДСП, цвет белый по согласованию. Ширина 2250(4 деления), высота 800(деление на 2 полки), глубина 600. Двери распашные, система открывания push to open, наличие замка уточняется. | *1* |
| *11СМ* | Тумба и подвесная полка для принтерной  справа от помещения 8.28 | **Тумба**- каркас и фасады ЛДСП, цвет белый. Доп.- согласовать / ширина 1300 (два деления с полками по 650 мм) x высота 800 x глубина 300 **Подвесная полка**- каркас и фасады ЛДСП, цвет белый - согласовать / ширина 1300 (два деления по 620 мм) x высота 450 x глубина 300 | *1* |
| *11СМ* | Тумба и подвесная полка для принтерной  Слева от помещения 8.12 | **Тумба**- каркас и фасады ЛДСП, цвет белый. Доп.- согласовать.   ширина 1300 (два деления с полками по 650 мм) x высота 800 x глубина 300 **Подвесная полка**- каркас и фасады ЛДСП, цвет белый. Доп- согласовать  ширина 1260-1300 (два деления по 620 мм) x высота 450 x глубина 300 | *1* |
| *11СМ* | Тумба и подвесная полка для принтерной   пересечение оси Д.8 и 5.8 | **Тумба**- каркас и фасады ЛДСП, цвет белый. Распашные двери.  ширина 865 x высота 800 x глубина 600  **Подвесная полка**- каркас и фасады ЛДСП, цвет белый  ширина 865 x высота 450 x глубина 300 | *1* |
| *12СМ* | Стол барный щ | Столешница, толщина 40мм , HPL, цвет по согласованию.  Скрытое крепление, опоры прямоугольного сечения нержавеющая сталь, порошковая окраска цвет -графит (RAL по согласованию)общая ширина 3390 x глубина 600 x высота 1100 | *1* |
| *15СМ* | Диван  помещение 8.18 | Диван индивидуального изготовления, серый Шаг валиков 150 мм, цоколь металл. Каркас показан условно и разрабатывается компанией-производителем, КМ2  Ширина 4175 x общая высота 990 (100 мм - цоколь, 890 мм - верхняя часть) x глубина 600 Высота до сидушки 490. Высота спинки 500 | *1* |
|  | Кухонный гарнитур  помещение 8.19 | Часть 1. Нижняя часть: глубина 600, высота 900 (столешница 40, цоколь 100, ящик 760), общая ширина 2870 (470- модуль под фильтр, 600- модуль под раковину, 600- модуль с думя полками, 600- модуль с двумя полками, 600- холодильник) Верхняя часть:  верхние модули (5 шт.) - глубина 600, высота 400, ширина 470, 600, 600, 600, 600. нижние модули (4 шт.) - глубина 340,высота 500, ширина 470, 600, 600, 600.  Часть 2. Нижняя часть: глубина 600, высота 900 (столешница 40, цоколь 100, ящик 760) ширина 1220 (два модуля. один- пустой, второй с двумя полками)  Верхняя часть: верхние модули (3 шт.) - глубина 530, высота 400, ширина 360, 360, 600. нижние модули (3шт.) - глубина 530, высота 500, ширина 360, 360, 600. Материалы:  Ламинат под бетон Алюминиевый лист  распашные дверцы верхних модулей push to open петли с доводчиками выдвижные ящики с доводчиками фурнитура blum  наклейки на фасады (столовые приборы, посуда, стакан, урна) замки на модуль, в котором располагается фильтр для воды | *1* |
|  | Холодильник без морозильной камеры встраиваемый | *2* |
|  | Встраиваемая посудомоечная машина с программой "короткая мойка" | *2* |
|  | СВЧ печь встраиваемая | *2* |
|  | Раковина и смеситель | *1* |
|  | Стоимость монтажа бытовой техники и смесителя в случае, если они поставляются в общем объеме спецзаказной мебели | *1* |
|  | *опция* | Стоимость монтажа бытовой техники, в случае, если она закупается непосредственно Заказчиком | 0 |
| 10СМ | Шкаф для кабинета 8.20 | Шкаф из МДФ панелей, эмаль матовая, цвет NCS S 3060-R90B (по согласованию), две открытые секции, одна секция с дверцей из рифлёного стекла, одна секция шпонированная с рифлением прямоугольного сечения, две закрытые секции. Общая ширина 3655 x высота 2700 (2660 + цоколь 40) x глубина 600 Толщина внутреннего каркаса 20 Внутр. конструкция укреплена рёбрами жёсткости (по рек. производителя) Наполнение шкафа: **Секция 1:** Четыре полки высотой от 415 до 735  **Секция 2:** Четыре полок высотой от 415 до 605. **Секция 3:** Семь полок высотой от 200 до 515 **Секция 4:** Семь полок высотой от 200 до 515 **Секция 5:** Шесть полок высотой от 370 до 345 **Секция 6:** Полка снизу, штанга круглого сечения 30мм, шлифованная нержавеющая сталь, закреплённая на высоте 1800; две полки сверху Внешняя конструкция: **Секции 1** - стеклянная дверца из рифлёного стекла. **Секция 2, 3** -открытая **Секция 4** - дверь шпонированная с рифлением прямоугольного сечения распашная, наличие замка уточняется **Секция 5, 6** - стандартные двери, распашные push to open фурнитура blum | *1* |
| 9СМ | Локеры | Фасады МДФ+эмаль, цвет белый матовый, Корпус и задняя стенка ЛДСП.  Цоколь, плинтус  Нумерация ячеек  Электронный замок с автоматической системой запирания на батарейках, поддерживающий тип карт Mifare 1K  Мобильное приложение с функцией аналитики. | *7* |
|  | 9 этаж |  |  |
| 1СМ | Гардероб | Материалы: Корпус ЛДСП, отделка Egger, доп. согласовать с ГАП Полки ЛДСП, отделка Egger, доп. согласовать с ГАП  Гардеробный шкаф Штанга круглого сечения, 30 мм, шлифованная сталь (на высоте 1760 + цоколь 40) Общая высота 2700 x ширина 3660 x глубина 600 Цоколь 40, одна полка снизу на высоте 300 над цоколем (толщина 20), две полки сверху (толщина 20)   Помещение 9.02 | 2 |
| 1СМ | Гардеробный шкаф | Материалы: Корпус ЛДСП, отделка Egger, доп. согласовать с ГАП Полки ЛДСП, отделка Egger, доп. согласовать с ГАП  Гардеробный шкаф Штанга круглого сечения, 30 мм, шлифованная сталь (на высоте 1760 + цоколь 40) Общая высота 2750 x ширина 1460 x глубина 600 Цоколь 40, одна полка снизу на высоте 300 над цоколем (толщина 20), две полки сверху (толщина 20) Фасад, МДФ+эмаль, цвет белый матовый, RAL 9003 по согласованию. Двери распашные, две створки, интегрированные ручки | 1 |
| 1СМ | Гардеробный шкаф | Материалы: Корпус ЛДСП, отделка Egger, доп. согласовать с ГАП Полки ЛДСП, отделка Egger, доп. согласовать с ГАП  Гардеробный шкаф Штанга круглого сечения, 30 мм, шлифованная сталь (на высоте 1760 + цоколь 40) Общая высота 2700 x ширина 3370 x глубина 600 Цоколь 40, одна полка снизу на высоте 300 над цоколем (толщина 20), две полки сверху (толщина 20) | 1 |
| 2СМ | Стол рабочий | Стол рабочий  Ширина 1030 x глубина 400 x толщина 60 МДФ шпонированная по выбранному образцу крепление к стене | *7* |
| 3СМ | Стол рабочий | Стол рабочий  Ширина 1600 x глубина 800 x толщина 60 МДФ шпонированная по выбранному образцу крепление к стене | 5 |
| 11СМ | Стол барный | Столешница: Толщина 40мм, HPL цвет по согласованию.  Скрытое крепление, опоры прямоугольного сечения нержавеющая сталь, порошковая окраска цвет - графит (RAL по согласованию)Ширина 4260 x высота 1100 x глубина 655  Пом. 9.55 | 1 |
| 12СМ | Стол барный | Столешница: Толщина 40мм, HPL цвет по согласованию.  Скрытое крепление, опоры прямоугольного сечения нержавеющая сталь, порошковая окраска цвет - белый (RAL по согласованию) Ширина 4260 x высота 1100 x глубина 655 | 1 |
| 12СМ | Стол барный | Столешница: Толщина 40мм, HPL цвет по согласованию.  Скрытое крепление, опоры прямоугольного сечения нержавеющая сталь, порошковая окраска цвет - белый (RAL по согласованию) Ширина 2300 x высота 1100 x глубина 800 | *1* |
| 13СМ | Тумба в зоне ресепшена | Тумба индивидуального изготовления. Каркас и фасады ЛДСП, цвет белый, отделка по согласованию.Ширина 4000 (4 деления) x высота800 (деление на 2 полки) x глубина 400 Двери распашные с ключом, система открывания push to open фурнитура blum | *1* |
| 14СМ | Стойка ресепшн | Стойка ресепшн HPL Cleaf UB34 Redentore Накладная панель МДФ + эмаль матовая, RAL 9003 по согласованию Контур уточнить по брендбуку Вырез для вывода проводов Кабель-канал горизонтальный Кабель-канал вертикальный Общая ширина 4000 X общая глубина 1200 x высота 1000 | *1* |
| 16СМ | Диван | Диван индивидуального изготовления, серый Шаг валиков 150 мм, цоколь металл. Каркас показан условно и разрабатывается компанией-производителем, КМ2  Ширина 1955 x общая высота 990 (100 мм -цоколь, 890 мм - верхняя часть) x глубина 600 Высота до сидушки 490. Высота спинки 500. | *2* |
| 15СМ | Тумба для принтерной  пересечение оси Г.8 и оси 5.8 | Ширина 1305 x высота 800 x глубина 400  Распашные двери Без верхнего модуля(нет усиления стен) | *1* |
| 15СМ | Тумба для принтерной  пересечение оси Б.8 и оси 5.8 | Ширина 1770 x высота 800 x глубина 600  Распашные двери Без верхнего модуля(нет усиления стен) | *1* |
| 15СМ | Тумба для принтерной  пересечение оси Б.8 и оси 2.8 | Ширина 1260 x высота 800 x глубина 300  Распашные двери Без верхнего модуля(нет усиления стен) | *1* |
| 15СМ | Тумба для принтерной  снизу от помещения 9.38 | Ширина 1540 x высота 800 x глубина 600 Распашные двери Без верхнего модуля(нет усиления стен) | *1* |
|  | Шкаф для кабинета 9.20 | Шкаф из МДФ панелей, эмаль матовая, цвет NCS S 3060-R90B (по согласованию), две открытые секции, одна секция с дверцей из рифлёного стекла, одна секция шпонированная с рифлением прямоугольного сечения, три закрытые секции. Общая ширина 4500 x высота 2700 (2660 + цоколь 40) x глубина 600 Толщина внутреннего каркаса 20 Пять секций шириной по 900 (секции указаны слева направо) Внутр. конструкция укреплена рёбрами жёсткости (по рек. производителя) Наполнение шкафа: **Секция 1:** Штанга круглого сечения 30мм, шлифованная нержавеющая сталь, закреплённая на высоте 1800; две полки **Секция 2:** Шесть полок высотой от 370 до 350. **Секция 3:** Шесть полок высотой от 370 до 350. **Секция 4:** Семь полок **Секция 5:**  Левая часть: 4 полки  Правая часть: 4 полки  Внешняя конструкция: С**екции 1, 2, 3**- стандартные двери. Распашные, наличие замка уточняется С**екция 4:** левая часть- дверь шпонированная с рифлением прямоугольного сечения, распашная, наличие замка уточняется, правая часть- открытая.  С**екция 5:** левая часть- открытая, правая часть- стеклянная дверца из рифлёного стекла. распашные дверцы верхних модулей push to open петли с доводчиками выдвижные ящики с доводчиками фурнитура blum  наклейки на фасады (столовые приборы, посуда, стакан, урна) замки на модуль, в котором располагается фильтр для воды | *1* |
|  | Существующая кухня (переделка верхних модулей) | Необходимо заменить верхние модули в соответствии приложением к ТЗ Фурнитура Blum  Столешница и фартук Hanex S-008 N-white | *1* |
|  | 10 этаж |  |  |
| 1СМ | Гардероб  помещение 10.26 | Материалы: Корпус ЛДСП, отделка Egger, доп. согласовать с ГАП Полки ЛДСП, отделка Egger, доп. согласовать с ГАП  Гардеробный шкаф  Штанга круглого сечения, 30 мм, шлифованная сталь (на высоте 1760 + цоколь 40) Общая высота 2700 x ширина 2100 x глубина 600 Два модуля шириной 1040, цоколь 40, одна полка снизу на высоте 300 над цоколем (толщина 20), две полки сверху (толщина 20)  Гардеробный шкаф  Штанга круглого сечения, 30 мм, шлифованная сталь (на высоте 1760 + цоколь 40) Общая высота 2700 x ширина 4125 x глубина 600 Цоколь 40, одна полка снизу на высоте 300 над цоколем (толщина 20), две полки сверху (толщина 20) | 2 |
| 1СМ | Гардероб  помещение 10.02 | Материалы: Корпус ЛДСП, отделка Egger, доп. согласовать с ГАП Полки ЛДСП, отделка Egger, доп. согласовать с ГАП  Гардеробный шкаф  Штанга круглого сечения, 30 мм, шлифованная сталь (на высоте 1760 + цоколь 40) Общая высота 2700 x ширина 2060 x глубина 600 Два модуля шириной 1040, цоколь 40, одна полка снизу на высоте 300 над цоколем (толщина 20), две полки сверху (толщина 20)  Гардеробный шкаф  Штанга круглого сечения, 30 мм, шлифованная сталь (на высоте 1760 + цоколь 40) Общая высота 2700 x ширина 3205 x глубина 600 Два модуля шириной 1040, цоколь 40, одна полка снизу на высоте 300 над цоколем (толщина 20), две полки сверху (толщина 20) | 2 |
| 2СМ | Стол рабочий | Стол рабочий  Ширина 1030 x глубина 400 x толщина 60 МДФ шпонированная по выбранному образцу крепление к стене | 8 |
| 3СМ | Стол рабочий | Стол рабочий  Ширина 1600 x глубина 800 x толщина 60 МДФ шпонированная по выбранному образцу крепление к стене | 7 |
| 11СМ | Стол барный | Столешница, толщина 40мм, HPL цвет по согласованию.  Скрытое крепление, опоры прямоугольного сечения нержавеющая сталь, порошковая окраска цвет - белый (RAL по согласованию) Ширина 4210 x высота 1100 x глубина 655 | 1 |
| 13СМ | Стол барный | Столешница, толщина 40мм, HPL цвет по согласованию. .  Скрытое крепление, опоры прямоугольного сечения нержавеющая сталь, порошковая окраска цвет - графит (RAL по согласованию) Ширина 3390 x высота 1100 x глубина 655 | 1 |
| 12СМ | Тумба для принтерной  пересечение оси Г.8 и оси 5.8 | Ширина 1290 x высота 800 x глубина 300  Распашные двери Без верхнего модуля(нет усиления стен) | 1 |
| 12СМ | Тумба для принтерной  пересечение оси Б.8 и оси 5.8 | Ширина 1770 x высота 800 x глубина 600 Распашные двери Без верхнего модуля(нет усиления стен) | 1 |
|  | Кухонный гарнитур  помещение 10.27 | Необходимо заменить верхние модули в соответствии приложением к ТЗ Фурнитура Blum  Столешница и фартук Hanex S-008 N-white | 1 |