**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на продажу четырёхстоечных подъемников Nussbaum 4-40-H и траверс.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование Товара
 | 1. Подъёмник четырёхстоечный Nussbaum 4-40-H, г/п 4 т., с гладкими платформами, платф. 4400мм.2. Траверса 2 т.  |
| 2. Количество Товара | 1. Подъёмник четырёхстоечный Nussbaum 4-40-H, г/п 4 т., платф. 4400мм. – **3 шт.**2. Траверса 2 т. – **6 шт.** |
| 3.Технические характеристики |  3.1. Технические характеристики Товара:

|  |  |
| --- | --- |
| Подъемник четырёхстоечный, 4 т, с гладкими платформами, длина платформ 4400 мм.

|  |
| --- |
| Регулируемые защелки на каждой колонке.Автоматические замки безопасности.Регулируемое расстояние между платформами.Масло заполненный силовой агрегат - низкий уровень шума.Технические характеристики:Грузоподъемность (kg) - 4000Высота подъёма (mm) - 1958Время подъема/опускания (sec) - 30Длина платформы (mm) - 4400Высота платформы (mm) - 158Ширина платформ (mm) - 500Габаритная высота (mm) - 2121Габаритная ширина (mm) - 3239Мощность (kW) - 3.0 |

 |

 |
| 4. Примечание | Подъёмники выпуска 2007 года, с того же года в эксплуатации по настоящий момент.Желателен демонтаж и вывоз за счёт покупателя. |