**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на продажу четырёхстоечных подъемников Nussbaum 4-40-H и траверс.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование Товара | 1. Подъёмник четырёхстоечный Nussbaum 4-40-H, г/п 4 т., с гладкими платформами, платф. 4400мм.  2. Траверса 2 т. |
| 2. Количество Товара | 1. Подъёмник четырёхстоечный Nussbaum 4-40-H, г/п 4 т., платф. 4400мм. – **3 шт.**  2. Траверса 2 т. – **6 шт.** |
| 3.Технические характеристики | 3.1. Технические характеристики Товара:   |  |  | | --- | --- | | Подъемник четырёхстоечный, 4 т, с гладкими платформами, длина платформ 4400 мм.   |  | | --- | | Регулируемые защелки на каждой колонке.  Автоматические замки безопасности.  Регулируемое расстояние между платформами.  Масло заполненный силовой агрегат - низкий уровень шума.  Технические характеристики:  Грузоподъемность (kg) - 4000  Высота подъёма (mm) - 1958  Время подъема/опускания (sec) - 30  Длина платформы (mm) - 4400  Высота платформы (mm) - 158  Ширина платформ (mm) - 500  Габаритная высота (mm) - 2121  Габаритная ширина (mm) - 3239  Мощность (kW) - 3.0 | | |
| 4. Примечание | Подъёмники выпуска 2007 года, с того же года в эксплуатации по настоящий момент.  Желателен демонтаж и вывоз за счёт покупателя. |