**ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ**

**Коммерческое предложение**

**начало формы**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Коммерческое предложение**

На **выполнение работ по изготовлению и установке противопожарных металлических дверей в корпусах завода АО «ЗПП»**, в соответствии с Запросом на предоставление предложения поставщика.

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны выполнить работы по изготовлению и установке противопожарных металлических дверей в корпусах завода АО «ЗПП», полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в приложении №1 к запросу\_Техническое задание.

**Технические характеристики противопожарных металлических дверей должны соответствовать характеристикам, представленным в приложении №1 к запросу\_Техническое задание и таблице №1** **Таблица№1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара и место установки** | **Наименование работ** | **Кол-во (шт)** | **Цена Товара за ед. руб. с НДС\*** | **Цена Товара всего, руб.****с НДС\*** |
| Корпус № 35В АБК на крыше (порядковый №1) |
| **1000х1750(h)\*\*, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм.** Петля приварная 140-20 с подш.–6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммУплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт.Ручка чёрная на планке – 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 |  |  |
| Корпус № 35Г на крыше (порядковый №1) |
| **Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60, размером 970х1750(h)\*\*, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм.** Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммУплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт.Ручка чёрная на планке – 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 |  |  |
| Корпус № 35Г на крыше (порядковый №2) |
| **Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EI60, размером 1930х1700(h)\*\*, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм.**Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммУплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт.Ручка чёрная на планке – 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 |  |  |
| Корпус № 35Г на крыше (порядковый №3) |
| **Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EI60, размером 1890х1750(h)\*\*, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм.**Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммУплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт.Ручка чёрная на планке – 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт.Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 |  |  |
| Корпус № 35Г на крыше (порядковый №4) |
| **Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EI60, размером 1950х1750(h)\*\*, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм.**Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммУплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт.Ручка чёрная на планке – 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт.Дверь комплектовать доводчиком и порогом | с установкой и демонтажем старых | 1 |  |  |
| Корпус № 35Г на крыше (порядковый №5) |
| **Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EI60, размером 1940х1750(h)\*\*, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм.**Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммУплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт.Ручка чёрная на планке – 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт.Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 |  |  |
| Корпус № 35Г на крыше (порядковый №6) |
| **Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60, размером 980х1750(h)\*\*, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм.**Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммУплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт.Ручка чёрная на планке – 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт.Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 |  |  |
| Корпус № 35В на крыше (порядковый №1) |
| **Дверь распашная двустворчатая Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60, размером 980х1650(h)\*\*, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм.**Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммУплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт.Ручка чёрная на планке – 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт.Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 |  |  |
| Корпус № 35В на крыше (порядковый №2) |
| **Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60, размером 790х1500(h)\*\*, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм.**Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммУплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт.Ручка чёрная на планке – 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт.Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 |  |  |
| Корпус № 35В на крыше (порядковый №3) |
| **Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60, размером 880х1400(h)\*\*, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм.**Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммУплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт.Ручка чёрная на планке – 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт.Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 |  |  |
| Корпус № 35Г (участок вырубки 1) |
| **Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1200х2100(h)\*\*, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм.** Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммУплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт.Нажимной гарнитур – 1шт.Ручка чёрная на планке- 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | с установкой | 1 |  |  |
| Корпус № 35Г (участок вырубки 2) |
| **Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1200х2100(h)\*\*, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм.** Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммУплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт.Нажимной гарнитур – 1шт.Ручка чёрная на планке- 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом | с установкой | 1 |  |  |
| Корпус № 35Г (слесарный участок) 1 шт. |
| **Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EIS60, размером 900х2100(h)\*\*, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм.** Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммУплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт.Нажимной гарнитур – 1шт.Ручка чёрная на планке- 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом | с установкой | 1 |  |  |
| Корпус № 34 (ДП-3, участок вентиляции, цех 26) |
| **Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 2000х2300(h)\*\*, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм.** Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммУплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт.Нажимной гарнитур – 1шт.Ручка чёрная на планке- 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом | с установкой и демонтажем старых | 1 |  |  |
| Корпус № 34 (ДП-2, участок вентиляции, цех 26) |
| **Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EIS60, размером 950х2100(h)\*\*, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм.** Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммУплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт.Нажимной гарнитур – 1шт.Ручка чёрная на планке- 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом | с установкой | 1 |  |  |
| Корпус № 35Г (склад керамической ленты, п.55) |
| **Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1700х2100(h)\*\*, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм.** Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммУплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт.Нажимной гарнитур – 1шт.Ручка чёрная на планке- 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 |  |  |
| Корпус № 35Г (венткамера, п.59) |
| **Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1700х2100(h)\*\*, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм.** Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммУплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт.Нажимной гарнитур – 1шт.Ручка чёрная на планке- 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом | с установкой и демонтажем старых | 1 |  |  |
| Корпус № 35Г (венткамера, п.60) |
| **Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1460х2100(h)\*\*, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм.** Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммУплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт.Нажимной гарнитур – 1шт.Ручка чёрная на планке- 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | с установкой | 1 |  |  |
| Корпус № 34 (южное крыло, венткамера, п.24 |
| **Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EIS60, размером 950х2050(h)\*\*, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм.** Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммУплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт.Нажимной гарнитур – 1шт.Ручка чёрная на планке- 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 |  |  |
| Корпус № 34 (северное крыло, венткамера, п.24) |
| **Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EIS60, размером 950х2050(h)\*\*, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм.** Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммУплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт.Нажимной гарнитур – 1шт.Ручка чёрная на планке- 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой | 1 |  |  |
| Корпус № 35В АБК (коридор, п.30) |
| **Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1400х2200(h)\*\*, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм.** Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммУплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт.Нажимной гарнитур – 1шт.Ручка чёрная на планке- 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 штПассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом | с установкой и демонтажем старых | 1 |  |  |
| Корпус № 15 (входная, п.14) 1 шт. |
| **Дверь металлическая двупольная утепленная, размером 1380х2990(h)\*\*, с фрамугой, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, Толщина полотна 54 мм.** Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5Уплотнитель D черный 14х12ммЗамок с ключом - 1шт.Нажимной гарнитур – 1шт.Ручка чёрная на планке – 1 шт.Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых 2 шт | 1 |  |  |
| **Итого** |  | **22** |  |  |

\*НДС – если применим

**\*\*Размеры уточняются вовремя проведения точных замеров**

**Общая стоимость выполнения работ по изготовлению, поставке и установке** противопожарных металлических дверей составляет, рублей***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*** в том числе НДС \_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 (указать сумму цифрами и прописью) (указать цифрами и прописью, если применим)

**Срок выполнения работ[[1]](#footnote-1):** Общий срок выполнения работ по изготовлению и установке противопожарных металлических дверей: в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рабочих

 (указать срок, но не более 30 рабочих дней)

дней c момента подписания Договора.

В общий срок выполнения работ входит:

- срок проведения точных замеров для изготовления дверей в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рабочих дней

 (указать срок, но не более 2 рабочих дней)

с момента подписания Договора.

- срок изготовления и поставки дверей в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рабочих дней с момента

 (указать срок, но не более 23 рабочих дней)

проведения точных замеров.

- срок установки, монтажа дверей, уборка и вывоз строительного мусора после выполнения работ на территории Заказчика в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рабочих дней

 (указать срок, но не более 5 рабочих дней)

с момента поставки Товара Заказчику.

**Условия оплаты[[2]](#footnote-2):** Заказчик осуществляет 100% оплату за выполненные работы на основании выставленного счета Подрядчика течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

**Гарантийный срок на выполненные работы:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Гарантийный срок на Товар:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок действия настоящего коммерческого предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать срок действия, но не менее чем до 31 мая 2024г.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

**КОНЕЦ ФОРМЫ**

1. Участник указывает дату и номер Предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

**Сведения об участнике процедуры закупки**

 *В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора*]

**НАЧАЛО ФОРМЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра |  Сведения об участнике |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Вид системы налогообложения |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

 М.П.

**КОНЕЦ ФОРМЫ**

1. Предпочтительный срок выполнения работ (указывается участником самостоятельно, но не более установленного срока Заказчиком) [↑](#footnote-ref-1)
2. Предпочтительный порядок оплаты [↑](#footnote-ref-2)