**ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ**

**Коммерческое предложение**

**начало формы**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Коммерческое предложение**

**На поставку металлической мебели,** в соответствии с Запросом на предоставление предложения поставщика.

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить металлическую мебель, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в приложении №1 к запросу:

Технические характеристики представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование предмета закупки** | **Характеристики** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. Товара,****с НДС\*, руб.** | **Цена всего за Товар** **с НДС\*, рублей** |
| 1. | Столлабораторный  | Стол регулируемый по высоте.**Габаритные размеры** Длина \_\_\_\_\_\_\_\_мм. Глубина\_\_\_\_\_\_\_ мм  (указать размеры)Высота имеет четыре уровня фиксации:\_\_\_мм/\_\_\_\_мм/\_\_\_\_\_\_мм/\_\_\_\_\_мм.  (указать размеры)Стол оснащен ручной регулировкой и фиксацией высоты при помощи крепких винтов. Жесткость конструкции должна обеспечиваться траверсойРабочая поверхность выполнена из ЛДСП толщиной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм.  (указать размеры)Торцы облицованы специальной пленкой ПВХ для рабочих поверхностей. Цвет- ясень Шимо темный.Каркас изготовлен из металлического профиля прямоугольного сечения \_\_\_\_\_\_\_мм  (указать размеры)Цвет каркаса – серый, окрашен полимерной порошковой краской.Гарантия – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев. | шт | 1 |  |  |
| 2 | Стол | **Габаритные размеры** Длина \_\_\_\_\_\_\_\_мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_ мм, высота \_\_\_\_\_\_\_\_ мм  (указать размеры)Столешница: выполнена из ЛДСП и покрыта высокопрочным пластиком. Толщиной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_мм.  (указать размеры)Торцы облицованы специальной пленкой ПВХ Цвет столешницы - орех.Каркас изготовлен из металлического профиля прямоугольного сечения и устойчив к коррозии. Цвет каркаса – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать размеры)Гарантия – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев. | шт | 3 |  |  |
| 3 | Картотека | Картотека предназначены для систематизации и удобного хранения документации.Внешние размеры: высота \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, глубина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм. (указать размеры)4 выдвижных ящика с телескопическими направляющими и системой полного выдвижения ящиковМаксимальная нагрузка на ящик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг (указать вес)Тип замка: ключевой Картотека цельносварную конструкцию Толщина металла \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм . (указать размеры)Цвет – \_\_\_\_\_, окрашен полимерной порошковой краской.Оборудована антиопрокидывающим устройством, непозволяющим одновременно выдвигать более чем один ящик.Габариты ящиков рассчитаны для хранения подвесных папок формата А4Гарантия – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев. | шт | 4 |  |  |
| 4 | Верстак  | **Габаритные размеры верстака:** длина \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_\_ мм,высота \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм. (указать размеры) Верстак оснащен экраном.**Габаритные размеры экрана:** длина \_\_\_\_\_\_ мм, высота \_\_\_\_\_\_ мм.  (указать размеры) Экран оснащен светодиодным освещением (питание 220 В., длина комплекта освещения равна длине столешницы). **Аксессуары на экран:****1.**съемная полка – длина \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_ мм, высота \_\_\_\_\_\_\_\_ мм; (указать размеры)**2**.съемный держатель инструмента длина \_\_\_\_\_\_\_\_мм,ширина \_\_\_\_\_\_ ммвысота \_\_\_\_\_\_\_ мм  (указать размеры)**3**.съемный держатель для шестигранников и сверл длина \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_\_ мм, высота \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм. (указать размеры)**4.** съемный держатель ключей длина \_\_\_\_\_\_\_ мм, ширина \_\_\_\_\_\_ мм, высота \_\_\_\_\_\_\_ мм.  (указать размеры)Столешница изготовлена из фанеры толщиной \_\_\_\_\_\_\_\_ мм (указать размеры)Торцы и столешница облицованы оцинкованным листом металла толщиной \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм.  (указать размеры)Слева тумба с полками, справа- 5 выдвижных ящиков на усиленных телескопических направляющих.Гарантия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев. | шт | 5 |  |  |
| 5 | Верстак | **Габаритные размеры верстака:** длина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, высота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм. (указать размеры)Столешница изготовлена из фанеры толщиной \_\_\_\_\_\_\_\_ мм  (указать размеры)Торцы и столешница облицованы листом металла оцинкованной стали толщиной \_\_\_\_\_\_\_\_мм.толщиной \_\_\_\_\_\_\_\_ мм. (указать размеры)Максимальная нагрузка \_\_\_\_\_\_\_кг. | шт | 1 |  |  |
| 6 | Верстак | **Габаритные размеры верстака:** длина \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_\_ мм, высота \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм. (указать размеры)Столешница изготовлена из фанеры толщиной \_\_\_\_\_\_\_ мм  (указать размеры)Торцы и столешница облицованы листом металла оцинкованной стали толщиной \_\_\_\_\_\_\_\_\_мм. (указать размеры)Справа тумба с - 5 выдвижных ящиков на усиленных телескопических направляющих. Максимальная нагрузка \_\_\_\_\_\_\_\_ кг. (указать вес)Гарантия: \_\_\_\_\_\_\_ месяцев.  | шт | 1 |  |  |
| 7 | Стол подкатнойПС-07 Викинг или эквивалент | Стол для установки оборудования в рабочей зоне. Длина стола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм.  (указать размеры)Стол регулируется по высоте. Регулировка высоты столешницы от \_\_\_\_\_ мм до \_\_\_\_\_\_\_\_ мм. Снабжен 4 колесными опорами, две из них с механизмом фиксации.Каркас выполнен из стального профиля, покрытого порошковой краской. Столешница и полка антистатические, из материала устойчивого к истиранию.Толщина столешницы \_\_\_\_\_\_\_ммНагрузка на стол до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг (указать размеры) Гарантия: не менее 12 месяцев. | шт | 4 |  |  |
| 8 | Стеллаж | Габаритные размеры: высота \_\_\_\_\_\_ мм, длина \_\_\_\_\_\_\_ мм, глубина \_\_\_\_\_\_ мм. (указать размеры)Cтеллаж имеет сборно-разборную конструкцию, состоящую из вертикальных рам, закрепленных на них горизонтальных балок и разборных полок.Стойки изготовлены из оцинкованного металлического профиля толщина металла стойки \_\_\_\_\_\_\_\_ мм,  (указать размеры)нагрузка на секцию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг.  (указать вес)Балка крепится к стойке на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим балку от случайного подъема. Предусмотрено крепление подпятников к полу.Стеллаж 5 ярусов и возможность регулировки ярусов хранения. Шаг регулировки высоты ярусов -\_\_\_\_\_ мм. Полки из оцинкованной стали. Нагрузка на ярус до\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг.Гарантия: \_\_\_\_\_\_\_ месяцев. | шт | 3 |  |  |
| 9 | Верстак  | **Габаритные размеры верстака:** длина \_\_\_\_\_\_\_\_ мм,ширина \_\_\_\_\_\_\_ мм, высота \_\_\_\_\_\_\_ мм. (указать размеры)Верстак оснащен экраном.**Габаритные размеры экрана:** длина \_\_\_\_\_\_\_\_ мм, высота \_\_\_\_\_\_\_ мм.  (указать размеры)Экран оснащен светодиодным освещением (питание 220 В., длина комплекта освещения равной длине столешницы). **Аксессуары на экран:****1.**съемная полка – длина \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_ мм, высота \_\_\_\_\_\_\_\_ мм;  (указать размеры)**2**.съемный держатель инструмента – длина \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_ мм, высота \_\_\_\_\_\_\_\_ мм;  (указать размеры)**3**.съемный держатель для шестигранников и сверл - длина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, высота \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм. (указать размеры)**4.** съемный держатель ключей – длина \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_\_ мм, высота \_\_\_\_\_\_\_\_ мм.  (указать размеры)Столешница изготовлена из фанеры толщиной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм (указать размеры)Торцы и столешница облицованы оцинкованным листом металла толщиной \_\_\_\_\_\_\_\_мм.  (указать размеры)Слева и справа тумбы с 5 выдвижными ящиками на усиленных телескопических направляющих.Гарантия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев. | шт | 1 |  |  |
| 10 | Инструментальный стенд  | **Габаритные размеры стенда:** длина \_\_\_\_\_\_\_\_ мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_ мм, высота \_\_\_\_\_\_\_ мм.  (указать размеры)Стенд оснащен держателями для пластиковых ящиков.Гарантия: \_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев. | шт | 1 |  |  |
| 11 | Ящик пластиковый к вышеуказанному стенду  | **Габаритные размеры ящика:** длина \_\_\_\_\_\_ мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_ мм, высота \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм;  (указать размеры) Цвет синий. Максимальная грузоподъёмность \_\_\_\_\_\_\_\_ кг. Толщина стенок \_\_\_\_\_\_ ммГарантия: \_\_\_\_\_\_\_ месяцев. | шт | 12 |  |  |
| 12 | Ящик пластиковый к вышеуказанному стенду  | **Габаритные размеры ящика** длина \_\_\_\_\_\_\_ мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_\_ мм, высота \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм; (указать размеры)Цвет синий. Максимальная грузоподъёмность \_\_\_\_\_ кг. Толщина стенок \_\_\_\_\_\_\_\_\_мм. (указать размеры)Гарантия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев. | шт | 12 |  |  |
| 13 | Стеллаж  | Габаритные размеры: высота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, длина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, глубина \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм . (указать размеры)Cтеллаж имеет сборно-разборную конструкцию, состоящую из вертикальных рам, закрепленных на них горизонтальных балок и разборных полок.Стойки изготовлены из оцинкованного металлического профиля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ммтолщина металла стойки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, нагрузка на секцию до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг.  (указать размеры)Балка крепится к стойке на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим балку от случайного подъема. Предусмотрено крепление подпятников к полу.Стеллаж имеет 7 ярусов и возможность регулировки ярусов хранения. Шаг регулировки высоты ярусов -\_\_\_\_\_\_\_\_ мм.  (указать размеры)Полки из оцинкованной стали. Нагрузка на ярус до\_\_\_\_\_ кг.Гарантия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев. | шт | 11 |  |  |
| 14 | Стеллаж  | Габаритные размеры: высота \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, длина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, глубина \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм . (указать размеры)Cтеллаж имеет сборно-разборную конструкцию, состоящую из вертикальных рам, закрепленных на них горизонтальных балок и разборных полок.Рама собирается из двух вертикальных стоек, соединенных между собой комплектом горизонтальных и диагональных связей.Стойки изготовлены из оцинкованного металлического профиля \_\_\_\_\_\_х\_\_\_\_\_ мм. (толщина металла стойки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_мм, нагрузка на секцию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг)  (указать размеры)Балка крепится к стойке на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим балку от случайного подъема. Предусмотрено крепление подпятников к полу.Стеллаж имеет 5 ярусов и возможность регулировки ярусов хранения.Шаг регулировки высоты ярусов -\_\_\_\_\_\_\_ мм. Полки из оцинкованной стали. Нагрузка на ярус до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг. (указать размеры)Гарантия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев. | шт | 4 |  |  |
| 15 | Стеллаж | Габаритные размеры: высота \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, длина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, глубина \_\_\_\_\_\_\_\_ мм. (указать размеры)Cтеллаж имеет сборно-разборную конструкцию, состоящую из вертикальных рам, закрепленных на них горизонтальных балок и разборных полок.Рама собирается из двух вертикальных стоек, соединенных между собой комплектом горизонтальных и диагональных связей.Стойки изготовлены из оцинкованного металлического профиля (толщина металла стойки \_\_\_\_\_\_\_\_ мм, нагрузка на секцию до \_\_\_\_\_\_ кг)  (указать размеры, вес)Балка крепится к стойке на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим балку от случайного подъема. Предусмотрено крепление подпятников к полу.Стеллаж имеет 6 ярусов и возможность регулировки ярусов хранения.Шаг регулировки высоты ярусов -\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм.  (указать размеры)Полки из оцинкованной стали. Нагрузка на ярус до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг (указать вес)Гарантия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев. | шт | 23 |  |  |
| 16 | Тележка  | Тележка стеллажная полочная предназначена для перемещения продукции на производственном участке. Высота тележки \_\_\_\_\_\_\_мм, глубина – \_\_\_\_\_\_\_\_ мм, длина секции- \_\_\_\_\_\_\_\_ мм  (указать размеры)Тележка имеет 9 полок в секции, расстояние между полками – \_\_\_\_\_\_\_ мм. Поверхность полок - плоская, высота нижнего борта полки – \_\_\_\_\_\_\_\_мм, бортики, направленны вниз.Обязательно наличие на полках ребра жесткости и перфорации. Размеры перфорации \_\_х\_\_\_ мм, шаг перфорации – \_\_\_х\_\_\_ мм. Полки изготовлены из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Толщина металла полок – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм.Максимальная нагрузка на полку – \_\_\_\_\_\_\_ кг, максимальная нагрузка на раму тележки -\_\_\_\_ кг. (указать размеры)Каркас изготовлен из \_\_\_\_\_\_\_\_\_ стали, размеры трубы -\_\_\_\_х\_\_\_\_х\_\_\_\_ мм. (указать размеры)Соединение тележки сварное, тип тележки двусторонний. У тележки 4 поворотных колеса с тормозом, диаметр колеса- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм с  (указать размеры)полиуретановой шиной. В оси колеса шариковый подшипник. Гарантия – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев.  | шт | 3 |  |  |
| 17 | Шкаф металлический | Шкаф предназначен для хранения изделий. Габаритные размеры: высота \_\_\_\_\_\_мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_\_мм, глубина \_\_\_\_\_\_\_ мм. (указать размеры)Шкаф двухдверный, тип замка в дверях- ключевой с ручкой.Шкаф имеет 4 полки. Максимальная нагрузка на полку \_\_\_\_\_\_\_ кг.  (указать вес)Корпус шкафа имеет сборно-разборную конструкцию, толщина металла \_\_\_\_\_\_\_ мм.  (указать размеры)Цвет – серый полуматовый, окрашен полимерной порошковой краской.Гарантия – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев. | шт | 4 |  |  |
| 18 | Ящик пластиковый | Ящик пластиковый предназначен для хранения продукции.Внешние размеры: высота \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, длина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм. (указать размеры)Ящик пластиковый имеет цельнолитую конструкцию. Толщина стенок ящиков \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм.  (указать размеры)Максимальная грузоподъёмность ящиков – \_\_ кг. Цвет – синий. Гарантия – \_\_\_\_\_\_ месяцев. | шт | 2 |  |  |
| 19 | Шкаф хозяйственный | Шкаф металлический однодверный с вентиляционными отверстиями.Габаритные размеры: высота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, глубина- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм.  (указать размеры)Шкаф разборный, двухсекционный. Вертикальная перегородка в нижней части не полностью разделяется на две секции. В одной вертикальной секции имеется штанга с крючками для спецодежды, в другой – 3 металлические полки для хранения различного хозяйственного инвентаря. Нижняя объединенная часть предназначена для хранения крупного хозинвентаря. Все металлические части шкафа имеют защитно-декоративное покрытие. Покрытие безопасно, коррозийно-устойчивым. Цвет- \_\_\_\_\_\_ (указать цвет)Гарантия – \_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев. | шт | 12 |  |  |
| 20 | Шкаф для документов | Шкаф металлический с распашной дверью и ключевым замком.Габаритные размеры: высота \_\_\_\_\_\_ мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_ мм, глубина\_\_\_\_\_\_\_мм.  (указать размеры)Внутри шкафа– 4 металлические полки для хранения. различных документов. Максимальная нагрузка на полку \_\_\_\_\_\_\_ кг.Покрытие шкафа безопасно, коррозийно-устойчивым.Цвет- \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать цвет)Гарантия – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев. | шт | 6 |  |  |
| 21 |  Стол для весов | **Габаритные размеры** Длина \_\_\_\_\_\_\_мм , ширина \_\_\_\_\_\_ мм, высота \_\_\_\_\_\_\_ мм (указать размеры)Столешница выполнена из ЛДСП и покрыта высокопрочным пластиком.Толщина столешницы \_\_\_\_\_\_\_\_ мм. (указать размеры)Торцы облицованы специальной пленкой ПВХ.Цвет столешницы - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать цвет)Каркас изготовлен из металлического профиля прямоугольного сечения и устойчив к коррозии. Цвет каркаса – \_\_\_\_\_\_\_\_\_.Гарантия – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев. | шт | 1 |  |  |
| 22 | Шкаф модульный | Металлический шкаф двухдверный для хранения тяжелых деталей. Габаритные размеры: высота \_\_\_\_\_\_\_\_ мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_\_ мм, глубина\_\_\_\_\_\_\_\_ мм.  (указать размеры)Конструкция шкафа сборно-разборная. Шкаф имеет 4 металлические полки, максимальная нагрузка на полку \_\_\_\_\_\_\_\_ кг. Цвет боковин и полок - \_\_\_\_\_\_, цвет двери- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать цвет)Тип замка: \_\_\_\_\_\_\_\_Гарантия – \_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев. | шт | 4 |  |  |
| 23 | Шкаф модульный | Металлический шкаф двухдверный для хранения тяжелых деталей. Габаритные размеры: высота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, глубина- \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм.  (указать размеры)Конструкция шкафа сборно-разборная, Шкаф имеет 3 металлические полки, максимальная нагрузка на полку \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кгВнизу установлен металлический выдвижной ящик. Высота ящика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм. (указать размеры)Цвет боковин и полок - \_\_\_\_\_\_\_, цвет двери- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать цвет)Тип замка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Гарантия – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев. | шт | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф  | Шкаф металлический используется для индивидуального хранения.Габаритные размеры:высота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_мм,ширина \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, глубина \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм.  (указать размеры)Шкаф имеет 10 ячеек. Размер ячейки: высота \_\_\_\_\_\_\_ мм, ширина \_\_\_\_\_\_ мм. (указать размеры)Шкаф имеет общую дверь с 1 замком, Каждая ячейка также имеет ключевой замок. Корпус шкафа может иметь сборно-разборную конструкцию или сварную, толщина металла \_\_\_\_\_\_\_ мм.Все металлические части шкафа имеют защитно-декоративное покрытие. Покрытие безопасно, коррозийно-устойчиво, окрашено полимерной порошковой краской.Цвет – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать цвет)Гарантия – \_\_\_\_\_\_ месяцев. | шт | 2 |  |  |

\***НДС-если применим**

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения,обозначенные знаком \_\_\_\_\_**(указать размеры, цвет, вес, гарантию).**

Итого на общую сумму, *рублей*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать сумму цифрами и прописью) (указать цифрами и прописью, если применим)

**Срок поставки и сборки мебели:** в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарных дней с

(Указывается участником самостоятельно, но не более 25 (Двадцати тяти) рабочих дней)

момента подписания Договора.

Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26. Датой поставки Товара является дата сборки и подписания Сторонами накладной, либо иного документа, подтверждающего факт доставки, сборки и принятия Товара Заказчиком.

- сборка на территории Заказчика производится силами и средствами Поставщика.

**Условия оплаты[[1]](#footnote-1):** Заказчик осуществляет 100% оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента доставки, сборки и монтажа Товара на территории Заказчика.

Гарантийный срок эксплуатации Товара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев со дня поставки.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (указать срок действия, но не менее чем до 31 марта 2023г.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

**КОНЕЦ ФОРМЫ**

**Сведения об участнике процедуры закупки**

 *В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора*]

**НАЧАЛО ФОРМЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

 М.П.

**КОНЕЦ ФОРМЫ**

1. Условия оплаты: предпочтительные для Заказчика [↑](#footnote-ref-1)