г. Владикавказ 2025 г. ООО «Престиж»

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № П-69-24**

на поставку насоса (агрегата)

И.П. Пр-1-3-25; Пр-1-2-25 «Приобретение ОС», «Модернизация систем автоматизации технологического оборудования»

1. **Наименование поставляемого товара.**

На поставку насоса (агрегата)

1. **Количество поставляемого товара.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Насос Х80-50-200-К-55-У2 в общепромышленном исполнении, с электродвигателем 18,5 кВт во взрывозащищенном исполнение 18,5 кВт, 3000 об/мин, на плите ТР ТС012- НА АГРЕГАТ И НА ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ. | шт. | 1 |
| 2 | Насос ХЕ 80-50-200-К-55-У2 с электродвигателем 18,5 кВт во взрывозащищенном исполнение 18,5 кВт, 3000 об/мин, на плите | шт. | 2 |
| **ИТОГО:** | | шт. | **3** |

Количество Товара является ориентировочным и может быть изменено в связи с изменением у Заказчика производственной необходимости. Заказчик в случае изменения производственной необходимости вправе изменить общий объем поставляемого Товара в одностороннем порядке. Извещение об изменении объема поставки Товара направляется Поставщику в письменной форме.

1. **Требования к техническим характеристикам (потребительским свойствам)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Технические характеристики |
| 1. | Насос Х80-50-200-К-55-У2 в общепромышленном исполнении, с электродвигателем 18,5 кВт во взрывозащищенном исполнение 18,5 кВт, 3000 об/мин, на плите ТР ТС012- НА АГРЕГАТ И НА ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ. | Состояние – новый.  Х – химический насос  80 - диаметр входного патрубка, мм  50 - диаметр выходного патрубка, мм  200 - диаметр рабочего колеса (условный), мм  55 - тип уплотнение – двойное торцевое  К - Хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ  Подача, м3/час – 50;  Напор, м – 50;  Мощность электродвигателя, кВт – 18,5;  Электродвигатель – Взрывозащищенном исполнение  Материал детали проточной части электронасоса – Хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ;  Уплотнение вала насоса – двойное торцовое.  Сборка – в сборе на плите  Корпус насоса – Хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ марки «К» Корпус подшипников – СЧ20  Корпус электродвигателя - СЧ20  Число рабочих органов – одно секционный  Расположение насоса - горизонтальное |
| 2. | Насос ХЕ 80-50-200-К-55-У2 с электродвигателем 18,5 кВт во взрывозащищенном исполнение 18,5 кВт, 3000 об/мин, на плите | Состояние – новый.  Х – химический насос  Е- взрывозащищенное исполнение  80 - диаметр входного патрубка, мм  50 - диаметр выходного патрубка, мм  200 - диаметр рабочего колеса (условный), мм  55 - тип уплотнение – двойное торцевое  К -Хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ    Подача, м3/час – 50;  Напор, м – 50;  Мощность электродвигателя, кВт – 18,5;  Электродвигатель – Взрывозащищенном исполнение  Материал детали проточной части электронасоса – Хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ;  Уплотнение вала насоса – двойное торцовое.  Сборка – в сборе на плите  Корпус насоса Хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ марки «К» Корпус подшипников – СЧ20  Корпус электродвигателя - СЧ20  Число рабочих органов – одно секционный  Расположение насоса - горизонтальное |

1. **Требования к послепродажному обслуживанию поставляемого товара, его сборке, вводу в эксплуатацию, обучению по эксплуатации**

Отсутствуют.

1. **Требования к таре, упаковке и маркировке.**

Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным стандартам производителя Товара, и при условии надлежащего обращения с грузом обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов и хранения.

Маркировка должна содержать сведения, позволяющие предметно определить и идентифицировать содержимое упаковки, информацию о правилах применения и хранения Товара.

1. **Требования к срокам (периодам) и (или) объемам предоставления гарантий качества.**

Поставляемый Товар должен иметь гарантию предприятия-изготовителя. Срок гарантии не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком товарной накладной, если предприятием-изготовителем не предусмотрен иной срок службы. Гарантийные и послегарантийные обязательства на поставляемый Товар должны соответствовать техническим требованиям предприятия-изготовителя.

1. **Условия соблюдения сроков (периодов) и (или) объемов гарантийного обслуживания.**

Отсутствуют.

1. **Место, условия, сроки (периоды) и порядок поставки товара**

Срок поставки Товара – 60 (шестьдесят) календарных дней с даты 100% предоплаты.

Поставка Товара осуществляется силами и средствами за счет Поставщика до склада Заказчика.

Поставщик вправе осуществить поставку товара раньше предусмотренного срока, согласовав дату с Заказчиком.

Одновременно с поставкой товара, поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:

- УПД;

- Счет;

- Сертификат соответствия;

- Паспорт оборудования,

- Инструкция по эксплуатации

1. **Форма, сроки, и порядок расчетов.**

Безналичный расчет. Средством платежа является рубль РФ.

Оплата производится на основании счета от Поставщика в следующем порядке:

- предоплата в размере 100% от общей цены Договора – в течении 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора;

1. **Порядок формирования цены.**

Общая цена закупки указана с учетом стоимости товара, стоимости доставки до Терминала ТК «Деловые линии» в г. Москва, всех налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ и иных расходов и затрат, которые могут возникнуть в ходе исполнения обязательств по поставке товара.

1. **Иные требования.**

Отсутствуют.