**Техническое задание на поставку штабелёров и тележек**

**1. Общие положения**

Поставщик должен обеспечить поставку 2 (двух) электрических штабелёров, 2 (двух) электрических тележек и 1 (одной) гидравлической тележки с весами, согласно техническим характеристикам, указанным в п. 7 (далее – Товар), по адресу: Российская Федерация, Московская обл,, Ленинский ГО, дер. Ближние Прудищи, здание 2/1.

**2. Общие требования к Товару**

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без замены составных частей, без восстановления потребительских свойств.

**3. Условия поставки Товара**

3.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку Товара до места поставки. Риск случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до момента передачи Товара Заказчику.

3.2. Принятие Товара, поставленного в соответствии с условиями контракта, проверку количества, качества, ассортимента осуществляет уполномоченный представитель Заказчика непосредственно в момент приемки Товара от Поставщика, с оформлением товарной накладной.

**4. Требования к Товару**

4.1. Качество Товара должно соответствовать стандартам, показателям и параметрам, утвержденным на данный вид товара.

4.2. Товар должен соответствовать требованиям, предъявленным к качеству Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки товара. Заявленные характеристики (потребительские свойства) должны быть прописаны в инструкции, вложенной в упаковку.

4.3. Обязательное наличие спецификации к передаваемой технике.

**5. Выполняемые работы**

Поставщик должен своими силами и за свой счет поставить продукцию на склад Заказчика.

**6. Срок поставки:** 40 (сорок) календарных дней с момента подписания договора поставки.

**Место поставки**: Россия, Московская обл., Ленинский ГО, дер. Ближние Прудищи, здание 2/1.

**Способ поставки**: Транспортом Поставщика на склад Заказчика.

**7. Технические требования к электрическим штабелёрам и гидравлическим тележкам**

7.1 **Электрический штабелёр** – 2 штуки.

Грузоподъёмность: 1 600 кг

Высота подъёма вил: 5 500 мм

AST (проход для штабелирования с поворотом на 90 градусов): 2 650 мм

Остаточная г/п на высоте 5 500 мм: не менее 550 кг

Длина вил 60/180/1 150 мм

АКБ литий-ионная

Зарядка обычной розеткой 220 В, ток не более 16А

7.2 **Электрическая тележка**, без платформы оператора – 2 штуки.

Номинальная грузоподъёмность – 1 500 кг

AST (проход для штабелирования с поворотом на 90 градусов) – 2 200 мм

АКБ литий-ионная

Зарядка обычной розеткой 220 В, ток не более 16А

7.3 **Гидравлическая тележка с весами** – 1 штука

Грузоподъёмность: 2 000 кг

Высота подъёма вил: 195 мм

Длина вил: 1 150 мм

**Адрес доставки:** **Московская область, Ленинский ГО, дер. Ближние Прудищи, здание 2/1**