**Продажа модульных зданий.**

Место нахождение: Московская область, го Мытищи, вблизи дер. Высоково.

Здания смонтированы в 2021, не использовались, кроме поз. 3, 9-13.

Перечень и основные характеристики зданий к продаже:

1. Банно-постирочный комплекс. Одноэтажное здание с габаритными размерами 14,565 х 41,56 м. Общая площадь - 580,7 м2. Площадь застройки - 652,6 м2. Несущий остов - металлокаркас. Наружные ограждения - стеновые панели типа «сэндвич». Покрытие кровли - профилированный лист. В здании проложены следующие сети: хозяйственно-питьевой водопровод; Трубопровод горячего водоснабжения; Бытовая канализация, проведено внутреннее электроснабжение. Отопление по средствам конвекторов. Здание оснащено всем сантехническим оборудованием (душевые поддоны, раковины, унитазы, бойлеры и т.д.).
2. Здание АБК1. Двухэтажное здание с габаритными размерами 14,565х39,11 м. Несущий остов - металлокаркас. Наружные ограждения - стеновые панели типа «сэндвич». Покрытие кровли - профилированный лист. В здании проложены следующие сети: хозяйственно-питьевой водопровод; Трубопровод горячего водоснабжения; Бытовая канализация, проведено внутреннее электроснабжение. Отопление по средствам конвекторов.
3. Здание АБК2. Двухэтажное здание с габаритными размерами 14,565х39,11 м. Несущий остов - металлокаркас. Наружные ограждения - стеновые панели типа «сэндвич». Покрытие кровли - профилированный лист. В здании проложены следующие сети: хозяйственно-питьевой водопровод; Трубопровод горячего водоснабжения; Бытовая канализация, проведено внутреннее электроснабжение. Отопление по средствам конвекторов.
4. Общежитие ИТР на 50 человек. Двухэтажное здание с габаритными размерами 14,565х21,995 м. Несущий остов - металлокаркас. Наружные ограждения - стеновые панели типа «сэндвич». Покрытие кровли - профилированный лист. Общая площадь - 555,4 м2. Площадь застройки - 350,7 м2. В здании проложены следующие сети: хозяйственно-питьевой водопровод; Трубопровод горячего водоснабжения; Бытовая канализация, проведено внутреннее электроснабжение. Отопление по средствам конвекторов. Здание оснащено всем сантехническим оборудованием (душевые поддоны, раковины, унитазы, бойлеры и т.д.).
5. Общежитие для рабочих на 92 человека. Двухэтажное здание с габаритными размерами 14,565х21,995 м. Несущий остов - металлокаркас. Наружные ограждения - стеновые панели типа «сэндвич». Покрытие кровли - профилированный лист. Общая площадь - 555,4 м2. Площадь застройки - 350,7 м2. В здании проложены следующие сети: хозяйственно-питьевой водопровод; Трубопровод горячего водоснабжения; Бытовая канализация, проведено внутреннее электроснабжение. Отопление по средствам конвекторов. Здание оснащено всем сантехническим оборудованием (душевые поддоны, раковины, унитазы, бойлеры и т.д.).
6. Общежитие для рабочих на 244 человека. Двухэтажное здание с габаритными размерами 14,565х51,335 м. Несущий остов - металлокаркас. Наружные ограждения - стеновые панели типа «сэндвич». Покрытие кровли - профилированный лист. Общая площадь - 1301 м2. Площадь застройки - 783,9 м2. В здании проложены следующие сети: хозяйственно-питьевой водопровод; Трубопровод горячего водоснабжения; Бытовая канализация, проведено внутреннее электроснабжение. Отопление по средствам конвекторов. Здание оснащено всем сантехническим оборудованием (душевые поддоны, раковины, унитазы, бойлеры и т.д.).
7. Здание механиков. Одноэтажное здание с габаритными размерами 14,565х19,55 м. Несущий остов - металлокаркас. Наружные ограждения - стеновые панели типа «сэндвич». Покрытие кровли - профилированный лист. В здании проложены следующие сети: хозяйственно-питьевой водопровод; Трубопровод горячего водоснабжения; Бытовая канализация, проведено внутреннее электроснабжение. Отопление по средствам конвекторов.
8. Здание столовой. Одноэтажное здание с габаритными размерами 18,165х48,70 м. Площадь здания - 884,63 м3. В здании проложены следующие сети: хозяйственно-питьевой водопровод; Трубопровод горячего водоснабжения; Система вентиляции, охранно-пожарная сигнализация, Бытовая канализация, проведено внутреннее электроснабжение.
9. Здание КПП. Одноэтажное здание с габаритными размерами 6,055х4,88 м. Несущий остов – металлокаркас. Наружные ограждения – стеновые панели типа «сэндвич».
10. Здание КПП. Одноэтажное здание с габаритными размерами 6,055х2,435 м. Несущий остов – металлокаркас. Наружные ограждения – стеновые панели типа «сэндвич».
11. Лаборатория СК. Лаборатория одноэтажная, прямоугольная в плане с габаритными размерами 12,12х12,215м. Несущий остов - металлокаркас. Наружные ограждения - стеновые панели типа "сэндвич". Покрытие кровли – профилированный лист. Доступ в лабораторию осуществляется через один вход.
12. Отдел кладовщиков. Здание механиков одноэтажное, прямоугольное в плане с габаритными размерами 14,565х19,55м. Вес здания – 47,5 тонны. Несущий остов – металлокаркас. Наружные ограждения - стеновые панели типа "сэндвич". Покрытие кровли – профилированный лист. Доступ в здание механиков осуществляется через один вход.
13. Здание КПП. КПП одноэтажное, прямоугольное в плане с габаритными размерами 6,055 х 4,880 м. Вес здания – 4,4 тонны. Несущий остов - металлокаркас. Наружные ограждения - стеновые панели типа "сэндвич". Доступ в КПП осуществляется через один вход.