**Техническое задание на определение начальной (максимальной) цены**

1. **Количество товара, которое должно быть поставлено:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Единицы измерения | Количество | Цена | Срок поставки  |
| 1. | Тяговая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, 80V 40х8EPzS 1240Ah. Размеры (1284 x 1034 x 784мм) с системой акваматик и перемешиванием электролита (с помощью воздушного компрессора зарядного устройства) для погрузчика Linde E80-01/900. | Шт. | 1 | Указать в предложении | Указать в предложении |
| 2. | Тяговая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 80V 6EPzS 930, с системой автоматизированной доливки воды акваматик (BFS), системой перемешивания электролита (EUW), размеры 1025x996x784мм, с концевыми отводами 70мм2-1500мм, разъем 320А, вес 2178 кг. | Шт. | 1 | Указать в предложении | Указать в предложении |
| ИТОГО | Указать в предложении | Указать в предложении |
| НДС \_\_ | Указать в предложении | Указать в предложении |

**Допускается поставка аналога.**

**При предоставлении предложения аналог – представить сравнительную таблицу**

1. **Условия и место назначения поставки**

2.1. Товар должен быть поставлен Поставщиком по следующему адресу: 628240, Россия ХМАО- Югра г. Советский Северная промзона, промбаза № 2, строение 1

2.2. Доставку товара Заказчику обеспечивает Поставщик. Поставщик осуществляет доставку до указанного места за свой счет. Цена должна включать в себя стоимость товара, включая НДС, а также все расходы Поставщика.

**3. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным**

**характеристикам (потребительским свойствам) товара:**

3.1. Тяговая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея **80V 40х8EPzS 1240 с системой автоматизированной доливки воды акваматик (BFS), системой перемешивания электролита (EUW), с концевыми отводами 120мм2-2000мм, разъем 320А.** АКБ должна быть новая, залитая и заряженная, с гибкими перемычками, в металлическом ящике с кислотостойким керамическим покрытием, оборудована системой автоматической доливки воды, готовая к установке и эксплуатации. Иметь паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке. Габаритные размеры ящика **1284х1034х784мм**, вес **2959** кг. Все технические параметры, геометрические размеры, точки подключения к сети машины, должны соответствовать тяговой батареи вилочного погрузчика Linde E80/01-900. Указать в предложении завод изготовитель и страну происхождения товара.

3.2. **Тяговая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 80V 6EPzS 930, с системой автоматизированной доливки воды акваматик (BFS), системой перемешивания электролита (EUW), с концевыми отводами 70мм2-1500мм, разъем 320А.** АКБ должна быть новая, залитая и заряженная, с гибкими перемычками, в металлическом ящике с кислотостойким полимерным покрытием, оборудована системой автоматической доливки воды, готовая к установке и эксплуатации. Иметь паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке. Габаритные размеры ящика **1025x996x784мм**, вес **2178** кг. Все технические параметры, геометрические размеры, точки подключения к сети машины, должны соответствовать тяговой батареи вилочного погрузчика Linde E50HL-01. Указать в предложении завод изготовитель и страну происхождения товара.

**4. Требования к безопасности, качественным характеристикам, транспортировке и упаковке товара**

4.1. Товар должен быть упакован обеспечивать сохранность при хранении и транспортировке

5. **Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их**

**качества, к гарантийному обслуживанию товара**

5.1 Срок гарантии 12 месяцев после окончательной приемки оборудования, но не более 14

месяцев после поставки оборудования на склад заказчика.

Контактная информация

Коваль Василий Александрович

koval@ugratimber.ru

+7-34-67-53-79-90 (вн.1139)