**Техническое задание**

**на поставку металлических стеллажей с установкой и монтажом**

**1. Общие положения**

1.1. Поставщик должен обеспечить поставку и монтаж металлических стеллажей (далее – Товар) для нужд ООО «Сервионика» по адресу: Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Ближние Прудищи, здание 2/1.

**2. Общие требования к товару**

2.1. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без замены составных частей и восстановления потребительских свойств.

**3. Условия поставки товара**

3.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку товара до места поставки. Риск случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до момента передачи Товара Заказчику.

3.2. Приемку товара, поставленного в соответствии с условиями контракта, проверку количества, качества, ассортимента осуществляет уполномоченный представитель Заказчика непосредственно в момент приемки товара от поставщика, с подписанием товарной накладной.

3.3. Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара.

3.4. В случае обнаружения несоответствия товара (количественным, качественным и иным характеристикам, требованиям к упаковке) Заказчик составляет акт, в котором отражаются все обнаруженные несоответствия. Акт направляется Поставщику, Поставщик обязан в течение 20 дней с момента получения уведомления поставить товар надлежащего качества или допоставить товар.

**4. Требования к товару**

4.1. Качество Товара должно соответствовать стандартам, показателям и параметрам, утвержденным на данный вид товара.

4.2. Товар должен соответствовать требованиям, предъявленным к качеству Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки товара. Заявленные характеристики (потребительские свойства) должны быть прописаны в инструкции, вложенной в упаковку.

4.3. Обязательное наличие спецификации металлоконструкций поставляемой и монтируемой стеллажной системы.

**5. Выполняемые работы**

Поставщик должен своими силами и за свой счет поставить продукцию на склад Заказчика и произвести монтаж металлических стеллажей.

**6. Требование к качеству монтажных работ**

Выполнение монтажных работ осуществляется в условиях действующего производства. Доступ исполнителя к объекту осуществляется в рабочее время Заказчика.

Поставщик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. В случае обнаружение дефектов во время гарантийного срока устранение производится за счет Поставщика.

При возникновении аварийной ситуации по вине Поставщика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Поставщика.

**7. Требования к охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности**

За соблюдение охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ отвечает Поставщик.

Поставщик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро- и пожарной безопасности.

Поставщик обязан применять при выполнении работ по Договору материалы, сертифицированные для применения на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными документами, а также соответствующие требованиям Заказчика.

**8. Требования к производству работ**

Вход на территорию Заказчика будет осуществляться строго по паспортам, по заранее согласованному с Заказчиком списку лиц, привлекаемых для выполнения работ. Въезд автомобильной техники по заранее согласованному списку. Вход на территорию Заказчика разрешен только гражданам Российской Федерации. Ввоз, вывоз материальных средств с территории осуществляется по разрешению.

Все лица, привлеченные для выполнения работ, обязаны находиться на территории объекта в чистой спецодежде. Запрещается распитие спиртных напитков, нахождение в нетрезвом состоянии на объекте. Курение разрешается только в специально отведенных местах.

Работы должны быть выполнены в объеме, приведенном в пункте 9 настоящего технического задания. В случае выявления расхождений между сведениями (объемом работ), содержащимися в пункте 9 технического задания, с фактическим (обнаруженным) объемом работ, Поставщик обязан незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня) известить об этом Заказчика в письменном виде. Урегулирование вопросов, связанных с расхождением сведений об объеме работ, осуществляется сторонами путем переговоров в письменной форме с соблюдением требований действующего законодательства.

Поставщик несет ответственность за ущерб, причиненный Заказчику (его имуществу, сотрудникам), ввиду нарушения подрядчиком технологии и (или) правил выполнения работ, строительных норм и правил, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, иных обязательных правил и требований, в размере причиненного вреда.

**9. Характеристики товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Характеристики товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Стеллаж паллетный 5000 х 2700 х 1980 3-х ярусный | 1. Требования к закупаемым стеллажам:  - должны соответствовать ГОСТ Р 55525-2017 г.; ГОСТ 14757-81; ГОСТ 16140-77  - материал стеллажей – металлопрокат;  2. Рамы СЕТО-1 или эквивалент:  - размер – 5000х1100 мм (+/- 5мм);  - покрытие – порошковое полимерное;  - количество – 147 шт.  - комплекты горизонтальных и диагональных раскосов  3. Балка – типа СЕТП или эквивалент:  - размер – 1800 мм (+/-10мм) – 8 шт.;  - толщина стали не менее 1,5 мм.  - покрытие – полимерное, пустотелые балки не прокрашенные внутри не допускаются.  - грузоподъёмность не менее 720кг на пару балок.  4. Балка – типа СЕТП или эквивалент:  - размер – 2700 мм (+/-10мм) – 528 шт.;  - толщина стали не менее 1,5 мм.  - покрытие – полимерное, пустотелые балки не прокрашенные внутри не допускаются.  - грузоподъёмность не менее 720кг на пару балок.  5. Связь СЕТО Н (стеллаж-стеллаж) или эквивалент  - размер – 200 мм (+/- 5мм); - 144 шт.  - покрытие – оцинковка.  6. Пластина СЕТП выравнивающая или эквивалент:  - размер – 140х150 – 294 шт.;  7. Анкерный болт (два на одну раму) - размер 12х100 мм (+/- 5мм) – 294 шт.  8. Настил фанера – предусмотреть на все полки - толщина 12мм  Комплект стеллажей должен быть смонтирован в полном объеме согласно схеме размещения (Схема расстановки комплекта металлических стеллажей п. 11). Допускается изменение количества и схемы расстановки по информации со стороны Заказчика.  Сборка стеллажей должна быть максимально упрощена, сварные соединения не допускаются.  Рабочая высота потолка – 7.43 м.  Шаг колонн – 12х24  Допустимая распределенная нагрузка на пол – 2 т. на кв.м  Используется евро паллет 800х1200 мм  Высота поддона с грузом 1700-1800 мм | комплект | 1 |

**10. Срок поставки и монтажа:** 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания договора поставки.

**Место поставки**: Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Ближние Прудищи, здание 2/1.

**Способ поставки**: Транспортом Поставщика на склад Заказчика.

**11. Схема расстановки комплекта металлических стеллажей:**

