Поставка и монтаж торсионного вала привода ворот с установкой ручного привода.

**Состав торсионного вала**: пружины с валами, кронштейны с подшипниками, соединительная муфта, конический барабан в сборе со стальным канатом и т.д.

Произвести соединение стального каната с полотном.

Место расположения ворот ПЛС линия 1 склад готовой продукции ось 67 ряд Б\1-В\1.

