СХД:

|  |  |
| --- | --- |
| Количество занимаемых монтажных единиц при установке в серверный шкаф, юнит | Не более 2 |
| Кнопка включения/выключения | Наличие |
| Кнопка перезагрузки сервера | Наличие |
| Индикатор питания | Наличие |
| Индикатор активности дисковой подсистемы | Наличие |
| Количество блоков питания | Не менее 1 |
| Мощность одного блока питания | Не менее 250 Вт |
| Возможность монтажа в 19" стойку | Наличие |
| Комплект для монтажа в 19" стойку | Наличие |
| Количество отсеков 3,5" для SATA накопителей с возможностью горячей замены | Не менее 4 |
| Поддержка минимального общего объема обрабатываемых данных | Не менее 32 Tb |
| Поддерживаемые уровни RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Количество портов USB на задней панели | Не менее 2 |
| Количество портов RJ-45 (1 Гбит/с) на задней панели | Не менее 2 |
| Поддержка виртуализации | Наличие |
| Срок гарантии | Не менее 24 месяцев |