ТЗ на поставку SFP модулей.

Качественные и количественные характеристики модулей, представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип модуля | Количество | Тип разъема | Тип волокна | Максимальная  Рабочая температура | Максимальная  Дальность передачи сигнала, не менее |
| 25GBase-SR-I | 4500 | LC/UPC Duplex | MMF | 85°C | 100м |

Все поставляемые модули должны поддерживать функцию DDM (digital diagnostic monitoring).

Все поставляемые модули должны корректно функционировать в оборудовании Huawei, Mellanox (NVIDIA).

Сроки Гарантии: 36 месяцев с момента поставки

В случае наступления гарантийного случая, Поставщик обязан по выбору Покупателя:

* устранить выявленные недостатки в установленный Покупателем срок;
* заменить некачественный Товар на аналогичный качественный в течение 10 рабочих дней с момента получения претензии Покупателя или иного срока, в случае его письменного согласования Сторонами;
* возместить расходы Покупателя на устранение недостатков Товара в случае привлечения Покупателем третьего лица или на приобретение нового Товара у третьего лица.