Ведомость заполнения проемов

1. Ворота подъемные секционные с вертикальным подъемом фирмы «ALUTECH» – ­8 шт.:

- въезд автотранспорта для погрузки (южный фасад) – 7 шт.;

- южный фасад участка погрузки в ж/д транспорт – 1 шт.;

1. Ворота откатные подвесные фирмы «ROLTEK» – 4 шт.:

- западный фасад средний ряд – 1 шт.;

- восточный фасад – 2 шт.;

- в осях 5/А-Б – 1 шт.;

1. Скоростные рулонные ворота и противопожарные шторы фирмы «DoorHan» – 10 шт.:

- в осях 015/Г-Ш (между резным отделением линии 6 и складом) – 3 шт.;

- по оси Г (между резным отделением линии 6 и участком погрузки в ж/д транспорт) – 2 шт.;

- между участком погрузки в автотранспорт и складом) – 5 шт.;

1. Ворота подъемные рулонные антивандальные – 1 шт. – помещение зарядной;
2. Двери:

- наружные – алюминиевые, заполнение выше уровня цоколя – стекло, ниже – глухое;

- внутренние: в противопожарных стенах и перегородках – противопожарные, в остальных случаях – алюминиевые конструкции со стеклянным заполнением.