|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** **Наименование товара:****Сканеры** - Все типы сканеров.**2. Общие требования**На все оборудование поставщиком должна быть представлена действующая декларация соответствия или сертификат соответствия Евро-Азиатского Таможенного Союза (Сертификат EAC) следующим техническим регламентам Таможенного союза:* ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
* ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

**3.** **Требования к сканеру:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Конфигурация** |
| Тип  | Сканер |
| Вид  | Поточный сканер, Протяжный сканер |
| Формат оригинала | А4 |
| Тип датчика сканера  | CIS/CCD |
| Двустороннее сканирование | Наличие |
| Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | 27 - 209 г/м2  |
| Скорость сканирования (ч / б)  | Не менее 50 стр./мин. при одностороннем сканировании (A4) |
| Скорость сканирования (цветн.)  | Не менее 50 стр./мин. при одностороннем сканировании (A4) |
| Оптическое разрешение сканера  | Не менее 600x600 dpi |
| Глубина цвета  | Не менее 24 бит |
| Оттенки серого  | Не менее 16 бит |
| Тип источника света  | LED светодиод |
| Поддержка стандартов  | ISIS, TWAIN |
| Интерфейс USB | USB 2.0/3.0 |
| Интерфейс Ethernet | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb |
| Автоподатчик (ADF) | Есть |
| Тип устройства автоподачи  | Двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи  | Не менее 60 листов |
| Формат файла сканирования  | BMP, JPEG, PDF, PowerPoint |
| Совместимость  | Windows, Astra Linux |
| Комплектация  | Адаптер питания, диск с ПО, документация, кабель USB |
| Производительность  | Нагрузка в день 10000 операций |
| Особенности | Ультразвуковой датчик замятия бумаги |
| Гарантия | Срок гарантийного обслуживания не менее 36 мес.  |
| Дополнительная информация | Оборудование должно быть сертифицировано по программе Ready For Astra Linux |
| Совместимость MS Windows 7, Windows 10 и выше |

 |