|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** **Наименование товара:**  **Сканеры** - Все типы сканеров.  **2. Общие требования**  На все оборудование поставщиком должна быть представлена действующая декларация соответствия или сертификат соответствия Евро-Азиатского Таможенного Союза (Сертификат EAC) следующим техническим регламентам Таможенного союза:   * ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; * ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».   **3.** **Требования к сканеру:**   |  |  | | --- | --- | | **Параметр** | **Конфигурация** | | Тип | Сканер | | Вид | Поточный сканер, Протяжный сканер | | Формат оригинала | А4 | | Тип датчика сканера | CIS/CCD | | Двустороннее сканирование | Наличие | | Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | 27 - 209 г/м2 | | Скорость сканирования (ч / б) | Не менее 50 стр./мин. при одностороннем сканировании (A4) | | Скорость сканирования (цветн.) | Не менее 50 стр./мин. при одностороннем сканировании (A4) | | Оптическое разрешение сканера | Не менее 600x600 dpi | | Глубина цвета | Не менее 24 бит | | Оттенки серого | Не менее 16 бит | | Тип источника света | LED светодиод | | Поддержка стандартов | ISIS, TWAIN | | Интерфейс USB | USB 2.0/3.0 | | Интерфейс Ethernet | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb | | Автоподатчик (ADF) | Есть | | Тип устройства автоподачи | Двустороннее | | Емкость устройства автоподачи | Не менее 60 листов | | Формат файла сканирования | BMP, JPEG, PDF, PowerPoint | | Совместимость | Windows, Astra Linux | | Комплектация | Адаптер питания, диск с ПО, документация, кабель USB | | Производительность | Нагрузка в день 10000 операций | | Особенности | Ультразвуковой датчик замятия бумаги | | Гарантия | Срок гарантийного обслуживания не менее 36 мес. | | Дополнительная информация | Оборудование должно быть сертифицировано по программе Ready For Astra Linux | | Совместимость MS Windows 7, Windows 10 и выше | |