

**Утверждаю:**

**Генеральный директор**

**ООО «Сенгилеевский цементный завод»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сагитов И.А.**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.**

**Дефектная ведомость**

Работы по ремонту бетонной дороги 955 м2,

ООО «Сенгилеевский цементный завод»

Работы по демонтажу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом фрезерования при, толщина слоя: 10 см (длина дороги 94м ширина дороги 6м, участок на повороте 25м\*15м) | м2 | 939 |
| 2 | Разборка цементобетонного покрытия толщиной 20 см на повороте отбойным молотком 20м\*10м  | м2 | 200 |
| 3 | Очистка (от остатков материала, пыли и грязи) | м2 | 939 |
| 4 | Вывоз мусора на расстоянии 70км  | т | 321,37 |
| 5 | Выемка грунта для устройства щебеночной подушки 20м\*10м\*0,3м | М3 | 60 |
| 6 | Выемка грунта для расширения участка дороги на повороте 8м\*2м\*0,3м | М3 | 4,8 |
| 7 | Вывоз грунта осуществляться не будет  |  |  |

Работы по монтажу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Устройство песчаного основания на участке на повороте 20м\*10м толщина 0,2м | М2 | 200 |
| 2 | Устройство щебеночного основания (щебень М1200) на участке на повороте 20м\*10м толщина 0,20м | м2 | 200 |
| 3 | Уплотнение песчаной подушки | м2 | 200 |
| 4 | Устройство песчаного основания на участке на повороте расширение у въезда на КПП №2 8м\*2м\*0,2м | М2 | 16 |
| 5 | Устройство щебеночного основания (щебень М1200) на участке на повороте расширение у въезда на КПП №2 8м\*2м\*0,2м | М2 | 16 |
| 6 | Уплотнение щебеночной подушки | М2 | 16 |
| 7 | Армирование (сетка размер ячеек 150\*150мм диаметр 5мм) | М2 | 955 |
| 8 | Установка металлических анкеров для фиксации армирующей сетки (гладкая арматура стали класса А-I по ГОСТ 5781 диаметром 12 мм, длинной 100мм) | шт | 500 |
| 9 | Укладка слоя из бетона В 30 М400 -20 см (939м2 +16м2(расширение дороги)) | М2 | 955 |

**Доставка Техники:** 1. Щебень за рейс в 20 тонн 30 000. 2. Бетон 9м3 берет только 7м3 так как из-за горной местности сгорают тормоза и горит сцепление. 15 000.

Разработал:

Ведущий инженер по надзору за зданиями,

сооружениями Е.Ю. Холодова

Согласовано:

Главный инженер А.И. Шлюгин