**Техническое задание**

# Установка узкой резины на трактора марки JD

# 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАН | Отделение | Марка трактора | VIN | Гос.номер |
| ТАН-1 | Дуровка | JD 8310R | 1JZ8310RCCP052565 | 1209 УН 58 |
| ТАН-1 | Ивановка | JD 8310R | 1JZ8310RECP052556 | 1206 УН 58 |
| ТАН-2 | Телегино | JD 8335R | 1JZ8335RAEP053919 | 9893 УТ 58 |
| ТАН-2 | Березовка | JD 8335R | 1JZ8335RCEP053903 | 9898 УТ 58 |
| ТАН-3 | М. Сердоба | JD 8310R | 1JZ8310RCCP052839 | 1577 УН 58 |

**Дополнительно:**

Также требуется установка и настройка по месту нахождения трактора для работы с опрыскивателем **UX 11201 Super-L-36-7м** с шириной колеи 2000 или 2250мм. Обязательно необходима гарантия на оборудование и работу.

**Примечание:**

**Трактора марки JD8310R и JD8335R** комплектуются:

1. Размер передних колес: 480/70R34 149D TL, размер переднего диска: 16х34
2. Размер задних колес: 480/80R50 (18.4R50) 176A8 /173B, размер заднего диска: 15х50

*Возможно и другие варианты колес способных эксплуатироваться с данными марками тракторов*