**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 00081/2024**

на проведение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  | **Описание**  |
| 1.Основания для проведения работ | С целью обеспечения пожарной безопасности в зданиях и сооружениях и выполнения обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности |
| 2.Наименование работ | Выполнить комплекс работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений |
| 3.Требования к объемам выполняемых работ | Деревянные конструкции кровли (обрешетка, стропила и т.п.) следующих объектов:- г. Татарск, ул. Василевского, 4а, административное здание – 640м2- р.п. Чаны, ул. Заводская, 26, административное здание – 141 м2 - г. Искитим, мкр. Подгорный, 31А, гараж – 1100 м2- р.п. Сузун, ул. Степанова, 1Б, административное здание – 280 м2- г. Болотное, ул. Советская, 14, административное здание – 330 м2- с. Здвинск, ул. Калинина, 37, гараж – 107 м2- с. Здвинск, ул. Калинина, 37, административное здание – 162 м2- г. Чулым, ул. Кооперативная, 103а, гараж – 683 м2- г. Чулым, ул. Кооперативная, 103а, административное здание – 330 м2 |
| 4.Требования к виду и последовательности (этапы) выполнения работ | Выполнение комплекса работ по огнезащитной обработке должно включать следующие виды и последовательность выполнения работ:* Подбор Подрядчиком средства огнезащиты для обработки элементов деревянных конструкций кровли объектов защиты в зависимости от информации, содержащейся в технической документации на средство огнезащиты, и условий настоящего технического задания и согласование его с Заказчиком.
* составление план-графика проведения работ на основании установленного объема работ с учетом работы персонала Исполнителя в зданиях и сооружениях.
* предоставление Заказчику необходимой Документации на используемое в процессе производства работ оборудование и материалы (технические паспорта, сертификаты) и разрешительной документации на право выполнения подобных работ (свидетельства, лицензии и т.д.);
* проведение предварительной очистки деревянных поверхностей и конструкций от пыли и грязи силами Исполнителя;
* выполнение работ по огнезащитной обработка в соответствии с технической документацией на подобранное средство огнезащиты.
* в состав работ входит получение заключения о проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в Федеральном государственном учреждении «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная противопожарная лаборатория» по Новосибирской области».
* устранение недостатков, выявленных по результатам работы рабочей комиссии;
* сдача выполненных работ Исполнителю, предоставление отчетной документации, подписание актов.
 |
| 5.Требования к соблюдению нормативных документов по пожарной безопасности | При выполнении работ должны быть соблюдены требования, изложенные в следующих нормативных документах в области обеспечения пожарной безопасности:* Федеральный закон от 22 июня 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
* Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
* Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 г. №1128.
* Свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утв. приказом МЧС РФ от 12.03.2020 г. № 151);
* ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 790-ст)

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»* Постановление Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
 |
| 6.Требования к условиям выполнения работ | Исполнитель должен обладать действующей лицензией на производство работ (оказания услуг) по огнезащитной обработке строительных конструкций зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора. |
| 7.Требования к применяемым материалам  | Материалы, используемые при проведении работ по огнезащитной обработке, должны соответствовать установленным ГОСТам, техническим условиям и иметь необходимые сертификаты соответствия. *Огнезащитная обработка должна проводиться составом, дающим древесине 2 (вторую) группу огнезащитной эффективности* |
| 8.Общие требования к порядку выполнения работ и качеству работ | Порядок выполнения работ при проведении работ по огнезащитной обработке определяется Заказчиком по согласованию с Исполнителем. Исполнитель обеспечивает проведение огнезащитных работ персоналом соответствующей квалификации, имеющим право на выполнение подобных работ в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами в области пожарной безопасности.Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение персоналом внутреннего режима, установленного на территории Заказчика, правил техники безопасности, пожарной безопасности, технологической дисциплины.Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил и инструкции завода изготовителя по нанесению огнезащитного состава. |
| 9.Требования к порядку сдачи-приемки работ  | Приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком по предоставлению Исполнителем Протокола соответствия качества огнезащитной обработки из ФГУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная противопожарная лаборатория» по Новосибирской области» и Акта сдачи-приемки работ;По получении Протокола соответствия качества Заказчик обязан в течении 10 дней направить Исполнителю подписанный Акт сдачи - приемки работ или мотивированный отказ от приемки.В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в десятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора подряда осуществляется сопроводительными документами Исполнителя**.**Датой окончания выполнения работ по настоящему договору считается дата подписания Заказчиком двустороннегоАкта сдачи-приемки работ. На момент подписания Актов сдачи-приемки по договору Заказчику должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов.Датой окончания срока действия договора является дата полной оплаты Заказчиком работ, выполненных Исполнителем.  |
| 10.Срок выполнения работ, не более | 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания договора |
| 11. Оплата | Оплата производится: в течение 60 календарных дней на основании подписанного Акта выполненных работ. В случае если Исполнитель является субъектом МСП, то в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта выполненных работ. |
| 12.Гарантийные требования | Исполнитель несет ответственность за качество выполненных огнезащитных работ и выполняет гарантийные обязательства в течение 24-х месяцев с даты подписания сторонами двустороннего акта сдачи-приемки работ. |
| 13. Начальная (максимальная) цена  | Определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и составляет 350 тыс. рублей без НДС. |
| 14.Заказчик | АО «Новосибирскэнергосбыт»Индекс: 630099Адрес: город: Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32, Телефон, +79538856306e-mail: sergey.mandrov@nskes.ruОтветственное должностное лицо: Мандров Сергей Викторович |