**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

по заявке от ЦТП ТЭЦ-11 на «Шкаф металлический для одежды ПРАКТИК Стандарт LS-21-80 1830х813х500мм, 2 секции» (арт. А81700130000)





**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Внешние размеры (В х Ш х Г), мм | 2000x800x500 |
| Внутренние размеры (В х Ш х Г), мм | 1917x397x434 |
| Вес, кг | 55\* |
| Количество секций | 2 |
| Тип замка | Ключевой |
| Цвет | Серый полуматовый (RAL 7038) |
| Гарантия, лет | 1 |

1. **Практик LS 21-80D** – это металлический шкаф, применяемый для ежедневного хранения верхней и сменной одежды и личных вещей в раздевалке на производстве. Шкафы линии Практик разрабатывались с учётом всех нюансов подобных помещений, чтобы предоставить максимум комфорта при их использовании;

Локеры Практик LS отличаются высоким качеством, что подтверждается сертификатами ГОСТ 16371-93 и ГОСТ 19917-93, а также декларацией о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Среди достоинств шкафа следует назвать отверстия для вентиляции на крыше и на дверях снизу и сверху, а также – специальные зацепы на боковых стенках, позволяющие скреплять локеры друг с другом. Ещё одно полезное новшество в конструкции – симметричные двери, **усиленные прокатным ребром жёсткости**, **можно «переворачивать», обеспечив открывание в более удобную сторону.**

На локер устанавливаются надёжные ключевые замки модели ЗП-052 с ригельно-флажковой системой запирания. В качестве дополнительной услуги можно установить бесключевую систему Euro-locks A129 под навесной замок.

**Шкаф LS 21-80D** разделён на две секции, в каждой из которых **имеется перекладина под плечики, полки для обуви и для головных уборов, крючки для одежды.**

Помимо функциональности, локер отличается привлекательным дизайном: матово-серое порошковое покрытие подойдёт к любой обстановке и убережёт поверхность от коррозии и мелких бытовых повреждений.

Локер приобретается в разобранном виде и без труда собирается по прилагаемой инструкции **с помощью винтов и гаек (крепёжный комплект прилагается).**

1. ***В связи с тем, что шкаф предназначен для использования одним человеком разделение внутренней вертикальной перегородкой выполнить только между секциями, вертикальные перегородки внутри каждой секции не выполнять, запираться обе секции должны одним ключом*.**
2. ***Стенки и дверцы шкафа должны быть выполнены из металла толщиной 1,0-1,2 мм.***

Старший мастер ЦТП ТЭЦ-11 В.А. Андреев