Приложение №4

 к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_2024.

**Неотъемлемой частью Договора являются:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование приложение | № приложения |
| 1 | Положение о допуске Подрядчика и организации безопасного производства работ  | Приложение № 4.1 |
| 2 | Акт о соответствии выполненных внеплощадочныхи внутриплощадочных подготовительных работ | Приложение № 4.2 |
| 3 | Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников и условий производства работ на объекте строительства | Приложение № 4.3 |
| 4 | Лист ознакомления с Планом мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ. | Приложение № 4.4 |
| 5 | Перечень идентифицированных опасностейна объекте строительства ООО «СоюзДонСтрой» | Приложение № 4.5 |
| 6 | Лист ознакомления с Порядком взаимодействия при производстве работ (оказании услуг) на территории (объекте), находящейся под контролем ООО «СоюзДонСтрой» | Приложение № 4.6 |
| 7 | Форма АКТА ПРОВЕРКИ ПОДРЯДЧИКА | Приложение № 4.7 |
| 8 | Форма Акт-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства  | Приложение № 4.8 |
| 9 | Регламент о порядке проведения видеофиксации при производстве работ подрядными организациями на объектах капитального строительства | Приложение № 4.9 |
| 10 | Инструкция по видеосъёмке объекта | Приложение № 4.10 |

**Подрядчик ознакомлен с настоящим приложением в полном объеме.**

**Стороны отдельно согласовали, что приложения 4.1-4.10 применяются при исполнении договора №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в части относящейся к выполняемым Подрядчиком работам.**

|  |  |
| --- | --- |
| Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. подпись Ф.И.О. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_ г. | Заказчик:Генеральный директорООО «СоюзДонСтрой»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М. Борцов«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_г. |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_2024г.

Положение о допуске Подрядчика

и организации безопасного производства работ

1. **Общие требования**

1.1. Положение о допуске и организации безопасного производства работ Сторонними организациями на территории Строительства (далее – Положение) устанавливает порядок взаимодействия и разграничения зон ответственности в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее – ОТ, ПБ и ООС) между заказчиком и подрядчиками, выполняющими работы на территории Заказчика по заключенным с Подрядчиком договорам (далее – Подрядчик), а также привлекаемыми данным Подрядчиком третьих лиц (далее – Субподрядчик).

1.2. Руководитель подрядной организации обязан на стадии заключения договора ознакомиться с Положением и обеспечить ознакомление с Положением всех работников, в обязанности которых входит выполнение работ, связанных с требованиями, предусмотренными Положением.

1.2. Подрядчик, в случае необходимости привлечения для работы Субподрядчиков, обязан ознакомить их с Положением и включить в договоры с ними условия, предусмотренные Положением, как обязательное приложение к договору. При этом действие Положения в полной мере распространяется как на Подрядчиков, так и на Субподрядчиков и является для них обязательным. За нарушение требований Положения, других локальных нормативных актов Заказчика (Положений, Стандартов, Инструкций и т.д.), а также требований законодательных нормативных правовых актов РФ как работниками Подрядчика, так и работниками Субподрядчика ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик, включая оплату штрафов, пеней, а также затрат по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, допущенные Подрядчиком и Субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки.

1.3. Заказчик не несет ответственности за нарушения работниками Подрядчика и Субподрядчика законодательных нормативных правовых актов РФ.

1.6. До начала выполнения работ Подрядчик и Заказчик обязаны оформить акт-допуск по форме Приложение № 8.

1.7. Ответственность за соблюдение мероприятий, указанных в акте-допуске, несет Подрядчик.

1.8. На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов Подрядчиком должен быть оформлен и выдан наряд - допуск. Опасные зоны должны быть обозначены Подрядчиком знаками безопасности и надписями установленной формы.

1.9. В том случае если требования по ОТ, ПБ и ООС Подрядчика и Субподрядчика (далее – Сторонняя организация) более высокие, чем у Заказчика, то подрядная организация должна руководствоваться своими требованиями по ОТ, ПБ и ООС.

1.10. Подрядчик обязан осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательными нормативными правовыми актами РФ разрешительных документов (лицензий, свидетельств, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

1.11. В случае выявления нарушений, представители Заказчика, уполномоченные Заказчиком на осуществление контроля за выполнением Подрядчиком требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, имеют право выдавать Подрядчику **АКТ на устранение нарушений**, требовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц, удалению их со стройплощадки и предоставления соответствующей отчетной информации.

1.12. Допуск на строительную площадку посторонних лиц, а также работников в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или не занятых на работах на строительной площадке запрещается. Находясь на территории строительной площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, работники Подрядчика, а также представители других организаций обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые на строительной площадке.

1.13. Курение на территории объекта или бытового городка разрешается только в специально отведенных местах.

1.14. **До даты начала работ по Договору (если иные сроки не предусмотрены Договором для предоставления отдельных документов) Подрядчик обязан предоставить следующие документы:**

- [Приказ (распоряжение) руководителя организации о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда](https://plus.1otruda.ru/#/document/118/28947/);

- Приказ о возложении ответственности за охрану труда в целом на предприятии на должностное лицо из руководящего состава компании, а также о распределении ответственности по охране труда;

- Приказ об организации работ по наряду-допуску

- Приказ о назначении ответственных лиц в области обращение с отходами

- Приказ о назначении лиц, ответственных за содержание в исправном состоянии
инструментов и приспособлений

- Приказ об организации технического надзора за подъемными сооружениями;

- Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за производство работ на высоте;

- Приказ о назначении работника из числа административно-технического персонала (руководящих работников и специалистов), на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами (ответственный за электрохозяйство) (при необходимости);

- Приказ о назначении ответственного должностного лица за обеспечение пожарной безопасности;

- Приказ об утверждении списка должностных лиц, выдающих наряд, отдающих распоряжения при производстве работ в действующих электроустановках;

- инструкции по охране труда для отдельных профессий и видов работ;

- инструкции по действиям работников в аварийных (при эксплуатации оборудования (технического устройства), входящего в состав ОПО) или чрезвычайных ситуациях, при пожаре и т. д.;

- проект производства работ (при необходимости) и технологические карты

- производственные инструкции для работников, эксплуатирующих оборудование (техническое устройство), определяющие их обязанности, порядок безопасного производства работ и ответственность;

**- Удостоверения (протоколы):**

- о прохождении обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты

- о прохождении обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;

- о прохождении обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (А);

- о прохождении обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда т оценки профессиональных рисков (Б);

- о прохождении обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования по направлениям (В)

- о прохождении руководителями, специалистами и работниками компании обучения и проверке знаний требований охраны труда при работе на высоте (1-3 группа);

- о прохождении обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (1-3 группа);

- о прохождении руководителями, специалистами и работниками компании по программам повышения квалификации по пожарной безопасности;

-о прохождении предаттестационной подготовки по требованиям промышленной безопасностии, выписка из протокола РТН по аттестации персонала;

- о прохождении руководителями, специалистами и работниками компании обучения и проверке знаний правил работы в электроустановках с указанием соответствующей группы по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением № 1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, и специальных работ, на ведение которых работник имеет право;

- документы, подтверждающие прохождение работниками медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования, отсутствие противопоказаний к выполнению работ, на которые привлекается работник;

**- перечень:**

- мест (условий) производства и видов работ на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск;

- работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации при производстве работ в электроустановках;

**- журналы:**

- Регистрации вводного инструктажа;

- Регистрации инструктажа на рабочем месте по охране труда;

- Регистрации инструктажей по пожарной безопасности;

- Учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности;

- Учета присвоения I группы по электробезопасности не электротехническому персоналу;

- Учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары;

- Вахтенный журнал машиниста подъемного сооружения (при необходимости);

- Приемки и осмотра лестниц, лесов и подмостей, с приложением актов приемки лесов и подмостей высотой выше 4 м., назначенной комиссией;

- Учета и проверки норм и правил работы в электроустановках;

- Учета, проверки и испытаний средств индивидуальной защиты;

- Учета работ по нарядам и распоряжениям в электроустановках;

- Учета и проверки электроинструмента.

1.15. Конкретный перечень предоставляемой нормативной и организационно-технической документации зависит от вида работ, и необходимости. Данный перечень не является исключительным и может быть дополнен на усмотрение Подрядчика.

1. **Бытовые помещения**
	1. Подрядчик должен обеспечить работников, занятых в производстве работ, помещениями бытовыми помещениями. Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна быть закончена до начала производства работ по Договору.
	2. На строительной площадке, участках работ и рабочих местах Подрядчик должен обеспечить работников Подрядчика и субподрядчиков, привлекаемых им для выполнения работ, питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям, иным нормативными актами РФ.
	3. В санитарно-бытовых помещениях Подрядчик должен обеспечить наличие аптечки с медицинскими средствами для оказания первой помощи, носилок, фиксирующих шин согласно требований действующего законодательства (приказ № 1331н от 15 декабря 2020 года «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам»)
	4. Запрещено использование газовых горелок и незащищенных электроспиралей в бытовых помещениях.
		1. Электропроводка в «вагонах-бытовках» выполняется кабелями с медными жилами и негорючей изоляцией.
		2. Осветительные приборы закрыты плафонами.
		3. Распределительные коробки закрыты крышками.
		4. Отсутствуют «скрутки» на электропроводах во внештатных местах.
		5. В одну электророзетку не должно быть включено более одного потребителя.
		6. При отсутствии в «вагоне-бытовке» персонала запрещается оставлять включенным более одного штатного электрообогревателя.
		7. Запрещается использование несертифицированных электроприемников.
		8. Для обогрева помещения использовать масляные обогреватели или электрические конвекторы, оснащенные терморегуляторами.
		9. Одновременная суммарная мощность электропотребителей одного «вагона-бытовки» не должна превышать 3,5 кВт.
		10. В распределительном щите «вагона – бытовки» на вводе должен быть установлен автомат дифференциальный 25А(30мА) или автоматический выключатель на 25А с УЗО 25А(30мА).
		11. Для цепей освещения от распределительной коробки до осветительных приборов использовать кабель сечением не менее 3х1,5 кв.мм.
		12. В качестве осветительных приборов помещения для размещения персонала использовать люминесцентные светильники с защитным стеклом или решеткой.
		13. Для цепей питания электрических розеток использовать кабель сечением не менее 3х2,5 кв.мм.
		14. Все «вагоны-бытовки» должны быть заземлены.
		15. При проектировании схем электроснабжения «вагонов-бытовок», производстве электромонтажных работ и ее эксплуатации, руководствоваться требованиями, изложенными в действующей нормативно-технической документации (Правила устройства электроустановок, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНиП и др.)
2. **Требования к территории**
	1. Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями нормативных актов РФ. Освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиям нормативных актов РФ. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.
	2. Участок строительной площадки, переданный Подрядчику по акту-допуску для производства работ, а также вагоны-бытовки Подрядчика должны быть оборудованы Подрядчиком средствами пожаротушения согласно требованиям пожарной безопасности. Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.
	3. Запрещается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.
	4. На рабочих местах, где применяются или содержатся горючие или легковоспламеняющиеся материалы, запрещено курение, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м. Эти рабочие места должны проветриваться. Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.
3. **Работы на высоте**
	1. Перед началом работ на высоте должны быть разработаны и утверждены ППРв/технологические карты.
	2. Рабочие Подрядчика, использующие подъемники (вышки) должны иметь соответствующее удостоверение об обучении и аттестации и использовать страховочную привязь, пристегнутую к прочной конструкции или к ограждению. К использованию на объектах Заказчика разрешены только **страховочные привязи** (лямочный/многоточечный ремень безопасности) для страховки.
	3. Строп (фал) пояса для электро-газосварщиков и других работников, выполняющих огневые работы, должен быть изготовлен из стального каната или цепи.
	4. Все передвижные подмости, гидравлические и другие подъемники Подрядчика должны иметь паспорт.
	5. Переход по строительным конструкциям или находящимся на них лестницам, трапам, мостикам, а также пребывание на них работников разрешается при условии закрепления конструкций в соответствии с проектом. **Нахождение работников на элементах строительных и других конструкций, удерживаемых краном, не допускается.**
4. **Машины, электроинструмент, оборудование и приспособления**
	1. Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые Подрядчиком на строительном объекте, должны быть сертифицированы, иметь паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке, должны отвечать требованиям безопасности производства строительных работ.
	2. Грузоподъемное оборудование должно соответствовать  ПРИКАЗу от 26 ноября 2020 года N 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"
	3. Грузоподъемное оборудование, подлежащее регистрации в органах Ростехнадзора, должно быть зарегистрировано и эксплуатироваться в соответствии с требованиями соответствующих правил.
	4. Переносные (мобильные) электрические машины и инструмент, а также удлинительные шнуры должны ежедневно подвергаться визуальному осмотру, а также периодической проверке в соответствии с рекомендациями изготовителя оборудования или инструмента, но не реже 1 раза в 6 месяцев. Для контроля выполнения данного требования на питающем шнуре инструмента или удлинительном шнуре (рядом с вилкой) должна быть закреплена бирка с индивидуальным (инвентарным) номером, наименованием фирмы-владельца инструмента и датой его последнего осмотра и испытания изоляции. Электрические кабельные линии не должны иметь скруток. Все розетки для электроинструмента должны иметь заземляющий контакт, защитные крышки, закрывающиеся под действием пружины при вытаскивании вилки. Переноски, удлинители и кабельные линии должны быть изготовлены для промышленного использования (не бытового), иметь класс защиты не менее IP44.

 К работе с инструментом и приспособлениями допускаются работники, прошедшие в установленном порядке обязательный предварительный медицинский осмотр , а также подготовку по охране труда, в возрасте не моложе 18 лет. Выбор средств коллективной защиты работников производится с учетом требований охраны труда при выполнении конкретных видов работ. Работы с ручным пиротехническим инструментом должны производятся в соответствии с письменным распоряжением - нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности.

* 1. Работники Подрядчика при работе с любым пневмо- и электроинструментом обязаны использовать защитные очки, а при работе с пневматическими молотками и перфораторами дополнительно использовать средства защиты органов слуха (наушники, беруши).
	2. Ящики и тара для подъема грузов должны быть пронумерованы и промаркированы с указанием на них максимальной массы поднимаемого груза. Ящики для подъема мелких деталей, материалов должны иметь сплошной настил (днище).
	3. Грузозахватные приспособления должны иметь элементы, препятствующие самопроизвольному отцеплению груза, а также бирку с указанием грузоподъемности и инвентарного номера.
	4. Шлифовальные машинки для работы с бетонными поверхностями должны иметь мешки-пылесборники или подключаться к пылесосу для удаления пыли.
1. **Средства индивидуальной защиты (СИЗ)**
	1. Строительная площадка, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены Подрядчиками необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда и производства строительных работ.
	2. В целях обеспечения безопасных условий строительных работ и охраны труда Подрядчик обязан обеспечить работников за свой счет специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ в соответствии с установленными в Российской Федерации нормами и требованиями, а также требованиями Заказчика; обеспечить хранение, стирку, сушку и ремонт выданных работникам специальной одежды и обуви и обеспечить опрятный внешний вид своих работников. Спецодежда сотрудников Подрядчика должна быть единой, с логотипами Подрядчика. соответствовать ГОСТ 12.4.281-2014 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости», иным нормативным актам РФ.
	3. Все средства индивидуальной и коллективной защиты, используемые при производстве работ, должны быть сертифицированными на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011, предназначенными для использования в строительстве, целыми, не иметь повреждений и дефектов. Не сертифицированные СИЗ не допускаются к использованию на объектах Заказчика. Средства защиты необходимо использовать согласно инструкции производителя.
2. **Газовые баллоны, огневые работы.**
	1. Все огневые работы должны выполняться с соблюдением требований правил пожарной безопасности в Российской Федерации. При проведении огневых работ на временных местах руководитель объекта обязан оформить наряд - допуск или разрешение на проведение огневых работ.
	2. К огневым работам относятся электросварочные, газосварочные, газорезательные, паяльные и все прочие работы, связанные с применением открытого огня.
	3. Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам, прошедшим обучение по обращению с ними и имеющим соответствующее удостоверение.
	4. Все газовые баллоны должны отвечать требованиям нормативных актов РФ и иметь дату технического освидетельствования/испытания и клеймо организации, проводившей освидетельствование/испытание. Все газовые баллоны должны быть окрашены в соответствующий цвет и иметь надпись, указывающую название газа.
	5. Газовые баллоны надлежит хранить и использовать в соответствии с требованиями ПРИКАЗа от 15 декабря 2020 года N 536 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением".
	6. Все баллоны с горючими газами и с кислородом должны быть оснащены редукторами и предохранительными клапанами, и колпаками на горловинах. Если баллоны не используются, они должны быть закреплены в вертикальном положении с навернутыми на горловины колпаками.
	7. Рядом с кислородными баллонами не допускается нахождение масла, промасленной (жирной) ветоши, тряпок, материалов. Запрещается работать с кислородными баллонами и переносить их в промасленных перчатках.
	8. При проведении газосварочных, газорезательных или гидроизоляционных работ запрещается отогревать замершие баллоны, трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали установок открытым огнем или раскаленными предметами. Для этих целей следует пользоваться специальными отогревающими кожухами.
	9. Запрещается производить с применением сжиженных углеводородных газов (пропан - бутан) газовую сварку, резку и другие виды газопламенной обработки металлов в цокольных и подвальных помещениях, а также в колодцах, шахтах и других подземных сооружениях.
	10. Баллоны с пропаном и кислородом должны перевозиться Подрядчиком на специальных тележках. В рабочем положении баллоны должны быть зафиксированы от падения. Посты сварки и резки должны быть оборудованы огнетушителями.
	11. Все гибкие газовые шланги должны отвечать требованиям российских стандартов и крепиться с помощью хомутов.
3. **Требования безопасности во время работы**
	1. Все строительно-монтажные работы Подрядчик должен вести согласно технологическим картам или Проектам производства работ (ППР).
	2. В зонах движения транспорта рабочие Подрядчика должны носить сигнальные жилеты.
	3. Зоны проведения сварочных работ при отсутствии возможности ограничения доступа людей необходимо закрыть несгораемыми экранами.
	4. Устройства для нарезки резьбы, установленные на верстаках, дерево- и металлообрабатывающие станки и циркулярные пилы должны иметь заводские защитные кожухи, а зона станков - необходимое ограждение.
	5. Все защитные ограждения должны соответствовать требованиям Правил по охране труда при работе на высоте ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 года N 782н.
	6. Основные правила охраны труда при транспортировании, подаче и распределении бетонной смеси должны быть предусмотрены в проекте производства работ по бетонированию конкретных конструкций и объектов. При подаче бетонной смеси кранами нужно предусмотреть меры против самопроизвольного открывания затворов бадей. Во время приема бадьи запрещается кому-либо находиться под ней. При выгрузке бетонной смеси из бадьи расстояние от низа бадьи до поверхности, на которую выгружают смесь, не должно превышать по вертикали 1 м.
4. **Сообщение о травмах, инцидентах**
	1. Подрядчик обязан незамедлительно (в течение 6 часов) информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, ухудшениях состояния здоровья работников, в том числе о проявлении острого профессионального заболевания (отравления), произошедших при выполнении обязательств по настоящему Договору или в связи с ним. Подрядчик обязан организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов РФ, а также требованиями Заказчика. Расследование проводить, комиссией с привлечением представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
	2. Подрядчик обязуется незамедлительно (в течение 6 часов) информировать Заказчика обо всех обнаруженных фактах и признаках происшествий (в том числе отказов, инцидентов, аварий, несчастных случаев, пожаров и т.д.) и других обстоятельствах, которые могут иметь значение для обеспечения ОТ, ПБ, ПожБ и ООС, даже если такие обстоятельства не связаны с выполнением обязательств по настоящему Договору, но обнаружены на объектах Заказчика или в непосредственной близости от них. Под происшествием в настоящем абзаце понимается любое незапланированное событие, случившееся в производственной среде Заказчика или Подрядчика, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду, или любому иному событию, связанному с промышленной, пожарной безопасностью, охраной труда, охраной окружающей среды.
	3. В случае привлечения Подрядчиком в порядке, установленном настоящим Договором, третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящей статьей, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.
5. **Ответственность**
	1. При невыполнении Подрядчиком требований, предусмотренных настоящим Приложением Заказчик имеет право запретить Подрядчику дальнейшее производство работ до выполнения этих правил и требований, при этом общие сроки производства работ и их отдельных этапов не изменяются (течение сроков не приостанавливается). Убытки Подрядчика, связанные с таким запретом, несет Подрядчик.
	2. Работников Подрядчика, замеченных в однократном грубом нарушении указанных Требований, представляющих угрозу для жизни и здоровья самого работника, работников других организаций или приведших к возникновению чрезвычайного происшествия, Заказчик имеет право не допускать на объект производства работ.
	3. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ по настоящему Договору нарушения законодательства в области пожарной, промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, допущенные Подрядчиком, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
6. **Требования по охране окружающей среды.**

В случае размещения отходов силами и за счет Подрядчика, в счет лимитов последнего, раздел 19 Приложения формулируется следующим образом:

Подрядчик обязан:

11.1. В результате деятельности осуществляемой на объекте, самостоятельно за счет своих средств и сил, разрабатывать и получать всю необходимую разрешительную документацию в рамках действующего экологического законодательства.

11.2 Самостоятельно осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с требованиями действующего законодательства.

11.3 Отходы образовавшиеся в результате деятельности Подрядчика являются его собственность и транспортируются на основании договора, заключенного со с специализированной организацией, на утилизацию, с территории объекта за счет собственных средств Подрядчика.

11.4 Соблюдать санитарно-гигиенические требования при обращении с отходами.

11.5 При проведении работ на объектах Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей природной среде или ее компонентам. Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.

В случае размещения отходов силами и за счет Заказчика, в счет лимитов последнего, раздел 19 Приложения формулируется следующим образом:

Подрядчик обязан:

11.1. На объекте осуществлять систематично уборку территории, а по завершению работ производить окончательную уборку места производства работ от остатков материалов и строительного мусора. В противном случае Заказчик вправе сам выполнить уборку или привлечь третьих лиц для ее выполнения с возложением всех соответствующих расходов на Подрядчика;

11.2. Осуществлять размещение отходов, образовавшихся в результате выполнения работ (Строительные отходы IV- V класса опасности), в предоставленные Заказчиком контейнеры для сбора отходов на Объекте (при этом отходы, полученные в результате выполняемых по настоящему договору работ, исходно признаются собственностью Заказчика и размещаются в счёт его лимитов).

Запрещается:

11.3. Захламление территории производственными и твёрдыми коммунальными отходами.

11.4 Переполнение контейнеров для накопления отходов, розлив нефтесодержащих материалов.

**12. Применяемые штрафные санкции за нарушение требований ОТ, ПБ и ООС.**

12.1. Заказчик устанавливает перечень нарушений законодательных нормативных правовых актов РФ, содержащих требования ОТ, ПБ и ООС, и штрафных санкций, налагаемых на Подрядчика, допустившего данные нарушения. Фиксация факта нарушения осуществляется путём оформления представителем Заказчика в присутствии представителя Подрядчика Акта проверки подрядчика (Приложение № 7). В случае отказа представителя Подрядчика от подписания данного Акта, в Акте об этом делается запись, и Акт подписывается представителем Заказчика в одностороннем порядке. Наличие данного Акта дает право Заказчику требовать уплаты штрафа от Подрядчика путем уменьшения размера выплаты при расчете за фактически выполненные работы. В случае если сумма штрафа превышает сумму стоимости выполненных работ, либо удержание невозможно по причине отсутствия выполненных работ, невзысканную сумму штрафа на основании письменного требования Подрядчик перечисляет на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) дней с момента письменного обращения Заказчика.

12.1.1. Отсутствие документов по охране труда, не представление указанных документов на проверку и/или представление подложных документов, приписки и другие искажения в отчетности, отсутствие наглядной агитации и знаков безопасности – штраф **10 000** (пять тысяч) рублей

12.1.2. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях, на высоте более 1,8 м на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте не ограждены защитными, страховочными или сигнальными ограждениями– штраф **5000** руб.

12.1.3. Работа на высоте более 1,8 м без использования средств индивидуальной защиты от падения с высоты (страховочные системы, анкерные линии и т.д. в местах отсутствия защитных ограждений – штраф **8000** руб.

12.1.4. На Строительной площадке находятся/выполняют работу работники Подрядчика (его субподрядчика) без специальной одежды с логотипом своей организации и/или без средств индивидуальной защиты, (специальная обувь, специальная одежда, перчатки, очки, страховочные системы, каски)– штраф **5000** руб.

12.1.5 Проезды, проходы к рабочим местам и рабочие места не расчищены, завалены мусором, строительными материалами и не содержатся в чистоте– штраф **5000** руб. В конце рабочего дня должна проводиться уборка рабочих мест.

12.1.6. При производстве Работ отсутствует наряд-допуск на опасные работы в соответствии с установленным перечнем– штраф **50 000** руб.

12.1.7. Нарушение требований безопасности при хранении и применении газовых баллонов – штраф **5000** руб.

12.1.8. Курение в неустановленном месте - штраф **5000** руб.

12.1.9. Нарушение правил противопожарного режима – штраф **50000** руб. При возникновении пожара по вине Подрядчика – **500 000** руб.

12.1.10. Нарушение правил устройства электроустановок (ПУЭ), пожарной безопасности – штраф **5000** руб.

12.1.11. Нарушение требований безопасности при эксплуатации средств механизации, средств подмащивания, оснастки, ручных машин и инструмента– штраф **5 000** руб.

12.1.12. На территории бытового городка должны выполняться следующие требования:

-Для разогрева пищи используется только микроволновая печь – готовить в бытовом городке запрещено. За неисполнение – штраф **5000** руб.;

- Использовать только чайник на негорючем основании, с автоматическим отключением. За неисполнение – штраф **5000** руб.;

-Для обогрева использовать только масляные радиаторы с терморегуляторами. За неисполнение – штраф **5000** руб.;

- Проживание в бытовом городке категорически запрещено. За неисполнение – штраф **50 000** руб.;

12.1.13. Запрещается пронос и распитие алкогольных напитков, прием наркотических и т.п. препаратов. За неисполнение – штраф **50 000** руб.;

12.1.14. Запрещены нарушения норм поведения - дисциплины (вандализм, драки, хулиганство). За неисполнение – штраф **50 000** руб. и удаление работника, нарушившего данный запрет, с территории бытового городка или Строительной площадки. Указанный работник больше не допускается на территорию Объекта.

12.1.15. Нарушение требований эксплуатации грузоподъёмных механизмов ( отсутствие документов: регистрация ОПО, полис страхования гражданской ответственности, наличие квалификационных удостоверений экипажа; ЧТО и ПТО) - Штраф **15 000** руб. и удаление грузоподъемного механизма с территории Строительной площадки.

12.1.16. Нахождение посторонних людей на строительной площадке (отсутствует ФИО в списках сотрудников за подписью руководителя Подрядной организации, не прохождение вводного инструктажа у Заказчика - штраф **15 000**руб. за каждого.

12.1.18. Отсутствие в бытовом городке и на Строительной площадке необходимого количества оборудованных аптечек для оказания первой медицинской помощи - штраф **5000** руб.

12.1.19. Нарушение требований законодательства в области защиты окружающей среды - штраф **15 000** руб.

12.1.20. В случае не устранения Подрядчиком выявленного нарушения в срок, установленный в Акте о нарушении, Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязан уплатить заказчику соответствующий штраф в двойном размере.

12.1.21. Не информирование Заказчика о произошедшем на Объекте или подконтрольной Заказчику территории инциденте, аварии или несчастном случае с работником Подрядчика, произошедших при выполнении обязательств по настоящему Договору или в связи с выполнением указанных обязательств – штраф **15 000** (пятнадцать тысяч) рублей.

12.1.22. В случае возникновения несчастного случая со смертельным исходом в результате выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе начислить и взыскать с Подрядчика штраф в размере **1 000 000** (один миллион пятьсот тысяч) рублей за каждый несчастный случай со смертельным исходом, **1 000 000** (один миллион) рублей за каждый случай тяжкого вреда здоровью, **500 000** (пятьсот тысяч) рублей за каждый случай причинения вреда здоровью средней тяжести, **250 000** (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый инцидент причинения легкого вреда здоровью.

12.1.23. **Перечень нарушений, в отношении которых установлен фиксированный размер штрафов за н**еисполнение (ненадлежащее исполнение) **Регламента о порядке проведения видеофиксации при производстве работ подрядными организациями на объектах капитального строительства:**

- Непредставление видеофиксации строительной площадки согласно утвержденному Регламенту - 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

- Неинформативное видео – 10 000 (десять тысяч рублей) за каждое видео;

- Сокрытие информации о начале производства работ - 50 000 (пятьдесят тысяч рублей)

**Стороны подтверждают соразмерность указанных штрафов последствиям нарушения.**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.2**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2024 г.



**Акт**

о соответствии выполненных внеплощадочных

и внутриплощадочных подготовительных работ

требованиям безопасности труда и готовности строительного объекта к началу строительства

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Комиссия в составе:

Руководителя строящегося объекта Генеральный директор ООО «СоюзДонСтрой» С.М. Борцов

Представитель лица, осуществляющего строительство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

произвела освидетельствование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работников, выполненных по состоянию на "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г., на соответствие их требованиям безопасности труда и составила настоящий акт о нижеследующем.

1. К освидетельствованию предъявлены работы: строительство подъездных путей; устройство ограждения территории стройплощадки; планировка территории; устройство временных автомобильных дорог, сети временного электроснабжения, освещения, водопровода; завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных помещений; устройство мест складирования материалов и конструкций; и иные.

2. Работы выполнены в объемах в соответствии с организационно-технологической документацией на производство работ с работами ознакомлен.

3. В представленных работах отсутствуют (или допущены) отклонения от установленных требований охраны труда Отсутствуют

4. Решение комиссии:

Работы выполнены в полном объеме и в соответствии с установленными требованиями охраны труда. На основании изложенного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_разрешается производство основных строительных, монтажных и специальных строительных работ на данном объекте, в соответствии с договором.

Руководитель строящегося объекта С.М. Борцов

 (подпись, Ф.И.О.)

Представитель лица, осуществляющего строительство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, Ф.И.О.)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.3**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. подпись Ф.И.О. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_ г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «СоюзДонСтрой»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М. Борцов«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_г. |

**Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников и условий производства работ на объекте строительства**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид мероприятий**  | **Перечень мероприятий** |
| Организационные мероприятия | - назначение ответственных лиц за безопасную организацию работ; - составление работодателем, под контролем которого находится территория или объект, и работодателем, производящим работы (оказывающим услуги), единого перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей; - составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ (Приложение 1);- отражение согласованных мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников и условий производства работ в заключаемых договорах между контролирующим работодателем и зависимым работодателем; - подписание контролирующим работодателем и зависимым работодателем акта-допуска, являющегося основанием разрешения производства работ; - ознакомление контролирующим работодателем зависимого работодателя с Перечнем идентифицированных опасностей (Приложение 2); - организация производства совместных (выполняемых разными зависимыми работодателями одновременно работ на одной территории) и совмещаемых (выполняемых разными зависимыми работодателями одновременно разных работ на одной территории) работ. Составление и ознакомление с графиком и (или) журналом совместных и совмещаемых работ (Приложение 3); - обеспечение контролирующим работодателем допуска к работам, координацию и информирование зависимых работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на одной неподконтрольной им территории и у которых отсутствуют взаимные договоры; - организация контролирующим работодателем непрерывной связи и координации зависимых работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории до начала, во время и после окончания работ; - проведение мониторинга хода производства работ и изменения условий труда на территории по утвержденному контролирующим работодателем порядку; - составление и согласование схемы подключения потребителей (работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории) к энергоносителям на территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие); - проведение работодателем, контролирующим территорию, инструктирования по охране труда, учитывающего специфику организации и проведения работ на территории, работников работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории; - разработка и издание (тиражирование) инструкций по охране труда, учитывающих специфику проведения соответствующих работ на территории; - проведение мониторинга (инспекций, аудитов) соблюдения требований охраны труда. |
| Технические мероприятия | - обеспечение доступа контролирующим и зависимым работодателем для проведения контроля за безопасным производством работ, в том числе с помощью приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ на территории; - установка на время выполнения работ в соответствии с проектной документацией предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты; - определение: 1) границ опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории; 2) рабочих мест, на которых работы выполняются по наряду-допуску; 3) мест установки защитных ограждений и знаков безопасности. - нанесение (на время выполнения работ и удаление после окончания работ) на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования; - установка на время выполнения работ предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и сооружений; - принятие мер по снижению уровня воздействия, в том числе за счет изменения графика работ, или устранение влияния вредных производственных факторов на работников на их рабочих местах; - обеспечение естественного и искусственного освещения на территории и на рабочих местах контролирующего и зависимого работодателей, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода по территории работников; - организация уборки территории и производственных помещений, своевременного удаления и обезвреживания отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, окон, фрамуг, световых фонарей; - устройство тротуаров, переходов, галерей, в том числе временных на время проведения работ, а также изменение маршрутов движения транспорта на территории в целях обеспечения безопасности работников. |
| Мероприятия по обеспечению СИЗ | - определение мест хранения средств индивидуальной защиты, особенностей их использования и мест утилизации работниками одноразовых СИЗ на территории, СИЗ от поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ; - определение мест хранения, особенностей использования (при наличии) и мест утилизации работниками смывающих и (или) обезвреживающих средств. |
| Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия | - определение месторасположения на территории аптечек для оказания первой помощи на время выполнения работ (услуг); - определение месторасположения на территории первичных средств пожаротушения; - обеспечение беспрепятственного допуска автомобилей скорой медицинской помощи на территорию с сопровождением ее к месту несчастного случая. |

 **ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.4**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Лист ознакомления с Планом мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование  |
| 1. | План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ ООО «СоюзДонСтрой» |

С Планом мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ ООО «СоюзДонСтрой» ознакомлен.

Представитель лица, осуществляющего строительство

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность дата Ф.И.О.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.5**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Перечень идентифицированных опасностей**

**на объекте строительства ООО «СоюзДонСтрой»**

* Воздействие вредных веществ (паров, газов) в воздухе рабочей зоны подземных сооружений ОЗП;
* Воздействие повышенного уровня шума при использовании инструмента или оборудования;
* Воздействие факторов пожара из-за возгорания на территории, на объектах организации, в местах производства работ;
* Насилие от третьих лиц;
* Недостаток кислорода в замкнутых технологических емкостях ОЗП;
* Опрокидывание строительных машин при проведении земляных, погрузочно-разгрузочных и других работ;
* Падение в результате спотыкания на открытой территории и объектах организации (случайные предметы, неровности, пороги, ступени и др.);
* Падение предметов на территории организации (снег, лед, ветви деревьев, элементы зданий и др.);
* Падение предметов на человека (грузы, инструменты, строительные материалы и другие предметы);
* Падение работника с высоты более 5 м при спуске или подъеме по лестнице, угол наклона которой составляет более 75°;
* Падение работника с высоты менее 5 м при спуске или подъеме по лестнице, угол наклона которой составляет более 75°;
* Падение с высоты 1,8 м и более при работах с применением средств подмащивания, имеющих площадки с защитным ограждением высотой 1,1 м и более;
* Падение с высоты 1,8м и более при проведении работ ближе 2м от неогражденных перепадов по высоте, а также при высоте защитного ограждения менее 1,1м;
* Падение человека с высоты в подземные сооружения ОЗП при нахождении у открытых неогороженных люков (входов);
* Переохлаждение от воздействия пониженных температур воздуха;
* Поражение при попадании молнии на территории и объектах организации;
* Поражение током до 0,4 кВ в подземных сооружениях ОЗП;
* Поражение током при напряжении свыше 0,4 кВ;
* Порез частей тела об острые кромки материалов, инструментов, оборудования;
* Работы в люльке с применением подъемных сооружений;
* Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца;
* Травмирование в результате взрыва сосуда под давлением;
* Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия при передвижении на транспорте организации (ДТП);
* Травмирование головы, лица, глаз о неподвижные выступающие элементы конструкции, оборудования, зданий, сооружений;
* Травмирование движущимися (опрокидывающимися) подъемными сооружениями или строительными машинами их элементами или перемещаемым грузом;
* Травмирование движущимися частями оборудования, механизмов;
* Травмирование движущимися частями ручного механизированного инструмента;
* Травмирование из-за недостаточной освещенности в местах производства работ;
* Травмирование из-за разрушения конструкций, зданий, сооружений, опалубки, средств подмащивания, обвала грунта при строительных и ремонтных работах;
* Травмирование разлетающимися осколками, предметами, при работе с инструментом и оборудованием;
* Травмирование ручным инструментом;
* Травмирование транспортным средством или его элементами в процессе его ремонта или обслуживания;
* Травмирование транспортными средствами, машинами, передвигающимися вне территории организации;
* Травмирование транспортными средствами, машинами, передвигающимися по территории организации;
* Укус животных на территории организации;
* Физические перегрузки от подъема и перемещения тяжестей, превышающих допустимый вес;
* Воздействие аэрозолей (пыли) преимущественно фиброгенного действия при строительных и ремонтных работах;
* Воздействие вредных веществ (паров, газов) в воздухе рабочей зоны подземных сооружений ОЗП;
* Воздействие на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру;
* Недостаток кислорода в подземных сооружениях ОЗП;
* Ожог от воздействия веществ или предметов, имеющих высокую температуру (свыше 70 град);
* Падение человека с высоты более 1,8 при отсутствии защитных ограждений или их несоответствии требованиям безопасности;
* Падение человека с высоты 1,8 м и более при работе на приставных лестницах и стремянках;
* Травмирование движущимися частями ручных электроинструментов, бензоинструментов;
* Травмирование при работе с грузами (погрузка, разгрузка, перемещение);

Ознакомлен:

Представитель лица, осуществляющего строительство

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность дата Ф.И.О.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.6**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Лист ознакомления с Порядком взаимодействия при производстве работ (оказании услуг) на территории (объекте), находящейся под контролем ООО «СоюзДонСтрой»**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование  |
| 1. | Порядок взаимодействия при производстве работ (оказании услуг) на территории (объекте), находящейся под контролем ООО «СоюзДонСтрой» |

С Порядком взаимодействия при производстве работ (оказании услуг) на территории (объекте), находящейся под контролем ООО «СоюзДонСтрой» ознакомлен.

Представитель лица, осуществляющего строительство

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность дата Ф.И.О.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.7**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

АКТ № ПРОВЕРКИ ПОДРЯДЧИКА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

N Наименование объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проверка осуществлена и составлен настоящий акт проверки специалистом по охране труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 В ходе проверки выявлено, что работники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нарушили требования Правил охраны труда, промышленной безопасности, электробезопасности, противопожарного режима и экологической безопасности, а именно:

 Участок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Перечень выявленных нарушений требований охраны труда | Фото | Сроки устранения | Отметки об устранении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| **Заключение по результатам обследования:** |
| **№****п/п** | **Предписываю:** | **Срок****исполнения** |
| 1 | Приостановить производство работ: **нет** |  |
| 2 | Руководителям и ответственным исполнителям принять меры по предупреждению подобных нарушений. |  |
| 3 | Устранить нарушения и письменно известить начальника отдела ПБОТ и ОС ООО «Союздонстрой», по электронной почте **e.orlova@soyuzdonstroy.ru** об устранении настоящего предписания с перечислением конкретно принятых мер. |  |
| 4 | Данное предписание считать основанием для ведения претензионной работы: **ДА** |  |

Акт проверки выдал:

 (подпись, дата) (Ф.И.О., должность)

Подписи участников проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, дата) (Ф.И.О., должность)

Акт проверки получил:

 (подпись, дата) (Ф.И.О., должность)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.8**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

**Акт-допуск**

**для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     |  | "    "       20 24    г. |
| (место составления) |  |  |

|  |
| --- |
|  |

(наименование действующего производственного объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель подрядчика, эксплуатирующего действующий объект,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

и представитель руководителя субподрядной организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Подрядчик предоставляет строительную площадку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта, участка, территории)

ограниченный координатами     ,

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем строительно-монтажных работ под руководством технического персонала, осуществляющего строительство, на следующий срок:

начало "    "       20     г.

окончание "    "       20     г.

До начала строительного производства необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| Разработать проект производства работ (ППР), технологические карты на все виды выполняемых работ и согласовать их с представителями Заказчика  | До начала производства работ | Субподрядчик |
| Обеспечить складирование материалов в соответствии с требованиями Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах в указанных заказчиком местах | На все время производства работ | Субподрядчик, ООО «СоюзДонстрой» |
| Ознакомить с проектом производства работ на выполняемые работы, всех работников под подпись.  | До начала производства работ | Субподрядчик |
| Организовать и выполнять свои работы в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации (ППР, ППРк, ПОС, Технологические карты);  | На все время производства работ | Субподрядчик |
| Провести вводный инструктаж работникам подрядной организации с регистрацией в журнале вводного инструктажа сторонних организаций. | До начала работ | ООО «СоюзДонСтрой» |
| Предоставить Заказчику списочный состав работников, участвующих в строительной деятельности данного объекта и обновлять его по мере изменения. | До начала работ | Субподрядчик |
| Разработать мероприятия и решения по определению технических средств и методов работ, обеспечивающих выполнение требований законодательства Российской Федерации по охране труда. | До начала работ. | ООО «СоюзДонСтрой»Субподрядчик |
| Составить единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающий: - перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ;- перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги);- перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний  | До начала работ. | ООО «СоюзДонСтрой»Субподрядчик |
| Обеспечить выполнение общих мероприятий охраны труда и координацию действий участников строительного производства по реализации мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, согласно акту- допуску и графику выполнения совместных работ. | Постоянно | ООО «СоюзДонСтрой»Субподрядчик |
| Принять по Акту приема-передачи площадки (участок строительного производства) и провести наружные и внутренние подготовительные работы по обеспечению охраны и безопасности труда людей, в том числе на прилегающей к фронту работ (объекту строительства) территории, на участках работ и рабочих местах. Установить на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов-сигнальные ограждения и знаки безопасности (оградить рабочие места и проходы согласно требований и ГОСТов по установке во всех местах строительного объекта с перепадом по высоте более 1,8 м.  | До начала работ и постоянно | Субподрядчик |
| Обеспечить наличие документов (паспорт, регистрационный документ, акт испытаний, акт государственного технического осмотра либо освидетельствования, документов на право управления с открытой разрешенной категорией, сертификат соответствия) и технически исправное состояние используемых инструмента всех видов, строительных лесов, технологической оснастки, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, а также выполнение требований безопасности их работы. Ответственным лицам проводить осмотры указанного оборудования и машин в сроки установленные требованиями с регистрацией результатов осмотра в соответствующих журналах. | До начала работ и постоянно | Субподрядчик |
| Оформить наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных и (или) опасных производственных факторов.Определить границы опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории;Определить наличие рабочих мест, на которых работы выполняются по наряду-допуску;Определить места установки защитных ограждений и знаков безопасности. | До начала работ | Субподрядчик |
| При изменении условий и технологии производства работ произвести необходимые согласования в установленном порядке | До начала производства работ | Субподрядчик  |
| Подготовить и иметь на объекте (строительной площадке) у ответственного руководителя работ следующую документацию:* Акт- допуск для производства совместных работ;
* Приказы (копии):

- о назначении лица, ответственного за производство работ на объекте;- о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности;- о назначении специалистов, ответственных за осуществление производственного контроля;- об организации технического надзора за подъемными сооружениями на объекте (при наличии)- о назначении ответственного за электрохозяйство* Удостоверения и протоколы, подтверждающие обучение или аттестацию работников:

- по охране труда;- по промышленной безопасности;- по электробезопасности;- квалификационные удостоверения (стропальщик, машинист, сварщик и т.д.)- обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (либо пожарно-технический минимум);* Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
* Журнал учета противопожарных инструктажей;
* Журнал учета и периодического осмотра съёмных грузозахватных приспособлений и тары;
* Журнал учета проверок и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему;
* Журнал учета выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности;
* Журнал учета работ по наряду допуску
* Вахтенный журнал крановщика (при наличии грузоподъёмных механизмов)
* Журнал учета огнетушителей
* Журнал приема и осмотра лесов и подмостей
 | До начала производства работ | Субподрядчик |
| Обеспечить информационными табличками (наклейками) бытовые помещения (вагон-бытовки) с указанием наименования организации, ФИО ответственного лица с номером телефона | На все время производства работ | Субподрядчик  |
| Обеспечить необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты, СИЗ в соответствии с установленными нормами работников подрядной организации | На все время производства работ | Субподрядчик |
| В течение 24 часов уведомлять Заказчика обо всех прошедших инцидентах, несчастных случаях на объекте строительства | На все время производства работ | Субподрядчик |
| Обеспечить освещение рабочих мест и бытовых помещений подрядной организации согласно требованиям строительных норм и правил, ПОС.При производстве работ в темное время суток строительные площадки и участки строительного производства, рабочие места, проезды и подходы к ним должны быть освещены. Все используемые светильники и электрооборудование должны соответствовать требованиям по обеспечению электробезопасности. | На все время производства работ | Субподрядчик |
| К выполнению работ, в том числе к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, допускать лиц не имеющих противопоказаний по возрасту и полу, прошедших медицинский осмотр и признанных годными к выполнению данных работ, прошедших все инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте. | До начала работ ипостоянно | Субподрядчик |
| Содержать в чистоте и порядке проезды и проходы на производственных территориях, а также проходы на рабочих местах и подходы к ним, не загромождать складируемыми материалами и конструкциями. Обеспечить ежедневную уборку рабочих мест и всего фронта работ от мусора, остатков строительных материалов. | Постоянно | Субподрядчик |
| Запретить занос на территорию участка и в бытовые помещения, а также употребление и использование алкогольных напитков, наркотических и токсических средств, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ. | Постоянно | Субподрядчик |
| Обеспечить соблюдение на территории строительного участка и в местах временного пребывания работников (бытовые городки) требований норм противопожарного режима, электробезопасности, санитарных и экологических правил. | Постоянно | Субподрядчик |
| Всем работникам выполнять правила трудового распорядка, действующие на территории строительной площадки Заказчика. | Постоянно | Субподрядчик |
| В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников непосредственные руководители (производители работ, мастера) обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место. | Постоянно | Субподрядчик |
| Обеспечить оборудование, инструмент, средства подмащивания, соответствующие требованиям безопасности труда**.** А именно:- все переносные устройства (удлинители, лампы освещения и т.д.) следует подключать шланговыми кабелями (типа КРПТ, ГРТС) или гибкими многожильными (типа ПРГ) в резиновых шлангах, которые не должны иметь скруток, полностью заведены в эл.вилку, эл.розетку, в корпус эл.оборудования. **-** электрифицированный инструмент, имеющий хотя бы незначительный дефект не допускается выдавать в работу - все удлинители должны иметь брызго-влаго защиту**-** светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. - лестницы и стремянки перед применением осматриваются ответственным исполнителем (производителем) работ (без записи в журнале приема и осмотра лесов и подмостей). На всех применяемых лестницах должен быть указан инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность подразделению. | На все время производства работ | Субподрядчик |
| Обеспечить работников инструкциями по охране труда по профессиям и видам работ | На все время производства работ | Субподрядчик |
| Всю полноту ответственности за нарушение требований ТК РФ, нормативных актов по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ, выполняемых субподрядчиком на Объекте, в том числе за последствия таких нарушений, несет подрядчик | На все время производства работ | Субподрядчик |
| Предоставить копии результатов проведения оценки профессиональных рисков:  - Перечень мер и мероприятий по ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней- Перечень рабочих мест, подлежащих оценке профессиональных рисков- План контроля уровней профессиональных рисков- Сводная ведомость результатов оценки профессиональных рисков | На все время производства работ | Субподрядчик |
| Разработать и согласовать с заказчиком перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ) на территории, находящейся под контролем ООО «СоюзДонСтрой». | Перед началом работ | Субподрядчик |

Представитель подрядчика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. должность) (подпись)

Представитель субподрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. должность) (подпись)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.9**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**Регламент о порядке проведения видеофиксации при производстве работ подрядными организациями на объектах капитального строительства**

**1. Общие положения**

**1.1. Назначение**

В целях повышения культуры производства работ, контроля за безопасностью производства работ, соблюдения требований охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности и производственной санитарии работниками подрядных организаций на производственных площадках Объектов строительства ООО «СоюзДонСтрой» (далее – Общества), введена обязательная ежедневная видеофиксация рабочих процессов.

**1.2. Область применения**

Порядок выполнения видеофиксации, оформления результатов по итогам видеофиксации, контроль устранения выявленных в ходе проверки нарушений требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды установлены Регламентом о порядке проведения видеофиксации при производстве работ сотрудниками подрядных организаций на площадках производства работ Объектов строительства (далее - Регламент).

Регламент является основой для риск-ориентированного подхода и формирования правильных безопасных методов выполнения работ в соответствии с Законодательством РФ.

С данным регламентом организуется ознакомление всего персонала, задействованного в процессе производства работ на площадках Объектов строительства.

**Термины. Определения.**

**Ответственный исполнитель –** лицо из числа штатных инженерно – технических работников Подрядчика, назначенное Распоряжением ответственным за обход/объезд Объекта с обязательной видеофиксацией строительных площадок Объекта.

**Чек-лист –** локальный документ, в котором отражается результат оценки правильности и безопасности проведения работ на строительных площадках Объекта, а также соблюдение/несоблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды при производстве работ сотрудниками Общества и подрядными организациями. Документ формируется ежедневно отделом ПБ, ОТ и ОС по каждому Объекту строительства на котором ведутся работы на основании предоставленной Ответственным исполнителем видеофиксации.

**Акт проверки субподрядчика/подрядчика –** локальный документ, предоставляемый специалистом или начальником отдела ПБ, ОТ и ОС, содержащий информацию о выявленных нарушениях требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и требований охраны окружающей ей среды, а также сроки их устранения ответственным лицом подрядчика (субподрядчика).

**Ответ на Акт проверки –** локальный документ, предоставляемый начальником участка объекта строительства, и содержащий информацию об устранении/не устранении, переносе срока устранения нарушений требований ПБ, ОТ и ОС , указанных в Предписании отдела ПБ, ОТ и ОС.

**Видеофиксация –** действия по записи, созданию и сохранению фото и видеоматериалов на телефон процесса производства работ на строительных площадках объектов капитального строительства Общества.

Ответственное лицо ООО «СоюзДонСтрой» - лицо из числа штатных инженерно – технических работников, назначенное ответственным за строительное производство на данном объекте.

**2. Описание требований, процессов, методов работы.**

2.1. Видеофиксацию процесса производства работ на строительных площадках Общества осуществляют Ответственные исполнители.

2.2. Ответственным исполнителям запрещается производить видеофиксацию в темное время суток.

2.3. Ответственным исполнителям не осуществлять видеофиксацию площадок Объекта, в случае приостановки производства работ.

2.4. Не рекомендуется осуществлять видеосъемку в помещении и на улице при расположении объектива камеры телефона напротив источника света. Наличие источника света позади объекта съемки затрудняет видимость последнего, снижает четкость изображения объекта съемки.

2.5. При осуществлении видеофиксации необходимо контролировать освещенность объекта съемки в кадре: не должно быть избытка освещенности объекта съемки в кадре (когда пропадают или становятся невидимыми слишком ярко освященные детали), а также недостатка освещенности.

2.6. Видеофиксацию осуществлять в соответствии с Инструкцией по видеосъемке объекта (Приложение 10).

2.7. Содержание видео фиксации/обхода строительной площадки должно включать пункты Чек –листа.

2.8. Видеофиксация должна быть информативной: фиксировать не только отдельные участки, отображенные в чек-листе, но и полную картину строительной площадки, отражать реальную ситуацию на Объекте строительства: состояние бытовых помещений для работников (наличие вагона-бытовки для отдыха и приема пищи, его санитарное состояние).

Видео фиксация рабочих процессов должна осуществляться во время выполнения рабочих процессов. При выполнении видеофиксации необходимо фиксировать выполнение сменного задания работниками на площадках производства работ на Объекте строительства, в т.ч. применение СИЗ, подбор и применение оборудования, приборов и материалов, направленных на снижение влияния вредных факторов трудового процесса.

Ответственной исполнитель обязан обследовать все основные факторы, которые влияют на безопасность производства работ на строительной площадке Объекта (далее – Факторы).

**Факторы сгруппированы в бланке Чек - листа по 9 направлениям - точкам оценки:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **ПРОЦЕСС РАБОТЫ** |
|  | \*наличие средств индивидуальной защиты (спецодежда, каски, иные средства индивидуальной защиты в зависимости от видов выполняемых работ с символикой компании в соответствии с утвержденным сезонным брендбуком); |
|  | \*инструктажи (фото/видефиксация) |
|  | \*видеофиксация рабочих процессов |
| **2** | **ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ ПАДЕНИЯ** |
|  | \*ограждение временных котлованов и траншей |
|  | \*ограждение строительной площадки |
|  | \*Защитные крышки проемов |
|  | \*сигнальное ограждение зоны производства работ |
|  | с применением ПС |
| **3** | **ПОРЯДОК И УБОРКА МУСОРА, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** |
|  | \*Порядок на рабочих местах |
|  | \*Чистота, порядок и незагромождённость проходов на строительной площадке |
|  | \*Биотуалет |
|  | \*Помещения для персонала (раздевалка\сушилка, помещение для приема пищи) |
|  | \*Контейнеры для отходов (с обозначением ТКО) |
|  | \*Обращение с отходами производства ( места накопления отходов производства, розлив нефтесодержащих продуктов) |
|  | \*порядок на прилегающей территории |
|  | \*площадка складирования материалов |
|  | \*хранение нефтепродуктов |
| **4** | **ЛЕСА, ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ,** |
|  | **СТРЕМЯНКИ** |
|  | \*Люлька (кабина) |
|  | \*Средства подмащивания |
|  | \*Переходные мостики и лестницы |
| **5** | **МАШИНЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ** |
|  | \*Строительные пилы, станки напольные, |
|  | \* газосварочное оборудование |
|  | \*конструкции для хранения элементов оборудования, материалов |
|  | \* бетонные бункеры |
|  | \*автокран, тара, грузоподъемные приспособления |
|  | \*Клеть для хранения баллонов с кислородом |
|  | \*клеть для хранения баллонов с пропаном |
|  | \*бетононасосы |
|  | \*дизельэлектростанция |
|  | \*пожарный щит и инвентарь, автономные пожарные извещатели |
|  | \*пост мойки колес |
| **6** | **ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ОСВЕЩЕНИЕ** |
|  | \*прожекторная установка (Освещение рабочих мест, общее освещение строительного объекта) |
|  | \*заземление (ДЭС, вагон-бытовка, штаб, оборудование, РЩ и т.д.) |
|  | \*разводка временных электросетей (на высоте или в кабельканалах) |
|  | \*удлинители |
| **7** | **ДОКУМЕНТАЦИЯ (заполняется при выездной проверке)** |
|  | \*Личные карточки выдачи СИЗ |
|  | \*Ознакомление сотрудников с ППР, инструкциями, ТК |
|  | \*акт допуск (для всех подрядчиков) |
|  | \*ведение журналов |
|  | \* Договор подряда |
| **8** | **НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | \*Плакат предписывающих и запрещающих знаков безопасности |
|  | \*Знак "Курение запрещено" |
|  | \*Знак "Место для курения" |
|  | \*Знак "Посторонним вход запрещен" |
|  | \*Знак "Курение запрещено" |
|  | \*Информационный стенд по ОТ и ПБ |
|  | \*Таблички ответственных за "охрану труда, пожарную безопасность, электробезопасность |
|  | \*Знак "осторожно! Работает кран" |
|  | \*Знак "проезд запрещен" |
|  | \*Знак "ответственный за соблюдение требований правил охраны труда" |
|  |
|  | \*Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов |
|  | \* "Взрывоопасно", "Газовый баллон" |
|  | \*обозначение мест хранения отходов |
|  | \* размещение категории по пожарной безопасности на помещениях |
|  | \* однолинейная схема на РЩ |
|  | \*Знак "Заземлено" |
| **9** | **ДИЗАЙН-проект СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ** |
|  | \*наличие согласованного дизайн-проекта |
|  | \*соответствие строительного объекта дизайн-проекту и ПОС |
|  | \*паспорт объекта |
|  | \*Флаг |
|  | \*пост мойки колес |
|  | \*контейнер с инструментом |
|  | \*площадка городка |
|  | \*твердая табличка с логотипом |
|  | \*склад |
|  | \*пост охраны |
|  | \*прорабская  |
|  | \*бытовое помещение  |
|  | \*штаб |
|  | \*операторская |
|  | \*наличие логотипов на средствах индивидуальной защиты (спецодежда, каски, иные средства индивидуальной защиты в зависимости от видов выполняемых работ с символикой компании в соответствии с утвержденным сезонным брендбуком); |
|  | \*брендирование техники |
|  | \*брендирование оборудования |

В бланке чек-листа имеется графа «неправильно», в которой отмечаются все обнаруженные нарушения. На основании выявленных нарушений требований пожарной и промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды по результатам фото/видео фиксации Отделом ПБ, ОТ и ОС на ответственного исполнителя Акт проверки подрядчика с указанием сроков устранения.

**3.9. Порядок информирования о результатах видеофиксации.**

Ответственный исполнитель обязан:

1. ежедневно до 15-00 по МСК направлять ответственному лицу ООО «СоюзДонСтрой» за данный объект строительства видеоотчеты площадок производства работ с фиксацией производственных процессов.
2. направлять ответственному лицу за данный объект строительства ответы на Акты проверок, выданные отделом ПБ, ОТ и ОС согласно форме, в установленные Актами сроки.
3. По итогам устранения нарушений, не позднее сроков, установленных Актом проверки, ответственный исполнитель работ объекта строительства обязан предоставить ответ об устранении ответственному лицу ООО «СоюзДонСтрой» за данный объект строительства.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.10**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.



