ЗАЯВКА (ТрЗ)

Уважаемые участники, убедительная просьба при подаче Вашего предложения обязательно крепить помимо всего прочего технико-коммерческое предложение, в случае его отсутствия – заявка не будет приниматься к рассмотрению.

|  |  |
| --- | --- |
| Марка, модель и тип транспортного средства | Роторный снегоочиститель К-703 МАОС или аналог |
| Технические характеристики | Габаритные размеры машин, мм:  длина 9059, ширина 3240+50 высота 3830 / 3480  Скорость максимальная, км/ч 30  Масса эксплуатационная, кг 16 500  Объём топливного бака, л 320. Условия эксплуатации от – 40 С до + 40 С  Двигатель модель ЯМЗ-238НД-3-1 ЯМЗ-238НД-5-1  КПП - механическая, с переключением четырех передач без разрыва потока мощности в пределах каждого из четырех режимов (16 скоростей переднего и 8 скоростей заднего хода)  Кабина с автономным отопителем,  ФРЕЗЕРНО-РОТОРНОЕ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  Фрезы, разрабатывающие снежную массу и ротор, выбрасывающий снег через патрубок, смонтированы в общем корпусе, размещаемом на задней (грузовой) полураме снегоочистителя. Изменение угла бросания и направления снежной струи вправо или влево производится с помощью поворотного кожуха ротора.  Производительность, т/час 1200; 1500. Дальность отбрасывания снега, м 10-25. Минимальная ширина полосы, очищаемой за один проход, м 3,1  Максимальный угол поперечного перекоса отвала, град. 11,0  Максимальная высота разбрасываемого снега за один проход, м 1,5  Максимальная высота подъема отвала, мм 1300  Максимальная высота погрузки, м 3,0  Угол поворота погрузочного желоба, град. 35  РВД-северного исполнения, подогрев дизельного топлива в топливном баке от системы предпускового подогревателя двигателя  - установка обогреваемого фильтра очистки топлива  Зимний пакет. Антифриз -60 |
| Общее количество | 1 (одна) единица |
| Год выпуска | 2024 |
| Базис поставки | ЯНАО, Тазовский р-н, п. Тазовский |
| Срок поставки | до 10.11.2024 |