|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Директор по инфраструктуре АО «ФК «Спартак-Москва»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Коломак | УТВЕРЖДАЮ:Генеральный директор АО «ФК «Спартак-Москва»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Малышев О.А. |

 |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на ремонт ступеней на трибунах**

 **стадиона «Лукойл Арена».**

1. **Общие данные**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Заказчик** | АО "ФК "Спартак-Москва"  |
| 2. | **Полное наименование организации Заказчика** | АО «ФК «Спартак-Москва» Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр.21, этаж 4, помещение 407Почтовый адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.69, стр. 2.ИНН 7728212268, КПП 770101001.Р/с 40702810899810000102 в Банк ВТБ (ПАО)К/с 30101810700000000187БИК 044525187Электронная почта: spartak@spartak.com |
| 3. | **Объект закупки** | Полимерное покрытие ступеней с противоскользящей полосой. |
| 4. | **Общие требования к поставщику** | - Поставка ЛКМ и других комплектующих до места поставки и разгрузка осуществляется силами и средствами поставщика.- Работы производить согласно ППР и, по заданию Заказчика.- Поставщик должен иметь всю разрешительную документацию для данного вида деятельности.- Все расходы, связанные с возвратом некачественных (бракованных) комплектующих осуществляются за счет поставщика.- Поставщик должен иметь опыт работы в данном направлении не менее 5 лет, подтверждённый выполненными договорами с суммой не менее 10 млн. рублей., в т.ч. на аналогичных объектах.- Наличие собственной производственной базы.- Собственный штат сотрудников не менее 10 человек.- Специалисты Поставщика должны пройти предварительный (периодический) медосмотр, быть обучены по охране труда, пожарной безопасности, иметь группу по электробезопасности не ниже IV до 1000В для ИТР, не ниже II до 1000В для рабочих.- ИТР (ответственный руководитель работ) Поставщика должен быть аттестован в области промышленной безопасности А.1.  |
| 5. | **Место поставки** | г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 69. |
| 6. | **Общие требования к проектным и монтажным работам** | Все работы/услуги должны выполняться и соответствовать следующим нормативным документам:* СП 71.13330.2017 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ;
* СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
* ГОСТ Р 58726-2019 ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ ПЛИТОЧНЫЕ;
* Настоящего технического задания
* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» гл.6;7;8;
* Требованиям законодательства в соответствии с действующими СП, ГОСТами, СанПиНами, ПТЭЭПБ, ПУЭ и другими действующими в РФ нормативно-правовыми актами в области охраны окружающей среды.

В случае, если настоящим Техническим Заданием не указаны какие-либо требования по отношению к выполняемым по настоящему Техническому Заданию работам, то применяются требования согласно действующей нормативной документации. |
| 7. | **Комплект предоставляемых документов** | Заказчику передается следующий комплект документов:* ППР;
* Общий журнал работ;
* Журнал входного контроля;
* Паспорта и сертификаты на применяемые материалы;
* АОСР;
* Исполнительные схемы.
 |
| 8. | **Качественные и количественные характеристики** |  - Требования к покрытию:* Для работ использовать полиуретановую краску РИЗОПУР-5710М (цвет по согласованию с заказчиком),

 - Объёмы ремонтных работ:* Шлифовка поверхности; - 3976,4 м²;
* Демонтаж противоскользящей полосы – 4 360 пог. метров
* Покраска ступеней со стороны футбольного поля на первом и втором уровне c просыпкой кварцевым песком горизонтальных участков (фракция 0,8-1,2мм) - 2462 м²;
* Нанесение нумерных знаков по трафарету – 3414 шт.
* Покраска ступеней для загрузки посетителей из подтрибунного пространства на первый уровень c просыпкой кварцевым песком горизонтальных участков (фракция 0,8-1,2мм) – 422 м²;
* Покраска ступеней для загрузки посетителей из подтрибунного пространства на второй уровень c просыпкой кварцевым песком горизонтальных участков (фракция 0,8-1,2мм) –1092,4 м²
 |
| 9. | **Регламент проведения работ на территории стадиона** | В период проведения монтажных работ на территории стадиона сотрудники Исполнителя должны соблюдать правила внутреннего распорядка и пропускной режим стадиона.1. Перед началом проведения строительных работ необходимо не менее чем за сутки подать заявку на производство работ и получить согласование заявки АО «ФК «Спартак-Москва».
2. Время проведения работ с 8-00 до 20-00 (либо по согласованию СЭ АО «ФК «Спартак-Москва»).
3. При проведении работ, связанных с техническими системами, необходимо согласование с СЭ АО «ФК «Спартак-Москва».).
4. Сотрудники подрядной организации обязаны соблюдать Правила противопожарной безопасности, Правила охраны труда, Инструкцию по организации пропускного и объектового режима и иные Правила, действующие на территории стадиона «Лукойл Арена».
5. Организация, производящая работы обязана убрать за собой строительный мусор и восстановить поврежденные системы, оборудование и выполненную отделку в помещениях.
6. Если действия организации производящей работы стали причиной наложения документально обоснованных штрафов контролирующими органами на АО «ФК «Спартак-Москва», то АО «ФК «Спартак-Москва» вправе потребовать от организации производящей работы возмещения расходов, вызванных оплатой наложенных штрафов, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты предъявления требования о соответствующем возмещении.

В случае несоблюдения вышеуказанных правил АО «ФК «Спартак-Москва» имеет право отозвать заявку и приостановить работы. |
| 10. | **Порядок оплаты** | Оплата на 60-й календарный день после подписания акта выполненных услуг или приема-передачи товара.Стоимость в Рублях РФ без НДС..  |
| 11. | **Срок поставки и монтажа** | Не более девяти месяцев с учётом проведения мероприятий на стадионе. |
| 12. | **Гарантийный срок** | 12 месяцев |
| 13. | **Общие требования к поставке товаров** |  1. На объекте пропускной режим, допуск работников осуществляется по согласованным спискам установленной формы. Согласование осуществляется с Заказчиком. Организация работ в субботу и воскресенье, в круглосуточном режиме, осуществляется по дополнительному согласованию с Заказчиком. 2. Поставщик несет полную ответственность за безопасность выполняемых работ и отвечает за все риски, связанные с выполнением работ. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие с его работниками в процессе выполнения работ, возлагается на Поставщика.  |
| 11. | **Срок действия Договора** | До момента исполнения обязательств |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил:Инженер по надзору за строительными конструкциями | Гуськов Я.С. |