ТЗ на ремонт участка ЖД пути протяжённостью 1205 метров.

Местонахождение Р. Дагестан Кумторкалинский район ПГТ «Тюбэ»

Материал и работы Исполнителя

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребность в ремонтах и материалах | | |
| Виды путевых работ | Потребность материалов ВСП | Объём работ |
| Замена переводных брусьев | 2 комплекта переводных брусьев | Замена 2 комплекта переводных брусьев. с прошивкой по ординатам |
| Замена металлических элементов стрелочного перевода | 1 рельс (остряк) Р50 | 1 штука |
| Шлифовка и подгонка остряка |  | 1 штука |
| Шлифовка остряка |  | 1 штука |
| Замена металлических элементов стрелочного перевода | 1 рамный рельс Р50 с остряком в комплекте | 1 штука |
| Разворот рельс на кривой по причине критического износа |  | 4 штуки |
| Замена остродефектных рельсов с трещинами Р 50 | 6 шт. рельсов длиной  12,5 м. Р50 | Замена рельсов 6 штук |
| Замена дефектных деревянных шпал 2,75м | 15 шт. | Замена деревянных шпал 15 штук |
| Выправка пути (перекос, уширения, сужение, рихтовка) |  | 1205 м. |
| Балансировка, пополнение шпальных ящиков щебнем |  | 300 м пути |
| Щебень | 15м3 |  |
| Устранение просадки по уровню |  | 650 м пути |
| Выправка пути по хорде(кривая) |  | 160м |
| Пополнение отсутствующих скреплений ЖБ50 (клеммы АП-2) | 125 шт. | Пополнение отсутствующих скреплений |
| Уборка территории |  | По факту. |
| Пополнение отсутствующих скреплений ЖБ50 (клеммы АП-4) | 125 штук | Пополнение отсутствующих скреплений |
| Прокладка подклеммная по АП | 400 штук | Замена Прокладка подклеммная |
| Пополнение и закрепление болтовых соединений на АП | 100 шт. | Пополнение и закрепление болтовых соединений |
| Замена дефектных и пополнение отсутствующих подрельсовых резиновых прокладок | 1000 шт. (по факту) | Замена подрельсовых резиновых прокладок |
| Пополнение винтовых креплений (шуруп путевой) | 100 штук | Пополнение винтовых креплений |
| Пополнение и замена старых путевых костылей | 100 штук | Пополнение и замена старых путевых костылей |
| Замена дефектных, не типовых и пополнение отсутствующих стыковых болтов | 400 шт. | Замена стыковых болтов |
| Доложить отсутствующую ЖБ шпалу | 1 шт. |  |
| Замена на ЖБ шпалы, дефектных деревянных шпал, установленных между ЖД шпалами. | 40шт. (по факту) | Замена на ЖБ шпалы, дефектных деревянных шпал |
| Ремонт стрелочных переводов |  | 2 перевода. |
| Ремонт железнодорожного переезда |  | 1 переезд |
| Сверление несовпадающих отверстий в рельсах под стыковые болты (переходные накладки Р65-Р50) |  | 6 штук |