**Требуемые характеристики:**

- Температура – рабочая 850 (максимальная1000-1200°С);

- Размеры внутренней камеры дхшхв - 800х600х600 мм;

- Имеется выкатной под;

- Скорость нагрева 150(°С/час);

- Необходимость удаления выпара/продувки камеры: да;

- Необходимость короба защитной атмосферы или другого дополнительного оборудования: нет;

- Наличие/отсутствие химически агрессивного выпара: нет;

- Назначение печи: отпускная;

- Тип открывания двери: сдвижная с приводом

- Количество: 2

- Возможность регулировки скорости нагрева (°С/час).