ЗАЯВКА (ТрЗ)

Уважаемые участники, убедительная просьба при подаче Вашего предложения обязательно крепить помимо всего прочего технико-коммерческое предложение, в случае его отсутствия – заявка не будет приниматься к рассмотрению.

|  |  |
| --- | --- |
| Марка, модель и тип транспортного средства | Седельный тягач КАМАЗ 53504 6х6 или аналог |
| Технические характеристики | Экологический фактор (уровень евро) Евро-5 Колесная формула 6x6 Мощность двигателя, л.с. 300 Высота ССУ, мм 1450/1530 Нагрузка на ССУ, кг 12200 Коробка передач, тип КАМАЗ 154Число передач КП вперед 10 назад 2 Тип кабины кабина со спальным местом Двигатель производитель модель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) Топливный бак, л 210 Передаточное число моста 6,53 Предпусковой подогреватьОтопитель кабины Планар 4Д, сигнал заднего хода, арктические жидкости с антифризом до -60, проблесковые маячки – 2 шт., ПЖД |
| Общее количество | 2 (две) единицы |
| Год выпуска | 2024 |
| Базис поставки | ЯНАО, Тазовский р-н, п. Тазовский |
| Срок поставки | до 10.11.2024  |