**Техническое задание**

**Заказчик:** Акционерное общество «Научно-производственный Центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли» (АО «НПЦ «Недра»).

**Предмет закупки:** Сцепка жесткаядля нужд проекта «Ликвидация скважин, расположенных на нераспределенном фонде недр Российской Федерации и представляющих экологическую опасность»

**Базис поставки:** Россия, Краснодарский край. г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы Народов 63 А, ООО «Константа» (уточняется при заключении договора).

**Грузополучатель:** Акционерное общество «Научно-производственный Центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли» (АО «НПЦ «Недра»).

1. **ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ**

| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Описание основных требований** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Описание предмета**  **закупки** | Сцепка жесткаядля нужд проекта проекта «Ликвидация скважин, расположенных на нераспределенном фонде недр Российской Федерации и представляющих экологическую опасность» согласно приложение к настоящему Техническому заданию |
| **2** | **Требования к качеству** | Поставляемый товар должен быть новым, сертифицирован, и соответствовать требованиям российских и международных технических регламентов, техническим условиям и нормативным характеристикам. Подтверждение качества поставляемого товара являются документы, предоставляемые Покупателю вместе с товаром сопроводительные документы: сертификаты соответствия, паспорта качества |
| **3** | **Требования к дате изготовления товара** | Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Товар должен быть свободен от прав третьих лиц и организаций |
| **4** | **Срок поставки** | Поставка товара осуществляется в течении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку Товара. |
| **5** | **Техническая документация** | Вместе с товаром Покупателю предоставляется техническая документация согласно комплектации завода-изготовителя на русском языке. Сертификаты соответствия предоставляются Поставщиком на момент поставки товара. |
| **6** | **Гарантийные обязательства** | Поставщик берет на себя выполнение гарантийных обязательств:  - в отношении запасных частей - 1 (один) год со дня поставки товара;  - на узлы и агрегаты – 1 (один) год со дня поставки товара. |

1. **ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ**

| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Описание основных требований** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Обязательства поставщика замене Товара ненадлежащего качества** | При обнаружении брака или несоответствия товара техническому заданию (в случае подтверждения брака или несоответствия товара техническому заданию) Поставщик не позднее 20 (двадцати) календарных дней обязан осуществить замену товара. |

1. **ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ, УСЛОВИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований, условий** | **Описание основных требований, условий** |
| **1** | **Условия и способ доставки товара** | Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика любым доступным способом до склада Покупателя по адресу: Россия, Краснодарский край. г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы Народов 63 А, ООО «Константа» (уточняется при заключении договора). |
| **2** | **Страхование** | Не предусмотрено |
| **3** | **Стоимость товара** | Включает в себя: непосредственно стоимость Товара, доставку Товара в соответствии базисом поставки, указанным в настоящем Техническом задании, все дополнительные расходы, комиссии, суммы налога и другие обязательные расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара |
| **4** | **Условия оплаты** | В соответствии с договором. |

Приложение №1

к Техническому заданию

1. **Комплект поставки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Тех. характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во.** | **Пример** |
| 1 | Сцепка жесткая универсальная (со сменными пластинами) усиленная до 25т. треугольник (50/76-45мм.) | Длина: 1900 – 2300 мм  Труба: 89 мм  Вес: 90 кг  ГОСТ 25907  Нагрузка: не менее 25 тонн | Шт. | 3 | C:\Users\KuanovAK\Desktop\c5e341e5832f11eb8136000af79daa22_020f5050b25b11eb8164000af79daa22.jpg |