**Опросный лист**

Начало формы

Кран шаровый трёхходовый муфтовый для манометра (со спуском) 11б27п(м) Ду15Ру 16 предназначен для присоединения манометра к магистрали с рабочей средой - масло

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основные технические характеристики:** | | |
| 1 | Проход Условный , Ду, мм | 15 |
| 2 | Давление условное (рабочее) Ру, МПа (кгс/см²) | 1,6(16) |
| 3 | Давление пробное (испытательное) Рпр, МПа(кгс/см²) для воды, пара, масел и нефтепродуктов | 2,4(24) |
| 4 | Давление пробное (испытательное) Рпр, МПа(кгс/см²) для воздуха | 0,6(6) |
| 5 | Масса, кг | 0,117 |
| 6 | Герметичность в затворе (по ГОСТ 9544-2015) | класс А |
| 7 | Температура рабочей среды для воды, воздуха, масел, нефтепродуктов | 140°С |
| 8 | Температура рабочей среды для пара | 225°С |

|  |  |
| --- | --- |
| **Материал основных деталей:** | |
| Наименование детали | Материал детали |
| Корпус, шток, прижимная гайка, гайка сальника | латунь ЛЦ40Сд |
| Шаровая пробка | хромированная латунь ЛЦ40Сд |
| Уплотнительные кольца, шайба | Фторопласт-4 |

Тип присоединения  G1/2\*М20\*1,5

Конец формы