|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| cid:image001.png@01D941E4.119C38A0 |  | **АО «Ульяновскцемент»**Промышленный проезд, д.1, г. Новоульяновск, Ульяновская обл, Россия, 433300тел.: +7 (84255) 72-742, факс: +7 (84255) 72-2368-800-700-63-63e-mail: ulcem@eurocem.ru |
| **Согласовано:****Технический директор****АО «Ульяновскцемент»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Замашкин****«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.** | **Утверждаю:****Генеральный директор****АО «Ульяновскцемент»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Соколов****«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на изготовление и поставку сэндвич-панелей по Инвестиционному проекту:**

**П-УЦ-2023-0026 «Модернизация упаковочного отделения цеха отгрузки»**

*Наименование объекта:* **Строительство нового здания для установки линии паллетирования и реконструкция здания упаковочной машины №2 АО «Ульяновскцемент»**

*Адрес:* ***Адрес: 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, проезд Промышленный д. 1 АО «Ульяновскцемент»***

1. **Предмет договора:**

Изготовление и поставка на территорию заказчика сэндвич-панелей в количестве и с требованиями, указанными в п.2.1 настоящего технического задания согласно спецификации сэндвич-панелей рабочей документации 69/23/45-13-13.2-АР (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) разработанной ООО «ПРОМПРОЕКТ».

1. **Требования, предъявляемые к предмету закупки**
	1. Наименование, основные технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара и количество поставляемого товара:

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование товаров*** | ***Мнемокод позиции справочника*** | ***Обозначение*** | ***Требования к характеристикам товаров******(показатели продукции, в соответствии с которыми будет определяться эквивалентность)*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол-во*** |
| Стеновые сендвич-панели |
| Стеновая трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z (Z-LOCK, видимое крепление)Цвет наружного покрытия RAL 7004 (серый).Цвет внутреннего покрытия RAL 9003 (белый).7260 х 1190 х 100 мм(Заполнение минвата) | ТСП-Z-100-1190 L7260 УКС:5675553663 | ПС-1 | Согласно спецификации сэндвич-панелей рабочей документации 69/23/45-13-13.2-АР | *шт* | 76 |
| Стеновая трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z (Z-LOCK, видимое крепление)Цвет наружного покрытия RAL 7004 (серый).Цвет внутреннего покрытия RAL 9003 (белый).8120 х 1190 х 100 мм | ТСП-Z-100-1190 L8120 УКС:5675553681 | ПС-2 | Согласно спецификации сэндвич-панелей рабочей документации 69/23/45-13-13.2-АР | *шт* | 14 |
| Стеновая трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z (Z-LOCK, видимое крепление)Цвет наружного покрытия RAL 7004 (серый).Цвет внутреннего покрытия RAL 9003 (белый).8600 х 1190 х 100 мм | ТСП-Z-100-1190 L8600УКС:5675553687 | ПС-3 | Согласно спецификации сэндвич-панелей рабочей документации 69/23/45-13-13.2-АР | *шт* | 6 |
| Стеновая трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z (Z-LOCK, видимое крепление)Цвет наружного покрытия RAL 7004 (серый).Цвет внутреннего покрытия RAL 9003 (белый).5280 х 1190 х 100 мм | ТСП-Z-100-1190 L5280УКС:5675553693 | ПС-4 | Согласно спецификации сэндвич-панелей рабочей документации 69/23/45-13-13.2-АР | *шт* | 14 |
| Стеновая трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z (Z-LOCK, видимое крепление)Цвет наружного покрытия RAL 7004 (серый).Цвет внутреннего покрытия RAL 9003 (белый).5660 х 1190 х 100 мм | ТСП-Z-100-1190 L5660УКС:5675553701 | ПС-5 | Согласно спецификации сэндвич-панелей рабочей документации 69/23/45-13-13.2-АР | *шт* | 8 |
| Стеновая трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z (Z-LOCK, видимое крепление)Цвет наружного покрытия RAL 7004 (серый).Цвет внутреннего покрытия RAL 9003 (белый).2500 х 1190 х 100 мм | ТСП-Z-100-1190 L2500УКС:5675553707 | ПС-6 | Согласно спецификации сэндвич-панелей рабочей документации 69/23/45-13-13.2-АР | *шт* | 4 |
| Кровельные сэндвич-панели |
| «Металл Профиль» Кровельная ТСП. из стали с полимерным покрытием, толщиной 200 мкм.Цвет наружного покрытия RAL 7004. Цвет внутреннего покрытия RAL 9003 8350 х 1000 х 150 мм(Заполнение минвата) | ТСП-K-150-1000 L8350УКС:5675553717 | ПК-1 | Согласно спецификации сэндвич-панелей рабочей документации 69/23/45-13-13.2-АР | *шт* | 88 |
| «Металл Профиль» Кровельная ТСП. из стали с полимерным покрытием, толщиной 200 мкм.Цвет наружного покрытия RAL 7004. Цвет внутреннего покрытия RAL 90033000 х 1000 х 150 мм | ТСП-K-150-1000 L3000УКС:5675553729 | ПК-2 | Согласно спецификации сэндвич-панелей рабочей документации 69/23/45-13-13.2-АР | *шт* | 10 |
| «Металл Профиль» Кровельная ТСП. из стали с полимерным покрытием, толщиной 200 мкм.Цвет наружного покрытия RAL 7004. Цвет внутреннего покрытия RAL 90032500 х 1000 х 150 мм | ТСП-K-150-1000 L2500УКС:5675553739 | ПК-3 | Согласно спецификации сэндвич-панелей рабочей документации 69/23/45-13-13.2-АР | *шт* | 10 |
| «Металл Профиль» Кровельная ТСП. из стали с полимерным покрытием, толщиной 200 мкм.Цвет наружного покрытия RAL 7004. Цвет внутреннего покрытия RAL 90034700 х 1000 х 150 мм | ТСП-K-150-1000 L4700УКС:5675553753 | ПК-4 | Согласно спецификации сэндвич-панелей рабочей документации 69/23/45-13-13.2-АР | *шт* | 10 |

Стеновые трехслойные сэндвич-панели МП ТСП-Z толщиной 100 мм и «Металл Профиль» Кровельная ТСП. из стали с полимерным покрытием, толщиной 200 мкм. (RAL – согласно спецификации сэндвич-панелей рабочей документации 69/23/45-13-13.2-АР) поставляются Заказчику согласно схем расположения панелей на кровле и стенах соответственно спецификации сэндвич-панелей рабочей документации 69/23/45-13-13.2-АР (см. Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) в комплекте с постоянными метизами (болты, гайки, шайбы, само нарезные винты), в количестве, достаточном для выполнения монтажных работ, и изготавливаются в соответствии с требованиями, изложенными в соответствующих действующих нормативных документах РФ.

* 1. **Требования по оплате**

Выплата аванса после заключения договора возможна после предоставления банковской гарантии.

Расчет за поставленный товар осуществляется после поставки и приемки полного объема сэндвич-панелей на территорию Заказчика.

 **2.3 Требования к качеству товара**

 Качество Товара должно соответствовать требования проектной документации, техническим регламентам, ГОСТам и/или ТУ изготовителя. Качество Товара должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификатами качества и/или соответствия, паспортам качества и т.д.).

 Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении),

год изготовления 2024 года.

 **2.4 Требования к безопасности товара**

Товар должен быть безопасен при его применении по назначению*.*

 **2.5 Требования к размерам, упаковке товара, отгрузке товара**

Упаковка должна обеспечить полную сохранность Товара от всех видов повреждений и коррозии во время транспортировки автомобильным транспортом с учетом возможных перегрузок Товара в пути следования.

Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

 **2.6 Требования к отгрузке и доставке товара**

 Поставщик обязуется поставить Товар на склад Грузополучателя по адресу: 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, проезд Промышленный д. 1 АО «Ульяновскцемент»

Доставка за счет Поставщика

 **2.7 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара**

Следующие документы должны поставляться с Товаром:

* товарно-транспортная накладная (1 оригинал);
* Счет-фактура;
* Оригинал технической документации, включая схемы раскроя панелей;
* Сертификаты качества и/или соответствия, паспорт качества и т.д.

**3 Порядок сдачи и приемки товара**

Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком после поставки и приемки Товара. Претензии относительно количества и качества Товара могут быть предъявлены Заказчику Поставщику в течение 30 дней с даты поставки Товара.

Если в поставленном Товаре будут обнаружены производственные недостатки, которые могут быть устранены на месте, Заказчик вправе требовать устранения дефектов Поставщиком.

В случае невозможности устранения дефектов на месте Поставщик возвращает Поставщику бракованный Товар (только в случае, когда Поставщик требует возврат бракованного Товара). Взамен Поставщик обязан поставить качественный Товар. Расходы по замене бракованного Товара, как-то, но не ограничиваясь: транспортные расходы по ввозу и вывозу; расходы, налоги и сборы, связанные с таможенным оформлением при ввозе и вывозе на территорию Российской Федерации, возлагаются на Поставщика. Сроки и условия замены согласовываются сторонами дополнительно.

**4 Место, условия и сроки (периоды) поставки товара**

Доставка до склада Грузополучателя.

Датой перехода права собственности на ТОВАР считается дата подписания сторонами Акта приемки.

Срок поставки: в течение 45 календарных дней с даты размещения заказа в производство.

**5 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара**

Срок гарантии на поставляемый Товар составляет 24 (двадцать четыре) месяцев с даты ввода Товара в эксплуатацию, при условии правильной эксплуатации Заказчиком данного Товара в полном соответствии с технической документацией на Товар.

Если в течение гарантийного периода Товар оказался дефектным (ненадлежащего качества) или не отвечающим условиям Контракта, по причинам, относящимся к ответственности Поставщика, Поставщик обязуется устранить выявленные неисправности или заменить дефектный Товар или его части новым доброкачественным, который должен быть поставлен в страну Заказчика в сроки, согласованные между сторонами по каждому отдельному случаю с даты рекламации, которые принимают во внимание, помимо других факторов, также время, затрачиваемое на выполнение процедур по таможенной очистке в Российской Федерации.

Все связанные с этим прямые разумные расходы, в том числе затраты на транспортировку по вывозу-ввозу Товара, таможенные пошлины, налоги и сборы, сертификаты и (или) иные разрешительные документы на запасные части, иные документально подтвержденные прямые разумные расходы, относятся на счет Поставщика и дополнительно Заказчиком не оплачиваются.

В случае устранения недостатка Товара по гарантийной обязанности Поставщика, гарантийный срок на Товар продлевается на срок, в течение которого весь Товар не эксплуатировался по причине устранения недостатка.

**6 Порядок формирования цены договора (цены лота)**

Стоимость Товара включает доставку до склада грузополучателя, маркировку и товарную невозвратную упаковку, необходимую для перевозки Товара.

**7 Руководство (контроль) выполнения договора:**

Руководитель проекта Звягинцев Эдуард Валентинович

zvyagincev@cemros.ru

Контактный телефон: 8 (84255) 7-59-47 доб. 62547

Приложение к ТЗ:

Приложение №1 - Спецификация сэндвич-панелей рабочей документации 69/23/45-13-13.2-АР

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Руководитель проекта****АО «Ульяновскцемент»** |  | **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | **Э.В. Звягинцев /** |