1. Дверной проем между эвакуационной лестницей и гримеркой:

- ширина 900 мм, высота 2300 мм.;

- заполнение противопожарная дверь (не менее EI-60).

2. Дверной проем в наружной стене (уличная):

- ширина 1000 мм, высота 2300 мм.;

- заполнение дверь утепленная, металлическая.

3. Дверной проем в подвале:

- ширина 1000 мм, высота 2000 мм.;

- заполнение дверь утепленная.

4. Дверной проем в подвале (второе помещение):

- ширина 1120 мм, высота 2040 мм.;

- заполнение дверь утепленная.

5. Дверной проем между кинозалом и эвакуационной лестницей:

- ширина 950 мм, высота 2050 мм.;

- заполнение противопожарная дверь (не менее EI-60).

6. Дверной проем в наружной стене с эвакуационной лестницей:

- ширина 860 мм, высота 1720 мм.;

- заполнение противопожарная дверь (не менее EI-60).

7. Дверной проем между коридором в помещения операторской и эвакуационной лестницей:

- ширина 1000 мм, высота 2000 мм.;

- заполнение противопожарная дверь (не менее EI-60).

8. Оконный проем в наружной стене на эвакуационной лестнице:

- ширина 860 мм, высота 1720 мм.;

- заполнение стеклопакет.

9. Дверной проем в стене технического этажа над кинозалом:

- ширина 700 мм, высота 2100 мм.;

- заполнение противопожарная дверь (не менее EI-60).

10. Дверной проем в стене между техническим этажом и эвакуационной лестницей:

- ширина 1020 мм, высота 1850 мм.;

- заполнение противопожарная дверь (не менее EI-60).

11. Дверной проем между кинозалом и эвакуационной лестницей:

- ширина 920 мм, высота 2000 мм.;

- заполнение противопожарная дверь (не менее EI-60).

12. Дверной проем между коридором в шоу-рум и эвакуационной лестницей:

- ширина 900 мм, высота 2000 мм.;

- заполнение противопожарная дверь (не менее EI-60).

13. Дверной проем в наружной стене (уличная, со стороны шоу-рума):

- ширина 920 мм, высота 2060 мм.;

- заполнение дверь утепленная, металлическая.

14. Дверной проем в подвале:

- ширина 1180 мм, высота 2060 мм.;

- заполнение дверь утепленная.