Утверждаю:

Генеральный директор

ЗАО «ЖСМ»

Е.Н.Соколов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Восстановленные работы «Перегрузочный узел» инв. №40497

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Наименование работ**  | **кол-во** | **ед.изм.** |
| **1** | Демонтаж наплавляемой кровли  | 36 | м2 |
| **2** | Демонтаж плит перекрытия  | 4 | шт |
| **3** | Разработка грунта вручную | 7 | м3 |
| **4** | Разборка кирпичной кладки | 12 | м3 |
| **5** | Кладка стен из кирпича | 12 | м3 |
| **6** | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 350 | м |
| **7** | Монтаж плит перекрытия  | 4 | шт |
| **8** | Устройство стяжки кровли толщиной 15мм | 36 | м2 |
| **9** | Огрунтовка основания под водоизоляционный ковер  | 36 | м2 |
|  | Технониколь праймер №1 битумный  | 20 | л |
| **10** | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов  | 36 | м2 |
|  | Технониколь техноэласт ЭПП (1слой) | 5 | рулонов |
|  | Технониколь техноэласт ЭКП (2слой) | 5 | рулонов |
| **11** | Устройство мелких покрытий (свесы, парапеты) из листовой оцинкованной стали толщ.0,4 мм  | 17 | м2 |
| **12** | Погрузка и вывоз строительного мусора до 10 км | 37 | т |

 *Стесненные условия отсутствуют.*

 *Высота производства работ 3м.*

*Утилизация мусора не требуется.*

**Ведущий специалист по надзору**

**за зданиями и сооружениями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Красноярцев Е.С.**