**Опросный лист**

**Описание**

Предназначены для раскроя твердого листового металла.

Они изготовлены из высококачественной стали.

**Техниченские характеристки:**

- Тип реза ножниц: **прямые**

- Материал режущих губок: **CrMo**

- Материал рукоятки: **двухкомпонентный**

- Толщина резания листового металла: **1,2 мм**

- Макс. толщина нерж. стали: **0,8 мм**

- Длина: **250 мм.**

Твердость рабочей части зубчатой кромки - 55-60 HRC,

Твёрдость режущей кромки - 60-62HRC

Пружина облегчает работу оператора HRC обеспечивает высокую износостойкость и легкость работы, а скрытая в рукоятках возвратная

**Особенности:**

- Ограничители для пальцев предотвращают соскальзывание руки во время работы с инструментом;

- Прорезиненные накладки на ручках обеспечивают надежный хват и удержание ножниц;

- Механизм запирания надежно удерживает режущие кромки ножниц;

- Двойная рычажная передача увеличивает усилие воздействия на заготовк