Кран мостовой подвесной электрический однобалочный (поз. 233) в количестве 1 шт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Техническая характеристика | Показатель |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Грузоподъемность, т | 8,0 |
|  | Общая длина крана, м | 7,8 |
|  | Пролет, м | 6,0 |
|  | Длина консолей, м | 0,9 |
|  | Высота подъема, м | 24,0 |
|  | Длина подкранового пути, м | 14,8 |
|  | Двутавровая балка кранового пути по ГОСТ 19425 | 45М  (усиление по низу -100х10) |
|  | Исполнение крана | Пожаробезопасное  (П-IIа) |
|  | Режим работы крана (по ИСО 4301/1) | А3 |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ2 |
|  | Температура эксплуатации, °С | -35…+45 |
|  | Степень защиты электрооборудования по ГОСТ 14254 | IP65 |
|  | Сейсмичность района установки MSK-64 | 6 |
|  | Скорость подъема, м/мин | Двухскоростная, 8/2\* |
|  | Скорость перемещения тали, м/мин | 20\* |
|  | Скорость перемещения крана, м/мин | 30\* |
|  | Способ управления краном | Радиоуправление |
|  | Напряжение питания, В | 380 |
|  | Токоподвод крана | Кабельный |
|  | Токоподвод тали | Кабельный |
|  | Ограничитель грузоподъемности | Требуется |
|  | Тип грузозахватного органа, применяемого на кране | Крюк однорогий, вращающийся с замком |
|  | Механизм подъема (подвесная грузовая электротележка) | Тельфер электрический канатный |

\*значения уточняются поставщиком оборудования.

Примечания: на терминале осуществляется перегрузка минеральных удобрений (карбамид, аммофос, хлористый калий и др.), оказывающих сильное коррозирующее воздействие на материалы.

Основные габаритные размеры и весовые характеристики крана представлены в таблице 1:




Таблица 1

| Полная длина L, м | Пролет Lп, м | Длина консолей l, м | Размеры, мм | | | | | | | | | | Номера профилей двутавровых балок для кранового пути по [ГОСТ 19425](normacs://normacs.ru/2RB?dob=42125,000023&dol=42174,365220) | Нагрузка на путь, кН | | Конструктивная масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l1 | l2 | Amin | B | | b | | h | | h1 | от тележки | от колеса |
| не более | | | | | | | не более | | |
| 7,8 | 6,0 | 0,9 | 910 | 530 | 900 | 1840 | 920 | | 2350 | | 670 | | 45М | 53,93 | 13,16 | 3,10 |

Таль электрическая передвижная канатная (поз. 234) в количестве 1 шт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Техническая характеристика | Показатель |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Грузоподъемность, т | 3,2 |
|  | Высота подъема, м | 18,0 |
|  | Длина пути тали, м | 25,6 |
|  | Двутавровая балка пути тали по ГОСТ 19425 | 36М |
|  | Параметры монорельсового пути | Криволинейный  (радиус 3,5м) |
|  | Исполнение тали | Пожаробезопасное  (П-IIа) |
|  | Режим работы тали (по ИСО 4301/1) | М2 |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ2 |
|  | Температура эксплуатации, °С | -35…+45 |
|  | Степень защиты электрооборудования по ГОСТ 14254 | IP65 |
|  | Сейсмичность района установки MSK-64 | 6 |
|  | Скорость подъема, м/мин | Двухскоростная, 8/2\* |
|  | Скорость перемещения тали, м/мин | 20\* |
|  | Способ управления талью | Подвесной пульт |
|  | Напряжение питания, В | 380 |
|  | Токоподвод тали | Кабельный |
|  | Ограничитель грузоподъемности | Требуется |
|  | Тип грузозахватного органа, применяемого на кране | Крюк однорогий, вращающийся с замком |
|  | Дополнительные требования | Эксплуатация в зоне повышенной запыленности (пыль минеральных удобрений) |

\*значения уточняются поставщиком оборудования.

Примечания: на терминале осуществляется перегрузка минеральных удобрений (карбамид, аммофос, хлористый калий и др.), оказывающих сильное коррозирующее воздействие на материалы.