В здании запроектированы 5 пассажирских лифтов (размещенных тремя группами в

разных концах здания) из них:

- для доступа персонала на цокольный, 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый этажи предусмотрены

2 лифта класса люкс с режимом перевозки пожарных подразделений,

грузоподъемностью 1000 кг, размерами кабины 1100\*2100x2200 мм;

- для доступа посетителей, в том числе МГН, на 2-ой, 3-ий, 4-ый этажи предусмотрены

3 лифта класса люкс с грузоподъемностью 630 кг, размерами кабины -

1100\*1400\*2200 мм.

В кабине лифта предусмотрено световое табло с указанием этажа и звуковым

оповещением наименования этажа, кнопки с подсветкой и шрифтом Брайля. На этажах

предусмотрено световое этажное табло, с указанием этажа, кнопки с подсветкой и шрифтом

Брайля.