УТВЕРЖДАЮ

# Заместитель генерального директора

# по корпоративному управлению и внешним связям

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И. Телегин

## «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по санитарной обрезке и сносу деревьев**

**для нужд АО «НСЗ»**

## 

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Заказчик | АО «Новосибирский стрелочный завод» |
| 2. Наименование выполняемой работы | Спил аварийных деревьев с погрузкой, вывозом и утилизацией на полигон |
| 3. Объекты и объемы предоставления услуг | Объекты и объемы приведены в Приложении №1 к Техническому заданию  Услуги по санитарной обрезке и сносу деревьев включают в себя:  - с целью безопасности, ограждение участка работ в зоне спила деревьев от возможного прохода пешеходов и проезда автотранспорта с выставлением предупредительных знаков, сигнальных лент и дежурного персонала Исполнителя;  - применение вспомогательных механизмов, оборудования и специальной автотехники за счёт Исполнителя для достижения положительного результата работ;  - единовременную уборку, включая вывоз, утилизацию и все дополнительные работы, связанные с уборкой.  - снятие бензопилой (не является требованием к производственным мощностям Подрядчика) дерева на пень высотой не более 1/3 диаметра пня с обрубкой сучьев,  - раскряжевку хлыстов;  - сбор, погрузка порубочных остатков;  - кочевка пней;  - транспортировка порубочных остатков с места производства работ на полигон ТБО.  Транспортировка порубочных остатков на полигон ТБО должна быть произведена в течении 1 (одного) дня.  Стоимость утилизации порубочных остатков входит в цену контракта.  Под «деревом» в рамках настоящего контракта подразумевается как единый ствол, произрастающий от корня, так и множество стволов, произрастающих от одного корня и формирующих многоствольное дерево (клен, ранетка, прочие виды сходные по строению). Диаметр ствола в случае многоствольных деревьев определяется у корневища, в месте расхождения отдельных стволов. |
| 4. Место выполнения работ (адрес) | Россия, г. Новосибирск, ул. Аксенова, 7 |
| 5. Требования к исполнителю работ | Исполнитель обязуется представить необходимые документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказания услуг для Заказчика, в том числе копии уставных документов и разрешительные документы на оказание этого вида услуг. |
| 6. Общие требования для выполнения работ | 1. В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания.  2. Санитарная обрезка и снос деревьев относится к работам, выполняемым на высоте, требует соблюдения требований правил по охране труда при работе на высоте и оформления соответствующих организационных документом на данные виды работы.  3. Работники, выполняющие санитарную обрезку, должны иметь допуск к работам на высоте и иметь подтверждающие удостоверения.  Работы должны выполнятся с применением исправных и проверенных средств индивидуальной защиты от падения с высоты.  4. **Перед началом работ исполнитель заранее разрабатывает и предоставляет**:  - ППР (проект производства работ);  - **«*Превентивный план выполнения работ*»** и предоставляет данный пакет документов с копиями удостоверений в отдел ОТ и ПБ для прохождения вводного инструктажа по Охране труда;  - Документы (удостоверения) о прохождении обучения по охране труда ПП РФ. № 2464;  - Оформляет Акт - допуск на объект в установленной форме;  - Информацию о применяемых инструментах, механизмах и оборудовании, спец.техники, данная информация вносится в превентивный план;  - При использовании в работе спец.техники подлежащей регистрации в Ростехнадзоре в обязательном порядке предоставлять документы о постановке данной техники на учет в Ростехнадзоре;  - На лиц занятых управлением спец.техники в обязательном порядке предоставлять документы(копии) по профессии;  - При работе с автовышки / с люльки, рабочие должны иметь удостоверение «Работник люльки»;  **Перед началом работ исполнитель обязан:**  - Пройти вводный инструктаж по ОТ и ТБ в АО «НСЗ»;  - Пройти инструктаж по противопожарной безопасности в АО «НСЗ»;  - Пройти первичный инструктаж с начальником АХО АО «НСЗ», и ежедневно перед началом работ уведомлять начальника АХО и начальников цехов на территории которых производится спил деревьев о планируемых работах;  **В обязательном порядке при производстве работ оформлять:**  *- наряд-допуск*  *работы повышенной опасности и.т.д.*  **Всю вышеперечисленную документацию предоставить заранее и согласовать с отделом ОТ и ТБ перед:**  - проведением необходимых (контрольных) замеров (при заключении договора);  - до начала производства работ;  Документы для согласования направлять в отдел ОТ и ТБ на **e-mail: zininaiu@nsznsk.ru,** [**romanenkoti@nsznsk.ru**](mailto:romanenkoti@nsznsk.ru)**,** [**shumskaiaev@nsznsk.ru**](mailto:shumskaiaev@nsznsk.ru)**,** [**MalyshevaKE@nsznsk.ru**](mailto:MalyshevaKE@nsznsk.ru)  5. Сотрудники Исполнителя должны иметь гражданство РФ или оформленные надлежащим образом разрешения на работу в РФ для иностранных граждан. |
| 7. Требования к производству, качеству и безопасности выполнения работ | 1. Исполнитель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия.  2. Исполнитель обязан допускать к выполнению работ только тех работников, которые прошли инструктаж по технике безопасности и охране труда в соответствии со спецификой своей деятельности.  3. Вырубка сухостойных и аварийных деревьев должна проводиться персоналом, владеющим техникой вырубки (обрезки).  4. Все работы по валке, раскряжевке, корчевке пней и транспортировке порубочных остатков и пней должны производиться Исполнителем в полном соответствии с требованиями техники безопасности данного вида работ.  5. При выполнении работ с использованием автоподъемника у Исполнителя должен быть в наличии документ, подтверждающий право выполнения обязанностей рабочих люльки автоподъемника и машиниста автоподъемника. В части работ с применением промышленных альпинистов Исполнитель предоставляет Заказчику документы в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»: Копии удостоверений о допуске к работам на высоте.  6. Исполнитель должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.  7. Для исключения травматизма территорию проведения работ по вырубке (удалению) и обрезке деревьев и кустарников, следует ограждать специальными предупреждающими знаками. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены.  8 При вырубке (удалению) деревьев и отдельных стволов для безопасности большие ветви предварительно подвешивают на веревке (или двух) к выше расположенной ветви или к стволу дерева и после спиливания осторожно опускают на землю.  9. В ходе работ Исполнитель выполняет мероприятия по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почв согласно действующему законодательству и нормативным актам. |
| 8.Сроки выполнения работ | Начало - С момента подписания договора.  Окончание - 30.10.2024 г. |
| 9. Нормативные требования | Работы должны выполняться в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием, условиями Договора, с соблюдением требований действующей нормативно-технической документации:   * Правила по охране труда при работе на высоте. Утвержденные приказом Минтруда России № 782н от 16.11.2020г.; * Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденным приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 г. № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» и другим требованиям в области благоустройства территорий и содержания зеленых насаждений, [СНиП 12-03-2001](http://www.complexdoc.ru/ntd/482206) «Безопасность труда в строительстве; * СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; * Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; * СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (утверждены приказом МЧС России от 21.02.2013 № 115); |
| 10. Требования к безопасности результатов работ | 1. Исполнитель несет полную ответственность за возможное причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействием Исполнителя, его работников или представителей в ходе оказания услуг.  2. Исполнитель несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за сохранность имущества Заказчика и за соблюдение правил противопожарной безопасности в ходе выполнения работ по настоящему контракту.  3. В случае нанесения вреда и порчи имущества Заказчика при оказании услуг по настоящему Контракту Исполнитель обязуется возместить нанесенный ущерб в соответствии с согласованной сметой работ на восстановление имущества Заказчика. |

Приложение:

1. Дефектная ведомость «Санитарная обрезка (спил под корень) деревьев на территории АО «НСЗ»».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник АХО |  | Горовкин А.В. |
|  |  |  |