**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА**

|  |
| --- |
| Объект – «Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, отдельно стоящим зданием общеобразовательной организации начального общего образования на 100 мест, дошкольной образовательной организации на 80 мест»  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект. Почтовый адрес ориентира: Санкт-Петербург, пр-кт Пискаревский. Кадастровый номер участка: 78:11:0005607:1634. 1 Этап |

Наименование работ – **выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу амфитеатров на игровой площадке**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Контактное лицо** | По техническим вопросам - Руководитель строительства Владимиров Константин Владимирович  Моб. тел. 8-921-572-66-05  По вопросам документации – старший инженер ПТО  Волкова Марина Евгеньевна  Моб/тел. 8-921-855-41-06 |
| **1** | **Характеристики выполняемых работ** | В полный комплекс работ включено: разработка эскизного варианта амфитеатра по заданным габаритам, предоставление информации по применяемым материалам для согласования рабочего проекта, предоставление информации по реализованным объектам, сертифицирование готового изделия.  **1 Этап**  Требуется изготовить     1. Амфитеатр   Основные габаритные размеры - 6,8х6,8х1,5 м (ДхШхГ)  Внешний радиус - 1,3 м, угол - 94°  Количество изделий - 1 шт    Амфитеатр     1. Амфитеатр с навесом   Основные габаритные размеры - 6,4х6,4х1,5 м (ДхШхГ)  Внешний радиус - 1,5 м, угол - 77°  Количество изделий - 2 шт        При подаче КП разработать эскизные варианты амфитеатров на основании предоставленного внешнего изображения и габаритных размеров. Высота амфитеатров ориентировочно 3,0 м (предварительно).  Монтаж амфитеатров будет осуществляться на кровлю стилобата, толщина бетонной плиты 100 мм.  Разработка детального проекта КМД для согласования у заказчика.  Сопутствующие работы – доставка, геодезическая разметка места установки, сборка, монтаж на анкера / фундаменты, сдача работ заказчику, подготовка исполнительной документации (АОСР, схемы, паспорта и сертификаты на готовую продукцию)  В составе работ перечислены основные виды работ. Работы, являющиеся предварительными, вспомогательными или технологически обязательными для выполнения основных видов работ, также входят в состав работ по настоящему техническому заданию.  Подрядчик на рабочем месте осуществляет приемку качества применяемых материалов и своевременно предъявляет инженеру технического надзора скрытые работы.  Обеспечить меры по безопасному производству работ, пожарной безопасности и охране труда. Соблюдать строгое выполнение правил техники безопасности и производственной санитарии, предусмотренные СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», стандартами по организации охраны труда, предусмотренными Федеральным законом №90 от 30.06.06 «Об основах охраны труда в Российской Федерации». |
| **3** | **Условия договора** | Условия договора Заказчика изменению не подлежат.  ГП 2%, ГУ 5%. |
| **4** | **Квалификационные**  **требования** | Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах.  Допуски СРО и лицензии по необходимости. Действующее СРО |
| **5** | **Место выполнения работ** | Санкт-Петербург, пр-кт Пискаревский. Кадастровый номер участка: 78:11:0005607:1634 |
| **6** | **Сроки выполнения работ** | с 01.03.2025 по 01.04.2025 |
| **7** | **Дата начала работ** | с 01.03.2025 |
| **8** | **Необходимые документы для участия в тендерной процедуре** | 1. Анкета участника; 2. Расчет договорной цены; 3. Информационная карта выполненных и текущих работ (референс-лист) |
| **9** | **Место и форма**  **подачи коммерческого предложения** | Коммерческое предложение подаётся в электронном виде на сайте Росэлторг.Бизнес и/или на почту [tender3@rsti.ru](mailto:tender3@rsti.ru) |
| **10** | **Срок подачи коммерческого предложения** | 2 недели |

**Включается полный комплекс работ по разделу согласно п. 1 информационной карты.**

**Прилагаемые объемы работ, материалов и оборудования служат для обоснования цены предложения и проверки квалификации претендента.**

**За отсутствие в расчете работ, которые необходимо будет выполнять, несет ответственность претендент, даже в случае, если они прямо не прописаны в проекте и ТЗ.**

**Изменение объемов работ, связанных с корректировкой проекта, с прохождением наружных инженерных сетей, другими условиями, не будет являться основанием для изменения стоимости работ.**

**1. В предложении замена оборудования, материалов не допускается, за исключением, если эта возможность прописана в ТЗ.**

**После выбора подрядчика и согласования с Генеральным проектировщиком, для дальнейшей оптимизации цены договора, улучшения качества систем, сокращения сроков работ замена возможна.**

**1. В случае, если в проектных спецификациях материалы и оборудование не учтены, но Претендент, как специалист в данной области, предвидит безусловную необходимость поставок и монтажа неучтенных позиций, обязательно указывать их в предложении с примечаниями: НЕУЧТЕНО В ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕОБХОДИМО ДЛЯ…**

**В стоимости работ учесть производство всего комплекса работ, «под ключ». В том числе работы и их стоимость, выполнение которых неразрывно связано с выполнением данного вида работ, но явно не отражено в проектной документации. Учесть все необходимое для производства работ оборудование, механизмы, материалы, электроинструмент, СИЗ, расходные материалы, комплектующие и пр., наличие которых необходимо для выполнения данного комплекса рабо**