**ООО «ГЭС-ИНЖИНИРИНГ»**

Общество с ограниченной ответственностью

"ГЭС-ИНЖИНИРИНГ"

Технические характеристики:

«Аккумуляторный импульсный гайковерт DEWALT DCF899N, 18 В, XR» – профессиональный.

Частота импульсов 2400 уд/мин

Максимальный крутящий момент закручивания 950 Нм,

Максимальный крутящий момент откручивания 1650 Нм .  
Вентилятор для быстрого охлаждения электромотора.  
Функция реверса для ослабления крепежа.  
Тангенциальный удар для предотвращения рывка при заклинивании оснастки.  
Индикатор уровня заряда аккумулятора.  
Прочный металлический редуктор.  
3 скорости вращения шпинделя. На каждом параметр плавно настраивается до максимального значения в 400, 1200 или 1900 об/мин.  
Тройная LED подсветка. Подсветка включается при нажатии куркового выключателя и отключается после его отпускания спустя 20 с.  
Прорезиненная рукоятка аккумуляторного гайковерта.  
Защита от перегрузки, система защиты. Работа инструмента автоматически прекращается, что позволяет избежать его преждевременной поломки.

Устройство аккумулятора: слайдер, 18вольт Li-Ion 5А\*ч  
Уровень шума, дБ (А): 101

Уровень звуковой мощности, дБ (А): 112

Уровень вибрации, м/с²:13

Продолжительность работы, включения ПВ – 100%.

