**ООО «ГЭС-ИНЖИНИРИНГ»**

Общество с ограниченной ответственностью

"ГЭС-ИНЖИНИРИНГ"

Технические характеристики:

«Бесщеточная сабельная пила DEWALT DCS389N

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Бесключевая замена оснастки | да | | Величина хода | 28,6 мм | | Габариты без упаковки | 185x105x49 мм | | Глубина распила(дерево) | 300 мм | | Глубина распила(металл) | 40 мм | | Крепление полотен | универсальное | | Маятниковый ход | нет | | Наличие подсветки | да | | Напряжение аккумулятора | 54В | | Плавный пуск | нет | | Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет | | Тип аккумулятора | Li-Ion | | Тип двигателя | бесщеточный | | Число ходов на холостом ходу | 0-3000 ход/мин | | Электр. регулировка оборотов | да | | Вес, кг | 3,6 | |  |

