**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**От 14.02.2025 г**

**на выполнение работ по перевозке автоцистерной Дизельного топлива ЛПДС «Воронежское» расположенного по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, посёлок Софьино, 1А** **до Покупателя - АО «Кавказцемент», расположенного по адресу:** Российская Федерация, 369300, КарачаевоЧеркесская республика, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, участок Промплощадка цемзавода

1. **Предмет договора:**

**УСО. Перевозка Дизельного топлива с ЛПДС «Воронежское»**

1. **Место и сроки выполнения работ:**

**Отгружающая сторона**

**ЛПДС «Воронежское»**

**Воронежская область, Новоусманский район, посёлок Софьино, 1А**

**Принимающая сторона**

АО «Кавказцемент»

Адрес: Российская Федерация, 369300, КарачаевоЧеркесская республика, Усть- Джегутинский район, г. Усть-Джегута, участок Промплощадка цемзавода

Период выполнения работ: 2025 год

Ориентировочный срок заключения договора: март 2025 г.

1. **Требования, предъявляемые к предмету закупки**
   1. Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 3.1.1. | Краткие характеристики выполняемых работ | Состав работ:  Перевозка дизельного топлива  Характеристика дорог – дороги общего пользования.  Режим движения в соответствии с правилами ПДД РФ.  Тип автотранспортного средства: Автоцистерна с оборудованием для перекачки топлива в емкости Заказчика. |
| 3.1.2. | Количество и период выполняемых работ | Ориентировочный объём ежемесячной поставки не менее 100 т., перевозка по согласованному графику с Заказчиком, но не более 25 дней с даты направления заявки на перевозку  Ориентировочная периодичность поставки – 3 рейсов в месяц  Период работ 2025 год |
| 3.1.2 | Характеристика груза | Общая характеристика груза: Нефтепродукты (Дизельное топливо) |
| 3.1.3 | Требования к режиму работы | Режим работы с 8.00-16.00 |
| 3.1.4. | Требования по объёму гарантий качества | Автотранспорт, предоставленный Подрядчиком под погрузку, должен подаваться в технически исправном состоянии, соответствовать требованиям ДОПОГ «Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов», с действующим на дату погрузки свидетельством о поверке автомобильной цистерны, оформленном в установленном порядке. В случае утраты налитого груза из автотранспорта (автоцистерны) по причине технической неисправности или непригодности транспортного средства, все риски несет Подрядчик.  Автотранспортное средство (далее - АТС) прошло предрейсовый контроль технического состояния и периодическое техобслуживание. Секции автоцистерны подготовлены для налива планируемого нефтепродукта в соответствии с требованиями ГОСТ 1510-84 (концентрация паров газоопасной среды секций не превышает 2 г / м3);  Все АТС оборудованы шинами, соответствующими дорожным, метеорологическим условиям и времени года в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»;  Водители прошли предрейсовый (о чем имеется отметка в путевом листе) и периодический медицинский осмотры, не имеют медицинских противопоказаний, не находятся под воздействием алкоголя, наркотических веществ или медицинских препаратов и не испытывают утомление;  Ремни безопасности установлены, находятся в работоспособном состоянии и используются водителем и всеми пассажирами;  Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих данные виды перевозок автомобильным транспортом;  Все АТС, кроме легковых автомобилей, должны быть оборудованы сертифицированными искрогасителями, либо глушителями со встроенными искрогасителями/системой холодного выхлопа, конструкция которых подтверждена Одобрением типа транспортного средства (ОТТС) либо заводом-изготовителем;  Цистерны должны иметь оборудование для аварийного слива нефтепродуктов;  Корпуса, люки и соединения элементов цистерны должны быть герметичны, и не давать протечек в случае опрокидывания;  АТС не должен иметь видимых следов протечки топлива, масел и других специальных жидкостей из узлов и агрегатов;  в АТС имеется аптечка первой помощи;  АТС должны комплектоваться огнетушителями:  - автоцистерны для перевозки нефтепродуктов и транспортные средства для перевозки опасных грузов должны оснащаться, как минимум, двумя огнетушителями типа ОП-6: один должен находиться на шасси, а второй - на цистерне или в кузове с грузом;  - на большегрузных внедорожных автомобилях-самосвалах должен быть установлен один огнетушитель типа ОП-5.  Для использования в АТС допускаются только исправные огнетушители, прошедшие сертификацию в установленном порядке и рекомендованные изготовителем для применения на транспортных средствах. Использование огнетушителей без пломб и/или с истекшими сроками годности, а также с нечитаемой маркировкой не допускается;  Имеется не менее двух противооткатных упоров на каждое транспортное средство, размеры упоров должны соответствовать типу транспортного средства и диаметру его колес;  Имеются два фонаря автономного питания с мигающими (или постоянными) огнями оранжевого света;  Имеются две коррозионно-устойчивых пластины для заземления с обеих сторон цистерны в районе технологического шкафа:  - для алюминиевых цистерн: алюминиевая пластина толщиной не менее 4 мм;  - для стальных цистерн: медная/латунная пластина толщиной не менее 4 мм.  Место крепления пластин непосредственно к сосуду цистерны, либо части автоцистерны / ППЦ / ПЦ соединенной с сосудом сварным швом, обеспечение сопротивления между сосудом ППЦ и пластиной заземления ППЦ не более 0,03 Ом.  Имеется страховочная привязь для осуществления работ на высоте  5.11.7. Соблюдать следующий скоростной режим на территории объектов Поставщика/грузоотправителя:  а) на открытых участках объектов – не более 20 км/ч, если иное не регламентируют дорожные знаки на территории завода;  б) на территории установок и во внутренних помещениях объектов – не более 5 км/ч;  в) на участках с недостаточной видимостью – не более 5 км/ч;  г) при отсутствии видимости движение запрещается;  5.11.8. Обеспечить соблюдение водителями АТС, находящихся на территории Поставщика/грузоотправителя/ привлекаемых ими третьих лиц, в том числе на территории объекта, следующих требований:  а) двигаться только по дорогам и строго по указанному маршруту;  б) при подаче АТС под погрузку-выгрузку, при движении задним ходом в условиях недостаточного обзора, при выезде из ворот водитель обязан воспользоваться помощью других лиц и обязательно подавать двойной звуковой сигнал. Перед началом движения задним ходом обязательна подача двух звуковых сигналов;  в) при перекрытии участков дорог по маршруту движения водителю запрещается продолжать движение. Дежурящие на месте работники военизированного газоспасательного отряда или цеха режима указывают новый маршрут;  г) при остановке АТС водитель, покидая кабину, должен обезопасить его от самопроизвольного движения - выключить зажигание или прекратить подачу топлива, установить рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение, затормозить стояночным тормозом. Если АТС стоит даже на незначительном уклоне, необходимо дополнительно поставить под колеса противооткатные упоры (далее башмаки), при наливе и сливе продукции заземлить АТС;  д) перед осуществлением погрузки-разгрузки, слива-налива, выйти из кабины на все время проведения работ, установить под колеса противооткатные упоры таким образом, чтобы исключить движение АТС в любом направлении и контролировать процесс погрузки транспортного средства. Перед осуществлением погрузочных операций проверить закрытие донных клапанов, шаровых кранов / API-клапанов сливных патрубков автоцистерны;  е) перед осуществлением погрузки-разгрузки, слива-налива привести в действие защитное складное перильное ограждение стационарной площадки цистерны, а при подъеме/спуске на площадку цистерны и при нахождении на площадке применять систему обеспечения безопасности работ на высоте, которой оборудована установка погрузки-разгрузки, слива-налива нефтепродукта, и защитную каску с подбородочным ремешком;  ж) передвигаться по территории объектов во время, свободное от наливных и погрузочно-разгрузочных/сливо-наливных операций, разрешается только для оформления сопроводительных документов;  з) выполнять все указания работников Поставщика/грузоотправителя, связанные с охраной труда;  и) при проезде железнодорожных путей убедиться в отсутствии с обеих сторон приближающегося поезда;  к) при въезде на территорию завода иметь при себе и уметь применять личный фильтрующий противогаз;  л) находиться в спецодежде из антистатичного материала, использовать другие средства индивидуальной защиты: защитные перчатки, ботинки кожаные с жестким подноском, очки защитные, куртку и брюки (полукомбинезон).  . Обеспечить исполнение запрета на совершение следующих действий:  а) проезд под знаки «ГАЗ», «Загазовано», «Движение запрещено»;  б) остановку и стоянку на обочинах, под эстакадами и коммуникациями, в местах «въезда-выезда», на расстоянии ближе 5-и метров от пожарных гидрантов и водоемов;  в) использование во время движения телефона, в том числе оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, при управлении транспортными средствами, а также вблизи и на действующих технологических установках;  г) передачу управления АТС водителям, не имеющим права управления данным транспортным средством;  д) осуществление ремонта, заправки АТС, пользование открытым огнем, в том числе для отогрева АТС;  е) использование АТС при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена;  ж) въезд или проход на территорию действующих технологических цехов, установок, резервуарных парков, насосных и других взрывопожароопасных объектов предприятия, не являющихся пунктами назначения, а также на территорию, имеющую сигнальное ограждение;  з) провоз через КПП пассажиров;  и) перемещение или повреждение на полотне дорог, обочинах и прилегающей территории дорожных знаков, указателей противопожарного и технологического оборудования, люков и камер колодцев, пожарных гидрантов, их ограждений и защитных колпаков, а также объектов благоустройства территории;  к) провоз на территорию предприятия канистр или других емкостей для жидкостей вместимостью более 10 литров;  л) мытье рук, спецодежды, транспортных средств нефтепродуктами;  м) проезд с грузом под эстакадами трубопроводов с габаритными размерами по высоте, превышающей указания дорожного знака;  н) перекрытие дорог, подъездов;  о) спуск в ямы, котлованы, колодцы, емкости;  п) прием пищи на рабочих местах (в кабине автомобиля);  р) въезд на газоны;  с) ввоз на территорию Поставщика/грузоотправителя, складирование в непредназначенных для этого местах, уничтожение (сжигание и/или закапывание) любых видов отходов;  т) использование не по назначению системы канализации и водоснабжения;  у) осуществление действий, приводящих к несанкционированным выбросам в атмосферу, сбросам сточных вод или загрязнению почвы;  ф) проникновение на территорию предприятия и выход с нее, минуя КПП;  х) провоз через КПП фото- и видеокамеры и осуществление фото- и видеосъемки на территории Продавца/грузоотправителя;  ц) употребление спиртных напитков или появление (нахождение) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;  ч) провоз через КПП спиртных напитков и/или наркотических веществ, боеприпасов, оружия и взрывчатых веществ.  5.11.11. Обеспечить выдачу и применение работниками Покупателя/грузополучателя/ привлекаемых или третьих лиц средств индивидуальной и коллективной защиты.  5.11.12. Обеспечить соблюдение работниками Покупателя/грузополучателя/ привлекаемых ими третьих лиц противопожарного режима, в том числе, но не ограничиваясь:  а) запрет на использование открытого огня;  б) запрет курения вне специально оборудованных мест;  в) использовать автоцистерны, соответствующие виду наливаемых нефтепродуктов, подготовленные для налива нефтепродуктов.  5.11.13. По требованию Поставщика незамедлительно отстранять от исполнения обязанностей работников/сотрудников и иных лиц, привлеченных Покупателем/грузополучателем, в отношении которых у Поставщика возникли подозрения о том, что они находятся в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсического опьянения.  Работы должны проводиться в строгом соблюдении СНиП, правил пожарной безопасности, правил перевозок грузов автомобильным транспортом и прочих нормативных документов, в соответствии с действующем законодательством РФ.  Подрядчик должен иметь лицензию или свидетельство на осуществление данных видов работ, наличие всех необходимых допусков и аттестаций в соответствии с действующим законодательством.  Производить допуск к производству работ на объекте только обученного и аттестованного персонала.  Подрядчик имеет право привлекать к работам третьих лиц по согласованию с Заказчиком.  Подрядчик обязан назначить уполномоченного представителя на объекте и выдать ему соответствующую доверенность.  Наличие опыта выполнения аналогичных работ. |
| 3.1.5 | Обоснование затрат | Коммерческое предложение по транспортировке дизельного топлива необходимо предоставить в формате «рублей за 1 рейс без НДС». |
| 3.1.6. | Общие требования к выполнению работ | Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению техникой, необходимым для выполнения работ.  При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями действующей на территории РФ нормативно-технической документации.  Подрядчик несёт полную ответственность и обязан строго соблюдать сроки выполнения работ, с соблюдением правил перевозки, выполнение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, а также графика работы и пропускного режима, правила внутреннего распорядка, действующего на территории Заказчика. |
| 3.1.7 | Требования к Подрядчику | Подрядчик должен обладать управленческой компетентностью и положительной репутацией, необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое).  Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке), быть членом СРО (иметь соответствующие действующие разрешения на выполнение видов деятельности в рамках Договора).  Деятельность Подрядчика должна соответствовать целям и задачам, отражённым в учредительных документах.  Подрядчик не должен являться неплатёжеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена.  Подрядчик обязан соблюдать условия и технологию производства работ на всех стадиях, а так же контролировать качество их выполнения.  Подрядчик несет ответственность за нарушение на объекте режима своим персоналом и работниками субподрядных организаций (независимо от занимаемой должности) в пределах штрафных неустоек:  **a.** несоблюдение требований законодательства РФ (в том числе в области охраны труда, техники безопасности, экологии, промышленной и пожарной безопасности), стандартов, положений и инструкций АО «Мордовцемент», нахождение без каски (шлема защитного) на территории АО «Мордовцемент» - 100 000 (сто тысяч) рублей,  b. курение в местах, не отведенных для курения - 5 000 (пять тысяч) рублей,  c. появление и нахождение на территории АО «Мордовцемент» в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения - 200 000 (двести тысяч) рублей,  d. пронос (попытка проноса) алкоголя - 200 000 (двести тысяч) рублей,  e. действия, несущие угрозу порчи материалов, оборудования и другого имущества АО «Мордовцемент» и /или третьих лиц - 100 000 (сто тысяч) рублей,  f. ненадлежащий порядок (накопление отходов в неотведенных местах, складирование материалов и/или оборудования не в соответствии с требованиями правил, загромождение проходов/проездов и т.д.) - 100 000 (сто тысяч) рублей,  g. за возникновение пожара - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей,  h. несоблюдение требований техники безопасности (или иных обязательных требований), повлекшее несчастный случай, сопряженный с причинением тяжкого вреда здоровью - 1 000 000 (один миллион) рублей,  i. несоблюдение требований техники безопасности (или иных обязательных требований), повлекшее несчастный случай со смертельным исходом - 1 000 000 (один миллион) рублей,  j. нарушение требований по соблюдению контрольно-пропускного и внутри объектового режима (нахождение на территории АО «Мордовцемент» без пропусков) - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.  В подтверждение нарушения режима представитель Заказчика составляет акт о нарушении, который должен быть подписан представителем заказчика и не менее чем двумя лицами являющимися сотрудниками Заказчика и Подрядчика.  По факту выявления указанных нарушений Заказчик предъявляет Подрядчику претензию с приложением копии акта и 2 экземпляра Соглашения о зачете. Подрядчик обязан рассмотреть предъявленную претензию в течении 7 дней с момента получения. По истечению 7 дней, в случае отсутствия письменных возражений Подрядчика претензия считается признанной Подрядчиком. Подрядчик подписывает и возвращает 1 экземпляр Соглашения о зачете суммы неустойки в счет погашения задолженность |
| 3.1.8 | Контроль и приёмка | Заказчик оставляет за собой право на корректировку работ по мере их выполнения.  Способ учета перевозки грузов. Производится путем взвешивание каждого транспортного средства два раза (брутто/нетто) на коммерчески поверенных весах Заказчика.  Объем выполненных работ определяется по окончанию месяца.  Количество перевезенного груза подтверждается транспортными накладными с отметкой фактического веса. |
| 3.1.9 | Способы и порядок оплаты | Расчёт за оказанные услуги по транспортировке производится на основании Актов выполненных работ и счетов-фактур в течении 30 банковских дней месяца, с момента подписания Акта выполненных работ (если иное не будет оговорено в договоре услуг по транспортировке). |
| 3.1.10. | Прочие условия | По результатам тендерного отбора заключается договор на оказание услуг погрузке и транспортировке. Условия договора подряда не могут противоречить прямо оговоренным условиям настоящего технического задания. |
| 3.1.11. | Проверка местных условий | Подрядчик имеет право провести обследование всех местных условий и обстоятельств выполнения услуг до представления технико-коммерческого предложения. Заказчик должен обеспечить для такого обследования доступ до объектов выполнения услуг и раскрыть любую дополнительную и значимую для выполнения услуг информацию по первому запросу Подрядчика. |
| 3.1.12 | Требования к представлению технико-экономического предложения | Выполнение услуг. Подрядчик представляет детальное описание способа выполнения услуг, в т. ч. количество и технические характеристики задействованной техники, количество и квалификацию привлекаемого персонала. |

1. **Руководство (контроль выполнения договора):**

Контроль исполнения договора осуществляет.

Начальник отдела закупок АО «Кавказцемент», Акбашев А.А.

тел.: 8-906-443-77-19

mail: [Akbashev@cemros.ru](mailto:Akbashev@cemros.ru)

Начальник отдела закупок АО «Кавказцемент» Акбашев А.А.