**Техническое задание**

по закупке резинового покрытия для проходов, доильного зала и переходов с доставкой и монтажом, по объекту «Животноводческий комплекс молочного направления, предназначенный для содержания и доения коров, выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород южнее д. Кононовский Стерлитамакского района Республики Башкортостан».

**Общие требования:**

Оборудование должно отвечать требованиям стандартов, норм и правил Российской Федерации, быть доступным для ремонта и санитарной обработки. Технические предложения к комплекту оборудования должны состоять из пояснительной записки на русском языке, чертежей, схем, компоновочных решений и содержать подробные сведения по составу оборудования и техническим характеристикам.

Поставщик представляет техническую документацию для оборудования, состоящую из инструкций по монтажу, эксплуатации, схем соединений.

Цена на товар должна быть фиксированной и неизменной на протяжении действий конкурсного предложения и контракта.

Цена на товар по лоту должна быть представлена опционально.

Фирма - поставщик должна иметь постоянную сервисную службу, склад запасных частей и расходный материал на территории Республики Башкортостан.

**Лот 1.1. Резиновое покрытие для проходов, доильного зала и переходов с доставкой и монтажом.**

1. Требования к предмету закупки:

1.1. Покрытие должно быть прочным, устойчивым к механическим нагрузкам;

1.2. Поверхность покрытия должна быть нескользкой, гигиеничной и комфортной для коров;

1.3. Структура мата должна обеспечивать демпфирование при опускании животного 2-3 мм.

1.4. Содержание каучуковой смеси – **не менее 55%.**

1.5. Толщина резиновых матов должна быть **не менее 24 мм, из которых толщина тела покрытия составляет не менее 20 мм**;**. Предложения с меньшей площадью и толщиной покрытия, не подлежат рассмотрению.**

1.6. Отсутствие негативного опыта у заказчика по ранее аналогичным закупаемым товарам;

1.7. Соответствие предлагаемого к закупке товара настоящим требованиям должно быть подтверждено документально (предоставление положительных отзывов за 5 лет (или менее) – не менее 10); список поставок за последние 5 лет (или менее);

1.8. Гарантия на стирание поверхности и потерю эластичности не менее 5 лет, гарантия на крепежные элементы не менее 5 лет;

**1.9. Предоставление технологической карты раскладки покрытия по помещениям, с учетом коэффициента подрезки, при укладке не превышающем 3% от закупаемого объема. Предоставляется на момент подачи документов.**

**1.10. Обязательное наличие технического свидетельства о пригодности материалов в строительстве.**

2. Поставляемая продукция должна быть новая, иметь паспорт завода-изготовителя и полный пакет технической и эксплуатационной документации на русском языке (предоставляется гарантийное письмо о предоставлении паспорта на момент поставки продукции).

3. Перед заключением договора, участник, который признан победителем переговоров, обязан произвести контрольный обмер, предоставить технологическую карту раскладки покрытия, при необходимости внести изменения в объем поставляемой продукции.

**8. Гарантийной срок – не менее 5 лет, ясно и четко прописанный в договоре поставки.**