**Техническое задание на поставку и монтаж видеонаблюдения в ДЦ «GEELY» по адресу: Московская обл., Ногинский район, с/п Буньковское, 59км автодороги Москва-Н.Новгород**

На двух рисунках во вложении обозначил требуемые места установки камер в ДЦ «Джилли»

На первом этаже и улице – красными треугольниками

На антресоли – зелеными треугольниками.

Требуется установить: 17 уличных камер на фасад здания и 32 внутренние камеры наблюдения. Видео  должно быть развернуто  на  платформе «Доминейшен».

Камеры защита IP67 у всех или только улица? - Все

**Коммутатор POE? -** D-Link DGS-1210-28P/F 24G 24PoE 193W управляемый используем такие (предоставим сами)

Размещения данного оборудования? Серверная? Помещение 16 или 17 или?  - помещение 16 согласно приложенной схеме

Требования к витой паре UTTP? Трасировку кабеля? – для уличных камер 5Е уличный, для внутренних обычный 5Е

Резервные источники питания? – будет установлен наш ИБП согласно стандарту

Вывод картинки на пост охраны необходим в локалке? – Нужен на компьютер охраны

Оборудование поста охраны ПК ? –компьютер охраны есть

**По новым стандартам стали использовать следующие видеорегистраторы - Dahua 32-канальный IP-видеорегистратор DHI-NVR5432-4KS2**

Общие характеристики

**EZ-IPC-B1B41P-0280B** или аналоги.

EZ-IP Видеокамера IP цилиндрическая, 1/3" 4 Мп КМОП @ 25 к/с, 30м ИК, 0.03 Лк @F2.0, объектив 2.8 мм, 120 дБ WDR, 3D DNR, H.265+/H.265/H.264/H.264+, 2 потока, Детекция движения, IP67, металл+пластик, (EZ-IPC-B1B41P-0280B)

Характеристики

Цвет товара

белый

Стандарт видеокамеры

IP

Тип видеокамеры

панорамная, уличная

Изображение

цветное

Макс. разрешение видеокамеры

2688×1520

Частота кадров при макс. разрешении

25 кадров/с

Количество мегапикселей

4

Тип матрицы

CMOS

Размер матрицы

1/3"

Объектив

фикс. фокус

Приложения: схема расположения.

Для подсчета объёмов работ необходимо выехать на объект.

Контактное лицо:

Дмитрий + 8-985-381-66-14

Николай 987 7446196 Siniсyn.N.N@nnmotors.ru