

|  |
| --- |
|  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛом» |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 19 | | » | ноября 2024 | № | М/24-63 |
|  | | | | | | |
| На № | |  | | | от |  |

|  |
| --- |
| Руководителю предприятия |
|  |

**О подаче коммерческих предложений**

**(Запрос цен №** *М/24-63***)**

Настоящим письмом ООО «ТрансЛом» приглашает принять участие в процедуре запроса цен на приобретение следующих видов ТРУ и на условиях, указанных ниже.

**Предмет договора:** *Закупка мобильных бытовых зданий для нужд ООО «Чермет-Сервис»*

**Адрес доставки Товара:**

ООО МЕТА-Ульяновск ПЗУ Йошкар-ОЛА

РМЭ г.Йошкар-Ола ул. Ломоносова д.2

НПЗУ Йошкар-Ола Федоров М.А. т.+7-927-863-93-91

**Характеристики:** Согласно Приложения №1 к ТЗ

**Объем поставляемых товаров, работ, услуг:** Перечень товаров, работ, услуг подлежащего к поставке оформлено в виде Приложения №1 к ТЗ

**Условия доставки товаров, работ, услуг:** с момента заключения договора до полного исполнения обязательств по договору

Доставка Товара осуществляется транспортом поставщика, и включена в стоимость Товара согласно Приложения №1 к ТЗ на предложенную позицию (лот):

Лот №1 - Мобильное бытовое здание (6000\*2200\*2500) – 1шт.

Лот №2 - Мобильное бытовое здание (8000\*2200\*2500) – 1шт.

**Условия оплаты товаров, работ, услуг:** 50% предоплата, 50% - по готовности к отгрузке; Оплата по настоящему Договору осуществляется Покупателем по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. в течение не менее 10 (десяти) календарных дней после фактического получения Товара на складе Покупателя (Грузополучателя) с приложением оригиналов счета, счет-фактуры, товарных накладных, выставленных Поставщиком.

**Срок изготовления:** От 15 до 45 календарных дней.


**Основание:** План мероприятий по улучшению культуры производства

Характеристики ТРУ указаны в *Приложении №1* настоящего Приглашения.

**Приложение №1**

**Лот №1 - Мобильное бытовое здание (6000\*2200\*2500) – 1 шт.**


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | степень огнестойкости | | 4 |
| |  | | --- | | расчетный срок службы | | 20 лет |
| |  | | --- | | - предельная нагрузка на электропроводку | | |  | | --- | | 10 кВт | |
| |  | | --- | | - кровля | | |  | | --- | | Плоская или односкатная из листа х/к толщиной 1,2 мм, обваривается сплошным полуавтоматическим швом, полностью герметична. | |
| |  | | --- | | - каркас и связи | | |  | | --- | | Металлический, цельносварной из трубы профильной 80х80х3мм, связи швеллер №8 и №10, труба 40х40х3мм, уголок 40х40х4мм.  Данный жесткий силовой каркас позволяет ставить здания друг на друга и многократно перемещать их без потери геометрии конструкции, выдерживая различные динамические и статические нагрузки. | |
| |  | | --- | | - окраска стальных конструкций каркаса, кровли, дверей | | |  | | --- | | Акрил-уретановые эмали производства Tikkurila: грунт Temaprime EE, краска - Temalac FD 50, цвет по желанию Заказчика | |
| |  | | --- | | - внешняя отделка стен | | |  | | --- | | Стеновой профлист с полимерным покрытием С-8 0,55мм цвет однотон по | |
| -утепление | Базальтовая плита «Эковер П-35» с пароизоляцией: 100мм наружная стена, пол, потолок |
| - проемы | Двери входные – металлические из листа г/к 1,5мм, утепленные 50мм, с накладным замком, с щеколдой изнутри, с обшивкой изнутри эмаль-лист, нажимной гарнитур, уплотнительная резина, водоотбойный козырек.  Двери межкомнатные – ПВХ-двери |
| - полы | В соответствии с общей конструкцией: металлический лист х/к толщиной 1,2 мм, деревянная обрешетка 40х50, базальтовая плита толщиной 150 мм., п/э пленка, доска – 100х40 мм., фанера-плита 15 мм., полукоммерческий линолеум на вспененной основе «Tarkett», плинтус. |
| * потолки | Профлист С-8 0,55мм с полимерным покрытием цвет серый светлый |
| внутренняя отделка стен | Профлист С-8 0,55мм с полимерным покрытием |
| - перегородки | Разграничение перегородками согласно плану Заказчика, каркас перегородок из бруса 40х50, утеплитель базальтовый 50мм, внутренняя отделка с 2-х сторон, общая толщина перегородки 80мм |
| - электроснабжение | От внешнего источника, проводка ведется проводом ВВГнг 3х1,5 – освещение, 3х2,5 – розетки, с укладкой в пластиковый кабель-канал, электрощит на 12 модулей, УЗО 32А, автоматы 16А и 25А, двойные розетки, выключатели, светильники ЛПО 2х36, силовой разъем 32А с вилкой переносной для подключения, светильник НПП1401 снаружи здания. |
| - заземления | Снаружи бытовка имеет оборудованные места для подсоединения переносного или стационарного заземления. |
| - вентиляция | Естественная при помощи окон и дверей и с помощью канальных вытяжных вентиляторов – 2 шт. на единицу изделия. |
| - отопление | Электрическое |
| комплектация | Раковина -1шт  Водоснабжение.  Пластиковая бочка 1000л 1шт  Насос воды 1шт.  Вытяжной вентилятор 1шт  Электроконвекторы – 2 шт  Раковина 1шт  Кухонный модуль  Обеденный стол 1шт  Лавочки 4шт |
| - документы, передаваемые с продукцией | - сертификат соответствия на мобильные здания;  - паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации и принципиальными эл. схемами;  - сертификаты на используемые при производстве материалы (по требованию покупателя);  - товаросопроводительные бухгалтерские документы. |
| - гарантийный срок | 12 месяцев с момента отгрузки |



Приложение №1 к ТЗ

**Лот №2 - Мобильное бытовое здание (8000\*2200\*2500) – 1 шт.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | степень огнестойкости | | 4 |
| |  | | --- | | расчетный срок службы | | 20 лет |
| |  | | --- | | - предельная нагрузка на электропроводку | | |  | | --- | | 10 кВт | |
| |  | | --- | | - кровля | | |  | | --- | | Плоская или односкатная из листа х/к толщиной 1,2 мм, обваривается сплошным полуавтоматическим швом, полностью герметична. | |
| |  | | --- | | - каркас и связи | | |  | | --- | | Металлический, цельносварной из трубы профильной 80х80х3мм, связи швеллер №8 и №10, труба 40х40х3мм, уголок 40х40х4мм.  Данный жесткий силовой каркас позволяет ставить здания друг на друга и многократно перемещать их без потери геометрии конструкции, выдерживая различные динамические и статические нагрузки. | |
| |  | | --- | | - окраска стальных конструкций каркаса, кровли, дверей | | |  | | --- | | Акрил-уретановые эмали производства Tikkurila: грунт Temaprime EE, краска - Temalac FD 50, цвет по желанию Заказчика | |
| |  | | --- | | - внешняя отделка стен | | |  | | --- | | Стеновой профлист с полимерным покрытием С-8 0,55мм цвет однотон по | |
| -утепление | Базальтовая плита «Эковер П-35» с пароизоляцией: 100мм наружная стена, пол, потолок |
| - проемы | Двери входные – металлические из листа г/к 1,5мм, утепленные 50мм, с накладным замком, с щеколдой изнутри, с обшивкой изнутри эмаль-лист, нажимной гарнитур, уплотнительная резина, водоотбойный козырек.  Двери межкомнатные – ПВХ-двери |
| - полы | В соответствии с общей конструкцией: металлический лист х/к толщиной 1,2 мм, деревянная обрешетка 40х50, базальтовая плита толщиной 150 мм., п/э пленка, доска – 100х40 мм., фанера-плита 15 мм., полукоммерческий линолеум на вспененной основе «Tarkett», плинтус. |
| * потолки | Профлист С-8 0,55мм с полимерным покрытием цвет серый светлый |
| внутренняя отделка стен | Профлист С-8 0,55мм с полимерным покрытием |
| - перегородки | Разграничение перегородками согласно плану Заказчика, каркас перегородок из бруса 40х50, утеплитель базальтовый 50мм, внутренняя отделка с 2-х сторон, общая толщина перегородки 80мм |
| - электроснабжение | От внешнего источника, проводка ведется проводом ВВГнг 3х1,5 – освещение, 3х2,5 – розетки, с укладкой в пластиковый кабель-канал, электрощит на 12 модулей, УЗО 32А, автоматы 16А и 25А, двойные розетки, выключатели, светильники ЛПО 2х36, силовой разъем 32А с вилкой переносной для подключения, светильник НПП1401 снаружи здания. |
| - заземления | Снаружи бытовка имеет оборудованные места для подсоединения переносного или стационарного заземления. |
| - вентиляция | Естественная при помощи окон и дверей и с помощью канальных вытяжных вентиляторов – 2 шт. на единицу изделия. |
| - отопление | Электрическое |
| комплектация | Шкафы для переодевания на 10 человек  Лавочка 2шт  Водонагреватель 100л 1шт  Пластиковая бочка 1000л 1шт  Насос воды 1шт.  Вытяжной вентилятор 2шт  Электроконвекторы – 3 шт  Раковина 1шт  Укомплектованный поддон для душа 2шт  Раковина 1шт |
| - документы, передаваемые с продукцией | - сертификат соответствия на мобильные здания;  - паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации и принципиальными эл. схемами;  - сертификаты на используемые при производстве материалы (по требованию покупателя);  - товаросопроводительные бухгалтерские документы. |
| - гарантийный срок | 12 месяцев с момента отгрузки |



**Окончание подачи коммерческих предложений: *26.11.2024 / 10:00*****(МСК).**

**Предложение участника должно в обязательном порядке быть оформленным в соответствии с формой «ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ».**

**При отсутствии аккредитации участника у ООО «ТрансЛом» к коммерческому предложению необходимо приложить следующий комплект документов:**

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- свидетельство о государственной регистрации;

- выписка из ЕГРЮЛ на дату не позднее 30 дней с даты подачи заявки;

- решение/протокол об избрании Руководителя;

- доверенность (если заявка подписана сотрудником на основании доверенности);

- устав.

В случае признания участника запроса победителем ООО «ТрансЛом» оставляет за собой право осуществить дозапрос документов, которые, по его мнению, раскрывают деловую репутацию участника.

Настоящая процедура не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе – по обязательному заключению договора с победителем.

Контактные лица

по техническим вопросам:

Бровченко Александр Владимирович

a.brovchenko@translom.ru

+7 (495) 663-12-58 (доб. 3652)

по организационным вопросам:

Чурин Василий Юрьевич

Тел. +7 (495) 663-12-58 доб. 3426

v.churin@translom.ru