**Техническое задание**

**на поставку кабин для курения**

**для нужд АО «Мурманский морской торговый порт»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные параметры | Параметры |
| 1 | Наименование оборудованияОКПД 2 | Кабина для курения уличная25.11.10.000 |
| 2 | Объем поставки | 4 (четыре) кабины |
| 3 | Сведения о новизне | Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2024 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. |
| 4 | Область применения | Оснащение специально выделенных мест на открытом воздухе для курения табака, потребления никотинсодержащей продукции в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» |
| 5 | Условия эксплуатации | Территория действующего стивидорного предприятия.Круглогодично, круглосуточно. |
| 6 | Место и условия поставки: | Акционерное общество «Мурманский морской торговый порт», *Юридический адрес:* 183038, г. Мурманск, Портовый проезд, д.22 *Почтовый адрес:* 183038, г. Мурманск, Портовый проезд, д.22  |
| 6.1 | Населенный пункт  | Г. Мурманск |
| 6.2 | Адрес  | 183038, г. Мурманск, Портовый проезд, д.22, территория АО «Мурманский морской торговый порт» |
| 6.3 | Условия поставки оборудования (Инкотермс 2010) | DDP |
| 6.4 | Требование к транспортированию | Автотранспортом |
| 6.5 | Требования к упаковке | Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество) исключающую повреждение груза в процессе транспортировки. |
| 6.6 | Порядок доставки оборудования | До склада заказчика в г. Мурманске, пр. Портовый, д. 19 |
| 7 | Срок поставки  | Срок поставки: в течение 90 календарных дней с момента заключения договора. |
| 8 | Период поставки  | С момента заключения договора не более 90 календарных дней |
| 9 | Срок предоставления гарантий качества (требования по надежности) | Срок предоставления гарантии качества продукции: 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию. |
| 10 | Характеристика поставляемого оборудования |
| 10.1 | Функциональные характеристики (потребительские свойства) | Защита от неблагоприятных погодных условий при курении табака, потреблении никотинсодержащей продукции |
| 10.2 | Эксплуатационные характеристики | не установлено |
| 10.3 | Технические характеристики | Размеры, (Ш\*Г\*В) мм 2450х1800х2600 мм ± 15 мм.1. Полностью разборная конструкция, состоящая из соединенных между собой монтажных и облицовочных алюминиевых профилей, с резиновыми уплотнителями для стекла. 2. Алюминиевые профили изготавливаются из сплава AД31 ГОСТ 4784-19 (состояние материала профилей - Т1), или из сплава AW 6063 EN 573-2005 (состояние материала профилей - Т6) в соответствии с рабочими чертежами и техническими условиями по ГОСТ 22233-2018. 3. Кабина крепится к площадке для установки. Между профилем и площадкой по всему периметру укладывается резиновая лента-уплотнитель толщиной 5мм.4.Кабина может устанавливаться на твердую, неподвижную площадку (металл, асфальт, бетон, камень), выдерживающую нагрузку 200кг/м.кв. Допустимый перепад высот составляет до 1 см на 2,5 метра. Возможно дополнительное выравнивание конструкции при перепаде высот до 5 см на 2,5 метра.5. Заполнением уличной курительной кабины должно быть 8 мм закаленное (безопасное) стекло в соответствии с: ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия»;ГОСТ 32563-2013 «Стекло с полимерными пленками. Технические условия»;ГОСТ 30698-2014 «Стекло закаленное. Технические условия».6. Крышу кабины необходимо выполнить из 16 мм двухслойного сотового поликарбоната, смонтированного под углом 15°, с учетом снеговой нагрузки и материала крыши. Для обеспечения дополнительной жесткости использовать в конструкции профиля ребра жесткости.7. Курительная кабина должна быть оборудована распашной дверью с ручкой и доводчиком. Размер дверной створки должен быть 800х2000 мм. Дверная ручка должна находиться на высоте 1050 ± 15 мм.8. Гарантийный срок должен быть не менее 24 месяцев.9. В стенах кабины должны быть предусмотрены отверстия для естественной вентиляции воздуха достаточной для  |
| 10.4 | Требования к комплектации  |  Курительная кабина должна быть оснащена напольной урной-пепельницей, объемом 45± 5 литров. ВхШхД (100х45х45мм.) ± 5 мм, с размером пепельницы 330х150 мм ± 20 мм. Курительная кабина должна быть оснащена подставкой для огнетушителя и наглядной агитацией о вреде курения |
| 10.5 | Особые требования к конструкции | не установлено |
| 10.6 | Особые требования к материалам | не установлено |
| 10.7 | Товарный знак, марка, модель, место происхождения оборудования / наименование производителя  | не установлено  |
| 10.8 | Возможность предоставления эквивалента | Допускается *при условии соблюдения п. 10.3 настоящего Т З*  |
| 10.9 | Требования по соответствию оборудования стандартам (ГОСТ, ТУ, DIN) | Общие требования безопасности оборудования должны соответствовать ГОСТ 12.2.003 и ПУЭ.Общие требования к системе обеспечения пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004 и Правил противопожарного режима РФ (постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020) |
| 10.10 | Требования к выполнению сопутствующих работ *(при поставке оборудования)*:- монтаж / шеф-монтаж;- пуско-наладочные работы;- ввод в эксплуатацию;- обучение персонала. | Монтаж курительной кабины и подготовка площадки под установку осуществляется поставщиком.  |
| 11 | Перечень и количество передаваемых с оборудованием расходных материалов и сменно-запасных частей | не установлено |
| 12 | Требования по правилам сдачи и приемки: |  |
| 12.1 | Порядок сдачи и приемки | Сдача производится полностью собранной и готовой к эксплуатации кабиныДля контроля качества и приемки изготовленная продукция подвергается следующим испытаниям в соответствии требованиями ГОСТ 15.309-98:Приемка курительной кабины производится ОТК предприятия-изготовителя, уполномоченным представителем Заказчика (при необходимости).Комплектующие изделия и материалы должны подвергаться контролю на соответствие их технической документации по методике, разработанной предприятием-изготовителем.Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции согласно срока указанного в паспорте завода изготовителя. |
| 12.2 | Требования к перечню, предоставляемых документов соответствия на оборудование | На курительную кабину должна быть предоставлена копия сертификата, подтверждающая соответствие ГОСТ 12.1.004-91.Предоставление чертежа и/или фото курительной кабины в сборе в пакет закупочной документации |
| 13 | Требования к поставщику: |
| 13.1 | Обязательные требования: |
| 13.1.1 | Наличие лицензий, свидетельств, специальных разрешений  | 1.Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральными законами № 223-ФЗ и № 44-ФЗ; |
| 13.1.2 | Обладание участников правами на объекты интеллектуальной собственности  |
| 13.2 | Рекомендуемые требования: |
| 13.2.1 | Наличие опыта поставок оборудования, идентичного предмету закупки. | не установлено |
| 13.2.2 | Статус участника |
| 14 | Дополнительные (иные) требования | не установлено |
| 15 | Перечень приложений | не установлено |
| 16 | Ответственное лицо от инициатора закупки, наименование службы, контактный телефон | Духанин Иван Сергеевич по техническим вопросам 8(8152) 480210Жаркова Ирина Адольфовна отдел УМТС 8(8152) 480302 |