**Техническое задание**

**на проведение закупки услуги по техническому обслуживанию телескопического погрузчика «Haulotte» HTL 3210 2013 г.в.**

Цель: *Проведение технического обслуживания на телескопическом вилочном*

*погрузчике Haulotte HTL 3210 2013 г. выпуска в ООО «Салаватстекло Каспий»*

1. **Объект проведения работ**

адрес: 368085, РФ, Республика Дагестан, с. Коркмаскала, ул. Заводская, 1, стр. 1,

ООО «СалаватстеклоКаспий»

**Основание для проведения**

Плановое техническое обслуживание в соответствие с данной наработкой. Проверка системы контроля грузоподъемности. Диагностика блока управления.

**Исходные данные**

Обозначение

Тип техники - HTL 3210

Серийный номер – CT401391

Двигатель - Perkins 1104D 44T мощностью 62,5 кВт., 2970/2300, NL75314\*U085250U\*

**Краткое описание объема технического обслуживания**

Ориентировочная наработка составляет – 6386(счётчик моточасов не работал

длительное время)

1. Проведение технического аудита.
2. Проведение ТО в объеме 10000 м.ч.
3. Замена аккумуляторов тормозного контура.

Замена включает:

• Аккумулятор 1 л.: Контур стояночного тормоза.

• Аккумулятор 0,75 л.: Контур рабочего тормоза.

1. Проверка работы дизельного двигателя (повышенный расход масла в двигателе внутреннего сгорания).

СОСТАВИЛ: Начальник механоремонтного участка Магомедов Т.М.