**Техническое задание**

1. Состав и технические требования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование и техническое описание** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Адрес поставки** |
| 1. | Смесь сухая строительная универсальная BROZEX М300 Смесь сухая строительная, тип: универсальная, обозначение/модель: BROZEX М300, назначение: для проведения широкого спектра бетонных работ, состав: цемент, природные минеральные наполнители, добавки полимерные**Фасовка = 5кг х 5шт = 25 кг**  | кг. | 25 | 683017г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 5 |
| 2. | Цемент М-500 Д-0 0% 42.5кПаЦемент, обозначение/модель: М-500 Д-0, время схватывания: 1ч, добавки: 0%, марка прочности: 42.5кПа**Фасовка мешок 50 кг** | кг | 50 | 683017г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 5 |
| 3. | Эмаль грунт-эмаль 3 в 1 POZITIV по ржавчине черная для наружных работ**Фасовка = 20кг х 2шт = 40 кг** | шт. | 40 | 683017г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 5 |
| 4. | Эмаль грунт-эмаль 3 в 1 РжавоStop по ржавчине синяя для наружных работ**Фасовка = 20кг х 2шт = 40 кг** | шт. | 40 | 683017г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 5 |
| 5. | Пена монтажная профессиональная ТехноНИКОЛЬ 240 810млТехнические характеристики:Вес нетто 0,81 кг (вес может быть иным в большую сторону)Вид тары баллонОбъем вещества в баллоне 1000 млВремя полного застывания 24 чВид баллона под пистолетПолиуретановая даОгнестойкостьдаСезонностьлетняяМинимальная температура использования+5 °СМаксимальная температура использования+35 °СОбъем пены в баллоне (выход)47 лГОСТ\ТУСТО 72746455-3.6.12-2016DINнетВремя сопротивления высоким температурам240 минВлагостойкостьдаЦвет пеныкрасный | шт. | 10 | 683017г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 5 |