Приложение №1 к запросу\_Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: поставка каменного угля.

**2.** Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Отопление двухэтажного корпуса базы отдыха "Волга".

**3.** Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Отопление двухэтажного корпуса базы отдыха "Волга".

**4.** Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

Таблица №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования и материалов | Технические характеристики | Кол-во |
| 1 | Каменный уголь | Каменный уголь должен быть длиннопламенным плитным крупным (ДПК).  Размер кусков – от 50 мм до 300 мм (по ГОСТ 19242-73 «Угли бурые, каменные и антрацит. Классификация по размеру кусков» (с изм.).  По типу – обогащенный уголь, отсортированный в соответствии с ГОСТ 32464-2013 «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования» и соответствующий показателям:  Массовая доля хлора – не более 0,6%.  Массовая доля мышьяка – не более 0,02%.  Массовая доля серы – не более 2,8%.  Зольность – не более 29%. | 30 т |

Поставка должна быть осуществлена с предоставлением на весь объем поставляемых МТР Сертификата соответствия (сертификат качества)/паспорта качества, подтверждающего соответствие требуемым характеристикам (Таблица №1).

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых МТР в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, регламентами, утвержденными на данный вид МТР.

**5**. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): нет

**6.** Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

Гарантийные обязательства Поставщика перед Заказчиком в отношении поставленного Товара действуют в течение срока, установленного изготовителем, но не менее двенадцати месяцев с момента передачи Товара Заказчику. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) Товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставленного Товара.

**7**. Количество МТР / объем работ / объем услуг: согласно п.4

**8.** Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

В течение 10 календарных дней с момента подписания договора.

**9**. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

Республика Марий Эл, Звениговский район, деревня Семеновка, ОК «Волга». Поставка Товара производится единовременно.