**Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, таре, упаковке, отгрузке и доставке товара, требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.**

**1.1. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и его безопасности.**

* + 1. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, функциональным характеристикам Товара (потребительским свойствам), его безопасности определяются настоящей требованиями и опросным листом (Приложение №1).

1.1.2. Товар должен являться новым, не бывшим в эксплуатации, не имеющим наработки, не подвергавшимся восстановлению, доработке, переработке и должен быть изготовлен не ранее 01 января 2023 года.

1.1.3. Товар должен иметь запас живучести, позволяющий ему функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который должен составлять не менее 30 (тридцати) лет при условии проведения соответствующих технических мероприятий по обслуживанию.

1.1.4. Товар должен быть совместимым с электрооборудованием, необходимым для совместного с ним монтажа и эксплуатации.

1.1.5. Товар должен быть готовым к эксплуатации непосредственно в момент доставки на место эксплуатации Заказчика и не требовать осуществления каких-либо дополнительных мероприятий, необходимых для начала его безопасной эксплуатации (включая доработку, дооснащение, переоснащение, проведение испытаний, проверку работоспособности, поверку и т.д.), помимо его монтажа в месте эксплуатации.

1.1.6. Товар, при условии эксплуатации в соответствии с требованиями действующего законодательства, должен быть безопасным для жизни и здоровья людей, животных, окружающей среды, имущества граждан и юридических лиц, в течение всего срока службы.

1.1.7. Товар должен быть свободным от прав и притязаний любых третьих лиц, то есть не должен быть обременен какими бы то ни было правами, требованиями, притязаниями, обязательствами перед третьими лицами, не должен находиться в залоге, под запретом или арестом, а также не должен нарушать каким-либо образом чьих-либо прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе патентных прав, лицензионных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием оборудования или любой его части, принадлежности, в стране Покупателя.

1.1.8. Товар должен быть изготовлен на территории Российской Федерации, или законно ввезен на территорию Российской Федерации, в соответствии со всеми требованиями действующего налогового, таможенного, антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

1.1.9. При поставке Товара иностранного производства, Товар должен быть выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации, в отношении него должны быть соблюдены все необходимые таможенные процедуры и уплачены все необходимые таможенные платежи при таможенной очистке Товара.

1.1.10. Товар должен быть сертифицирован, пройти все необходимые испытания и процедуры, установленные действующим законодательством Российской Федерации до момента его приобретения.

1.1.11. Качество Товара должно быть подтверждено сертификатом соответствия (декларацией соответствия) на Товар.

1.1.12. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня ввода Товара в эксплуатацию Заказчиком.

1.1.13. Требования к комплектности Товара определяются опросным листом (Приложение 1).

1.1.14. Товар должен быть поставлен одним комплектом, в комплектности со всеми необходимыми частями, узлами, принадлежностями, запасными частями - в соответствии с настоящими требованиями и опросным листом (Приложение №1).

Поставка Товара с нарушением указанного не допускается.

1.1.15. Все приведенные в настоящем разделе требования к Товару в равной степени распространяются также на все (любые) его части, узлы, комплектующие детали и принадлежности, а также на документы и расходные материалы, используемые при изготовлении Товара или поставляемые совместно с ним.

1.1.16. Товар должен соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых актов, технических регламентов, государственных, национальных стандартов, сводов правил и иных обязательных к применению на территории Российской Федерации нормативно-технических документов (далее – «**нормативно-технические документы**»), в том числе: «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ (ГОСТ Р):

ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

МЭК 62271-100(2001) «Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 100. Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока».

ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

- иным ГОСТам.

* 1. **Требования к размерам, таре, упаковке, отгрузке и доставке товара.**
     1. Требования к ассортименту, количеству, размерам Товара определяются опросным листом (Приложение 1).
     2. Товар должен обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортировки на выбранном виде транспорта и хранения в течение не менее 3 (трех) месяцев с момента доставки на склад Заказчика.
     3. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями ГОСТ.

Товар должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечить защиту Товара, без каких-либо ограничений, на всех этапах доставки до склада Заказчика (включая погрузку, перевозку, разгрузку) а также в течение не менее 3 (трех) месяцев открытого хранения от любых возможных неблагоприятных химических, биологических, метеорологических температурных и иных внешних воздействий (включая пыль, грязь, соли, влагу, атмосферный воздух, газы, атмосферные осадки, жидкости и прочее), предохраняя Товар от проникновения влаги, пыли, загрязнения, коррозии, поражения грибком, плесенью, микроорганизмами, и других соответствующих повреждений.

2.2.4. При определении габаритов упаковки и ее веса Поставщик обязан учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования товара.

2.2.5. Товар должен быть затарен в необоротную (не подлежащую возврату) тару, обеспечивающую защиту Товара на всех этапах доставки до склада Заказчика (включая погрузку, перевозку, разгрузку) а также в течение не менее 3 (трех) месяцев хранения на складе Заказчика от любых возможных внешних неблагоприятных физических, механических и иных воздействий (включая касания, удары, вибрации, сползания, крен, воздействие посторонних предметов и прочее), предохраняя Товар от соответствующих повреждений.

* + 1. Маркировка Товара должна быть нанесена на таре (упаковке) Товара в доступных для обозрения местах яркой несмываемой краской, и включать следующие обозначения: «Покупатель», «Поставщик», «Грузоотправитель», «Грузополучатель», «№ договора», «№ грузового места», «Вес брутто», «Вес нетто», «наименование единицы Товара согласно комплектовочной ведомости».
    2. В случае, если единица Товара требуют специального обращения, то на таре (упаковке) единицы товара должна быть нанесена дополнительная маркировка манипуляционными знаками и надписями: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать» и т.д.
    3. В случае если единица Товара состоит из нескольких мест, маркировка каждого места должна содержать указанные обозначения и дополнительные манипуляционные знаки и надписи.
    4. На сверхгабаритных, тяжелых и длинномерных грузах (длиной более 10 м) и ящиках весом 500 кг и выше, а также на ящиках высотой более одного метра четко наносится яркой несмываемой краской центр тяжести знаком «+» и надписями «Верх» (на торцовых и боковых сторонах грузового места). Кроме того, груз должен иметь нанесенные яркой несмываемой краской указания в отношении способов его погрузки и разгрузки.
    5. Номер места указывается в виде дроби, числитель которой обозначает исходный номер конкретного грузового места, а знаменатель – общее количество грузовых мест, составляющих комплектную единицу упакованного Товара.
    6. Товар должен быть снабжен временной антикоррозийной защитой, обеспечивающей неподверженность Товара, его частей: коррозии вследствие воздействия атмосферного воздуха, газов, атмосферных осадков, влаги, перепада температур.
    7. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортировка, условия и сроки хранения товара, а также всех его частей, принадлежностей, устройств, запасных частей и расходных материалов к нему должны соответствовать требованиям, указанным в технической документации производителя товара и требованиям нормативно-технических документов.
    8. Доставка и передача Товара должна быть осуществлена на территорию склада Заказчика по адресу: **Нижегородская область, Кстовский район, с.Федяково, 0,9 км по направлению на юго-восток, участок №2,** до места указанного Заказчиком, исключительно в рабочий день и в течение рабочего времени Заказчика, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени Заказчика (MSK +4.00).
    9. Разгрузка товара на складе Заказчика должна быть осуществлена за счет Поставщика.
  1. **Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.**
     1. Для определения соответствия поставляемого Товара требованиям настоящей Документации при приемке поставляемого Товара в рамках исполнения Договора поставки Поставщиком должны быть представлены следующие документы на русском языке в подлинниках:

а) счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 – оригинал в одном экземпляре;

в) подписанные со стороны Поставщика накладная, товарно-транспортный документ (товарно-транспортная накладная или железнодорожная накладная соответственно при доставке автомобильным или железнодорожным транспортом) - оригинал в двух экземплярах;

д) подписанный со стороны Поставщика Акт приемки Товара - оригинал в двух экземплярах;

е) сертификат о происхождении Товара – оригинал в одном экземпляре;

ж) таможенная декларация – оригинал в одном экземпляре;

з) платежный документ, подтверждающий уплату установленных налогов при ввозе Товара на территорию РФ (НДС, акциз), таможенных платежей (таможенная пошлина, таможенный сбор) - оригинал в одном экземпляре по каждому виду платежей соответственно.

и) паспорта с отметкой о первичной поверке – оригиналы в одном экземпляре на каждую единицу Товара;

к) гарантийные свидетельства (гарантийные талоны) – оригиналы в одном экземпляре на каждую единицу Товара;

л) протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний – оригиналы в одном экземпляре на каждую единицу Товара;

м) сертификаты соответствия (декларации соответствия) – заверенные Поставщиком копии в одном экземпляре на каждую единицу Товара;

н) инструкции Производителя по эксплуатации, монтажу, хранению, транспортировке Товара – оригиналы в одном экземпляре на каждую единицу Товара;

о) документация (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

Документы, предусмотренные подпунктами «е», «ж», «з» пункта 3.3.1. настоящей Документации предоставляются в случае поставки Товара, произведенного за пределами Российской Федерации.

**2.4. Требования к гарантийным обязательствам в отношении Товара.**

* + 1. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты ввода Товара в эксплуатацию.
    2. При обнаружении недостатков Товара во время течения гарантийного срока, течение гарантийного срока увеличивается на тот период времени, который истечет с момента выявления таких недостатков до момента их устранения.
    3. В случае устранения недостатков Товара, выявленных во время течения гарантийного срока, путем замены Товара на новый, гарантийный срок на этот Товар составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с момента поставки такого нового Товара.
    4. В течение установленного гарантийного срока, Поставщик обязуется за свой счет устранять любые выявленные недостатки Товара, влияющие на его качество, безопасность, работоспособность, сокращение срока службы, изменение его технических характеристик, препятствующих его нормальному использованию, или создающих угрозу невозможности его нормального использования.
    5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Товара со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
    6. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Товара или его частей; неправильной эксплуатации Товара или неправильности инструкций по ее эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами, или ненадлежащего обслуживания или ремонта Товара, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
    7. Право принятия решения о способе гарантийного ремонта (ремонт или замена), принадлежит Заказчику.
    8. Условиями гарантии не может являться обязанность Заказчика осуществлять техническое обслуживание и (или) ремонт Товара исключительно у Поставщика, Изготовителя либо указанных ими лиц.
    9. Условиями гарантии не может допускаться установление более коротких гарантийных сроков на отдельные части, узлы, принадлежности, комплектующие устройства, запасные части Товара.